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I. [bookmark: _Toc28249802]HYRJE

[bookmark: _Toc28249803]1.1 Çfarë është plani vendor i menaxhimit të mbetjeve të ngurta bashkiake?

Plani Vendor i Menaxhimit të Mbetjeve Urbane (PVMMU) është një dokument udhëzues dhe planifikues, i cili mundëson zbatimin e politikës kombëtare dhe rajonale të mbetjeve në nivel vendor, pra, mundëson orientimin strategjik të Bashkisë Prrenjas drejt një menaxhimi të integruar e të qëndrueshëm të mbetjeve. 

Qëllimi i këtij plani është të parashtrojë një përqasje të qartë të politikave të menaxhimit të mbetjeve në nivel vendor, duke tentuar drejt një harmonizimi sa më të plotë dhe gjithëpërfshirës të interesave dhe qëndrimeve të përbashkëta midis aktorëve të ndryshëm të interesuar në menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve.

PVMMU është më shumë i orientuar në veprime konkrete dhe të detajuara në lidhje me sistemin e grumbullimit, trajtimit, riciklimit dhe impianteve respektive të trajtimit të mbetjeve. 

Më konkretisht, PVMMU përcakton mënyrën sipas të cilës do të manaxhohen mbetjet në Bashkinë Prrenjas dhe ka si qëllim të mundësojë dhe sigurojë si më poshtë:

· Përputhshmëri me Strategjinë Kombëtare të Mbetjeve (SKM) dhe objektivat e saj, duke kontribuar në zbatimin e politikave kombëtare dhe arritjen e objektivave kombëtare në fushën e mbetjeve;  
· Të ndërtojë dhe krahasojë skenarët specifikë të menaxhimit të mbetjeve për të mundësuar grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve në përputhje me objektivat kombëtare. Plani identifikon dhe rekomandon teknologjitë e duhura për minimizimin dhe depozitimin (asgjesimin) final të mbetjeve;  
· Të propozojë dhe rekomandojë hartimin e instrumentave të rëndësishëm institucionale, organizativ dhe financiar. Plani mundëson paraqitje të plotë të kuadrit institucional, organizativ dhe rregullator dhe rekomandon masat për përmirësimin e elementeve përbërës të tij; 
· Të parashikojë koston operative të shërbimit dhe nevojat financiare për investime, duke përshkruar dhe argumentuar këto nevoja të lidhura me zbatimin e skemave efektive të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve; 
· Të ndërtojë instrumentat për informimin, komunikimin dhe monitorimin e planit në përgjithësi dhe treguesve të shërbimit në vecanti. 

Ky është plani i  dytë për menaxhimin e mbetjeve në Bashkinë Prrenjas.



[bookmark: _Toc28249804]1.2 Nevoja për hartimin e një plani lokal për mbetjet 

Që prej vitit 1994 grumbullimi dhe trajtimi i mbetjeve dhe shërbimet e tjera të pastrimit i janë deleguar autoriteteve lokale duke i bërë këto të fundit përgjegjëse për menaxhimin e tyre dhe njëkohësisht duke u siguruar financimin nga qeverisja qendrore me anë të “granteve të pakushtëzuara”.

Bashkia Prrenjas tashmë përfshin një territor të zgjeruar me zona urbane dhe rurale, ku prezantohen sisteme menaxhimi të ndryshme dhe mungesë e shërbimit në të gjithë territorin.

Sistemet kryesore për menaxhimin e mbetjeve kanë konsistuar vetëm në grumbullimin miks të mbetjeve të ngurta urbane dhe transportimin e tyre drejt vendeve të grumbullimit nën administrimin e vetë njësive lokale, por mungojnë nismat dhe politikat vendore, për të zvogëluar dhe diferencuar sasinë e mbetjeve në burim. 

Në përgjithësi, problematika në sektorin e mbetjeve lidhet ngushtë me mungesën e instrumenteve të duhura për menaxhimin mjedisor të tyre, mungesën e teknologjive dhe investimeve dhe kapacitetet e pamjaftueshme në burimet njerëzore dhe financiare. 

Për më tepër, përpjekjet e deritanishme për të adresuar këtë problematikë kanë qenë të pa koordinuara, të fragmentarizuara dhe joefikase.


Detyrimi dhe mbështetja ligjore për hartimin e planit 
Vendim Nr. 418, datë 27.5.2020 “Për miratimin e dokumentit të Politikave Strategjike dhe të Planit Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, 2020–2035.
Polotika strategjike dhe Plani Kombëtar I menaxhimit te integruar te mbetjeve 2020 -2035.
Politika kombëtare për menaxhimin e mbetjeve, përfshin edhe detyrimin ligjor për hartimin e një plani të menaxhimit të mbetjeve urbane, (SKMM, PKMM, neni 12 i ligjit Nr.10463, date 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”), që çdo njësi të qeverisjes vendore apo grup njësish të qeverisjes vendore harton planin vendor të menaxhimit të integruar të mbetjeve për territorin që ka nën juridiksion, në përputhje me planin kombëtar dhe planin rajonal të menaxhimit të integruar të mbetjeve[footnoteRef:1]; ku mbrojtja e mjedisit nga ndotja përbën përparësi dhe është e detyrueshme edhe nga bashkia[footnoteRef:2]; Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.319, datë 31.05.2018 “Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të Integruar të mbetjeve”. [1:  Bashkia përgatit planin vendor të menaxhimit të mbetjeve konform kërkesave të nenit 10 të ligjit 10463/2011.]  [2:  Sipas nenit 11 të ligjit 10431/2011, Bashkia brenda kompetencave të saj, harton planin përmes bashkëpunimit me personat fizikë dhe juridikë, privatë, me qëllim arritjen e objektivave për mbrojtjen e integruar të mjedisit] 


Hartimi i Planit Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve[footnoteRef:3], planit rajonal dhe atij lokal është një detyrim, që rrjedh nga direktivat e Këshillit të Evropës që Shqipëria duhet të zbatojë si një vend potencial për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian⁴. [3: Miratuar: VKM nr.175, datë 19.1.2011 në qershor 2006 është firmosur Marrëveshja e Stabilizim-Asocimit dherrjedhimisht Qeveria Shqiptare ka marrë një seri angazhimesh që janë përqendruar në arritjen e pranimit në BE.] 

.

[bookmark: _Toc28249805]1.3 Procesi i hartimit, konsultimit dhe pjesëmarrjes 
Qëllimi i projektit është të kontribuojë në mirëqeverisjen vendore të bashkisë Prrenjas në fushën e menaxhimit të mbetjeve urbane duke ngritur kapacitetet e administratës dhe përmirësuar kuadrin rregullator të menaxhimit të mbetjeve urbane. 
Nëpërmjet këtij projekti përpjekjet tona më të mëdha u fokusuan në promovimin e përqasjes gjithëpërfshirëse, transparencës në hartimin e planit vendor si një ndër treguesit kryesor të mirëqeverisjes dhe demokracisë. Për herë të parë PVMMU është bazuar mbi indikatorë të performancës duke synuar monitorimin e cilësisë së shërbimit si edhe përfshirjen e publikut në proces. Procesi i hartimit të PVMMU në Bashkinë Prrenjas filloi në shkurt të shtator 2023 dhe kaloi në 5 faza kryesore (figura 1)
Konsultime me grupin e punës


Tabela 1. Fazat e procesit të hartimit të PVMMU në Bashkinë Prrenjas

Plani u hartua si një proces, i cili kaloi në fazat e mëposhtme:
Grumbullim informacioni > Analizë e gjendjes > Projektim > Diskutim > Konsultime > Projektim > Verifikim në terren > Grumbullim të dhënash të mëtejshme > Projektim > Konsultim > Dakortësim > Finalizim > Miratim.
Duke u bazuar në Planin e Përgjithshëm Vendor i miratuar nga KKT Nr.03 datë 17.04.2017 “Për miratimin e  Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkisë Prrenjas objektivat kryesore për mbrojtjen e mjedisit janë:
Sistemi - urban/natyror realizimi i sistemit të integruar të mbetjeve mbledhja/ depozitimi/ bartja (trajtimi në Elbasan).
[image: ]
Harta 1: Ndarja administrative e qarkut Elbasan

Objektivat
· Menaxhimi i territorit në lidhje me ciklin e mbetjeve
· Rizhvillimi dhe mbrojtja e vlerave mjedisore dhe qëndrueshmëria
· Mbrojtja e vlerave ekologjike dhe ndikimet mjedisore të antropogjenëve

Veprimet dhe përshkrimi
· Prezantimi i menaxhimit të integruar dhe të strukturuar i mbledhjes së mbetjeve
· Identifikimi dhe zbatimi i një vendi për grumbullim dhe për mbetjet stok të dërguara (për çdo njësi administrative)
Veprimet e propozuara kërkojnë të punohet për zbatimin e ligjit për braktisjen e mbetjeve dhe ndotjes si dhe për të menaxhuar mbetjet në të gjithë rrugën e tyre, të mbledhjes e asgjesimit.
Qëllimi është për të krijuar një sistem të centralizuar të mbledhjes për çdo strehim bazë dhe për çdo njësi administrative, në të cilën ka zona ekologjike në të cilat mund të depozitohen mbetjet ose kazanët e pozicionuar në zonat strategjike; për më tepër ajo ka për qëllim të krijojë një sistem të grumbullimit të strukturuar ku mbetjet më pas grumbullohen në një qender vetëm për të kryer si duhet përpunimin/trajtimin në Elbasan.

KOHERENCA ME OBJEKTIVAT E PLANIFIKIMIT KOMBËTAR
· Zhvillimi i qëndrueshëm, rritja e qëndrueshme dhe e balancuar e territorit;
· Rritja dhe përmirësimi i cilësisë së jetës së njerëzve;
· Krijimi i kushteve për ruajtjen e ekosistemeve, biodiversitetit, burimeve natyrore, trashëgimisë natyrore dhe kulturore;
· Pajtueshmëria e zgjedhjeve me udhëzimet evropiane për zhvillimin e territorit;
· Përdorimi dhe menaxhimi inteligjent i ekosistemeve urbane në veçanti në marrëdhëniet e tyre me rrugët ujore, të energjisë dhe mbetjeve;
· Ruajta e pejsazhit si një bashkim i elementëve antropike e natyrore të organizuar sipas një skeme territoriale funksionale për zhvillimin e aktivitetit dhe për të ruajtur mjedisin në tëresinë e tij;
· Realizimi i ndërhyrjeve me impakt të ulët në pejsazh, në të cilin të vihet theksi në organizimin dhe eficenca prodhuese por në mënyre që të mos rezultojë dëmtuese për pejsazhin dhe cilësinë e territorit;
· Mbrojtja e burimeve natyrore dhe mjedisore që ndodhen në këto territore;



[bookmark: _Toc28249806]II. KUADRI LIGJOR DHE POLITIKA KOMBËTARE E RAJONALE

[bookmark: _Toc27382043][bookmark: _Toc28249807]2.1 Përmbajtja e legjislacionit shqiptar
Qeveria Shqiptare është e angazhuar në procesin e anëtarësimit të plotë në BE dhe për këtë qëllim Ministria e Turizmit dhe Mjedisit është duke punuar drejt përafrimit dhe adoptimit të legjislacionit Shqiptar në përputhje me instrumentet legjislativë të BE. 

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve vazhdon të jetë një nga prioritetet kryesore të punës së MTM. Ndarja e mbetjeve në burim, rritja e nivelit të riciklimit, forcimi i kapaciteteve për menaxhimin e mbetjeve, asimilimi i plotë i hedhjes së mbetjeve në vendgrumbullime të pasigurta dhe asimilimi i plotë i djegies së mbetjeve, ndërtimi i landfilleve sipas standardeve te BE-së, sigurimi i lehtësive për mbetjet e rrezikshme, spitalore ose ndërtimore, si dhe sigurimi i investimeve të reja për sa i përket ndarjes dhe riciklimit te mbetjeve, janë disa nga prioritetet kryesore në këtë fushë.
LMIM adapton shumicën e direktivave, vendimet dhe rregulloret e BE-së, dhe parashikon prioritetet dhe hierarkinë për menaxhimin e mbetjeve që paraprihet nga: (1) parandalimi; (2) ripërdorim; (3) riciklimi; dhe (4) alternativa të tjera, si burim energjie; dhe (5) asgjësimin përfundimtar".

Ligji përcakton njëherazi dhe hierarkinë e autoriteteve në menaxhimin e mbetjeve, ndër të tjera pushteti vendor duhet të hartojë, miratojë dhe zbatojë PVMMU. 

Përveç kësaj, akte të tjera ligjore, të cilat janë zhvilluar më vonë për zbatimin e ligjit të menaxhimit të integruar të mbetjeve, kanë përcaktuar përgjegjësi të detajuara institucionale, duke përfshirë MTM dhe MIE:
· VKM nr. 509, datë 13.9.2017 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Turizimit dhe Mjedisit”;
· VKM nr. 504, datë 13.09.2017 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Enrgjisë”;

Kuadri ligjor për menaxhimin e mbetjeve plotësohet me Ligjin 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i cili në nenin 23, përcakton që mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake, është tërësisht një përgjegjësi funksionale dhe organizative e bashkisë.

Ligji për koncesionet dhe PPP 125/2013 i miratuar nga Parlamenti më 25/04/2013, lehtëson njësitë e qeverisjes vendore në përfshirjen e kapitalit privat përmes zhvillimit të programeve të PPP.

Më poshtë pasqyrohet përmbledhja ligjore në fushën e mbetjeve:







	
Ligjet kryesore në fushën e mbetjeve
	Ligji nr.10463/2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar me ligjin nr.156, date 10.1 2013.

	
	Ligji nr. 8094/1996 “Për largimin publik të mbetjeve”.

	
	Ligji nr. 9537/2006 “Për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme”, iazhornuar me ligjin nr.9890, datë 20.03.2008.

	











Ligjet dytësore në fushën e mbetjeve
	VKM nr. 389/2018 “për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 452, datë 11.7.2012, të këshillit të ministrave, “për lendfillet e mbetjeve”

	
	VKM 319/2018 për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve

	
	VKM 232/2018 për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 177, datë 6.3.2012, të këshillit të ministrave, për ambalazhet dhe mbetjet e tyre;

	
	VKM nr. 652/2016 “për rregullat dhe kriteret për menaxhimin e mbetjeve nga gomat e përdorura”

	
	VKM nr.687/2015 “Për miratimin e rregullave për mbajtjen, përditësimin dhe publikimin e statistikave të mbetjeve”.

	
	VKM nr.575/2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”.

	
	VKM 418/2014 “Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim”

	
	VKM 641/2014 “Për miratimin e rregullave për eksportin e mbetjeve dhe kalimin transit të mbetjeve jo të rrezikshme dhe mbetjeve inerte”

	
	VKM nr.608/2014 “Për përcaktimin e masave të nevojshme për grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve bio si dhe kriteret dhe afatet për pakësimin e tyre”.

	
	VKM 117/2013 “Për kriteret në bazë të të cilave përcaktohet kur disa tipe të metalit skrap pushojnë së qeni mbetje” 

	
	VKM Nr. 866 / 2012 “Për bateritë, akumulatorët dhe mbetjet e tyre”.

	
	VKM Nr. 705 /2012 “Për menaxhimin e mbetjeve të automjeteve në fund të jetës”

	
	VKM nr. 452/2012 “Për lendfillet e mbetjeve”

	
	VKM Nr. 178/2012 “Për Incinerimin e mbetjeve”

	
	VKM nr. 177/2012 “Për amballazhet dhe mbetjet e tyre, ndryshuar me VKM nr.52, date 5.2.2014”.

	
	VKM Nr. 765/2012 “Për miratimin e rregullave për grumbullimin e diferencuar dhe trajtimin e vajrave të përdorur”

	
	VKM nr. 333/2011 “Për administrimin e venddepozitimeve rajonale të mbetjeve urbane”.

	
	VKM 175/2011 “Për miratimin e strategjisë kombëtare të menaxhimit të mbetjeve dhe të planit kombëtar të menaxhimit të mbetjeve”

	
	VKM 798/2010 “Për miratimin e rregullores për administrimin e mbetjeve spitalore”

	
	Rregullore nr. 1, datë 30.3.2007 “Për trajtimin e mbetjeve nga ndërtimet dhe shkatërrimet, nga krijimi, transporti dhe deri tek trajtimi përfundimtar”

	
	Rregullore nr. 6, datë 30.11.2007 “Për administrimin e mbetjeve spitalore”

	
	Udhëzues nr. 6, datë 27.11.2007 “Për aprovimin e rregullave, përmbatjes dhe afatave për skicimin e planeve për menaxhimin e mbetjeve”

	
Akte të tjera ligjore që lidhen direkt apo indirekt edhe me menaxhimin e mbetjeve
	Ligji nr.10431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.

	
	Ligji nr.9663/2006 “Për koncensionet”, të ndryshuar me ligjin 10157, date 15.10.2009

	
	Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”

	
	VKM nr.247/2014 “Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore”.

	
	Vendimi nr. 103/2002 “Në lidhje me monitorimin mjedisor në Republikën e Shqipërisë”

	
	Ligji nr. 10440/2011, "Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis"

	
	Ligji nr.10081/2009 “Mbi licensimin, autorizimin dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”.


Tabela 2. Përmbledhja e kuadrit ligjor shqiptar për mbetjet

[bookmark: _Toc27382044][bookmark: _Toc28249808]2.2 Politikat kombëtare
Strategjia dhe Plani Kombëtar 2011 – 2017 përcakton drejtimin e politikës së Qeverisë Shqiptare për menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve. Këto dokumente janë në proces rishikimi dhe rikonceptimi që ka nisur në vitin 2017 dhe mbulon periudhën 2018 – 2033. Draft Strategjia e rishikuar ka si qëllim kryesor të përditësojë politikat dhe Planin Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, si dhe të rivlerësojë aftësitë e vendit për të përmbushur detyrimet e anëtarësimit në BE dhe specifikisht acquis communautaire të mishëruara në Kapitullin 27 për mjedisin. Ky dokument do të përshtasë drejtimet strategjike për ti bërë ato me efikase dhe të realizueshme për zbatuesit e politikave të menaxhimit të integruar të mbetjeve dhe mbrojtjes së mjedisit si në nivelin qendror ashtu edhe atë vendor. 

Objektivat specifike të strategjisë janë: 
· Përmbushja e detyrimeve specifike të acquis të KE-së për menaxhimin e mbetjeve dhe të ligjit kuadër për menaxhimin e integruar të mbetjeve. 
· Zbatimi i Vendimeve të Këshillit të Ministrave që kanë të bëjnë me sektorin e mbetjeve. 
· Adresimi i problemeve kryesore të menaxhimit të mbetjeve me të cilat ballafaqohet vendi në një mënyrë të koordinuar dhe të integruar.

Strategjia Ndërsektoriale e Mjedisit (2015-2020) fokusohet midis të tjerave edhe në politikat e menaxhimit të integruar të mbetjeve me fokus përmbushjen e standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare, trajtimin e mbetjeve brenda këtyre standardeve dhe rritjen e ndërgjegjes sociale mbi efektet e dëmshme të mbetjeve në mjedis.

[bookmark: _Toc27382045][bookmark: _Toc28249809]2.3 Politikat sipas planit rajonal
Ministri i Mjedisit ka nxjerrë udhëzimin “Për rregullat, përmbajtjen dhe afatet e aprovuara që janë përcaktuar për përgatitjen e planeve të menaxhimit të mbetjeve të ngurta, nr. 6, datë 27.11. 2007. Sipas udhëzimit, brenda një viti nga miratimi i Planit Kombëtar, duhet të hartohen planet rajonale në përputhje me parimet dhe objektivat e Planit Kombëtar (neni 8). Po ashtu ne bazë të ligjit të MIM (neni 13 i ligjit 10463/2011 te amenduar me 2013) qarku është institucioni përgjegjës për aprovimin dhe ndjekjen e zbatimit të planit rajonal të MIM dhe atë planeve vendore, përmes dhe raportimeve që ky institucion bën në ministrinë përkatëse.

Planet rajonale përcaktojnë masat që duhen ndjekur nga autoritetet e qeverisë vendore për zbatimin e objektivave të PKMM të ngurta (neni 10). 

Qarku i Elbasani nuk ka ende një plan rajonal të menaxhimit të mbetjeve të ngurta bashkiake, pritet që në 2020 të nisë puna për hartimin e tij për zonën respektive të mbetjeve;

Ndërkohë objektivate draft Strategjisë që lidhen me kompetencat në nivel rajonal dhe vendor janë: 

• Afatshkurtra (2018-2023) 
· Zhvillimi dhe miratimi i Planeve të Menaxhimit të Mbetjeve bashkiake në 50% të NJA
· Zhvillimi i Studimeve të Fizibilitetit për MMN rajonale me prioritet "Zonat e Menaxhimit të Mbetjeve" 
· Mbulimii 80% të popullsisë me shërbimin e grumbullimit 
· 20% e popullsisë, por jo më pak se 10% e popullsisë në bashkitë me më shumë se 100,000 banorë, (zona urbane) janë mbuluar nga shërbimi i integruar i mbetjeve 


· Afatmesem (2023-2028) 
· Zhvillimi dhe miratimi i Planeve të Menaxhimit të Mbetjeve bashkiake në të gjitha bashkitë 
· Zhvillimi i Studimeve të Fizibilitetit për MMN rajonale të të gjitha ZMM 
· Mbulimi i 90% të popullsisë me shërbimin e grumbullimit 
· 25% e popullsisë, por jo më pak se 20% e popullatave në bashkitë me më shumë se 100,000 banorë (zonat urbane) mbulohen nga shërbimi i integruar i menaxhimit të mbetjeve. 

· Afatgjata (2020-2035) 
· 95% e popullsisë mbulohet nga shërbimi i grumbullimit të mbetjeve 
· 30% e popullsisë, por jo mëpak se 30% e popullatave në bashkitë me më shumë se 100,000 banorë (zonat urbane) mbulohen nga shërbimi i integruar i menaxhimit të mbeturinave. 



[bookmark: _Toc27382046][bookmark: _Toc28249810]III. Përshkrimi i situatës së përgjithshme
[bookmark: _Toc27382047][bookmark: _Toc28249811]3.1 Profili i Bashkisë
[bookmark: _Toc27382048][bookmark: _Toc28249812]3.1.1 Pozita gjeografike e Bashkisë
Bashkia Prrenjas bën pjesë në Qarkun Elbasanit dhe përbëhet nga qyteti Prrenjas dhe 3 Njësi Administrative: Rrajcë, Qukës dhe Stravaj. Bashkia ka një qytet dhe 25 fshatra. Kufizohet në veri me Bashkinë Librazhd, në lindje me Republikën e Maqedonisë, në jug me Bashkinë Pogradec dhe në perëndim me Bashkinë Elbasan. Qendra e Bashkisë është qyteti i Prrenjasit.
[image: Rezultate imazhesh për harta territoriale ebashkise Prrenjas]
Harta 2: Ndarja adminsitrative e Bashkisë Prrenjas

	Njësitë Administrative
	Qytetetdhe fshatrat në përbërje të tyre

	Prrenjas
	1 qytet 
2 fshatra
	Qyteti i Prrenjasit
Prrenjas Fshat, Rashtan

	Rrajcë
	7 Fshatra
	Rrajcë, Skenderbe, Sutaj, Bardhaj, Urak, Kotodesh, Katjel

	Qukës
	11Fshatra
	Pishkash, Qukes Shkumbin, Qukës Skenderbej, Skroske, Menik, Gurre, Berzeshte, Fanje, Karkavec, Dritaj, Pishkash Veri 

	Stravaj
	5 Fshatra
	Stravaj, Stranik, Farret, Shqiponje, Sopot


   Tabela 3. Ndarja sipas njësive administrative dhe përbërja në qytete dhe fshatrave


Bashkia e re e Përrenjasit përfshin sipërfaqe të shumta pyjore dhe burime të bollshme hidrike si dhe një fushë pjellore. Nëntoka është e pasur me krom, ndërkohë që ky mineral shfrytëzohet aktualisht në dy prej fshatrave të bashkisë së re. Zonat e Rrajcës, Qukësit dhe Stravajt kanë sipërfaqen më të madhe të pyjeve në këtë zonë. Megjithatë, shfrytëzimi pa kriter gjatë dy dekadave të fundit i ka dëmtuar pyjet në një masë të gjerë.
Harta 3: Harta Fiziko - Gjeografike e Bashkisë Prrenja
Burimi: PPV, Bashkia Prrenjas

Nga pikpamja gjeografike, Bashkia Përrenjas shtrihet në Krahinën Malore Qëndrore, në pjesën jugore të saj, në Fushëgropën e Përrenjasit. Kjo Fushëgropë, shtrihet midis malit të Shebenikut në veri dhe malësisë së Mokrës në jug. Në lindje shkon deri në rrëzë të Qafës së Thanës dhe kurrizit të Muçalit, ndërsa në perëndim kurrizi i ulët e kodrinor i Rashtanit e ndan nga lugina e Shkumbinit të Sipërm. Brenda këtyre kufijve fushëgropa ka gjatësi lindje-perëndim deri rreth 7 km, gjerësi deri 5 km.Ajo përbëhet nga tri fusha kryesore, fusha e Domosdovës, e Rajcës dhe ajo e Katjelit. Dy të parat ndodhen në të njëjtin nivel, ndërsa e treta ndodhet rreth 20 m më lart, dhe ndahet prej tyre nga një kurriz i ulët kodrinor me lartësi relative deri në 100 m.

Zona natyrore e mbrojtur, ndodhet ne basenin ujembledhes të lumit të Bushtricës, i cili ne kete zonë ka prurje të mëdha, gjatësia totale brenda zonës është 18,5km dhe 7km jashtë saj e derisa derdhet në Shkumbin. Në zallin e lumit të krijuar nga gërryerja e tokës gjendet bimësi si rrapi dhe shelgje. Ajo që e bën të veçantë këtë lumë është prania e ujërave të pastërta e të ëmbëla, duke krijuar ambjentin e jetesës së Troftës së malit (salmotruta) dhe të Lundërzës (lunderza lutra). Të dyja speciet rrezikohen për t’u zhdukur në këtë zonë. Përrenjte kryesore që derdhen në lumin e Bushtricës janë përroi i Moravës, i Kunjit, përroi i Peshkut, përroi i Artinit, përroi i Skalavës dhe përroi i Shurit të Zi. 

Prrenjasi ndodhet në zonën klimatike mesdhetare paramalore, në nënzonën klimatike mesdhetare paramalore jugore. Larmia e formave të relievit të kësaj nënzone ndikon në regjimin e elementeve klimatikë. Pozicioni që ka kjo bashki, larg bregdetit dhe në lartësi mbi nivelin e detit, bën që temperatura e ajrit të karakterizohet nga vlera relativisht të ulta. Kjo është më e theksuar gjatë stinës së dimrit ku erërat që fryjnë nga brendësia e territorit ndikojnë dukshëm në uljen etemperaturës. Temperatura mesatare e ajrit varion nga 2.7ºC në janar deri në 21.0ºC në korrik.
Regjimi i reshjeve në zonën e Prrenjasit është një regjim mesdhetar që karakterizohet nga sasi të bollshme gjatë gjysmës së ftohtë të vitit dhe reshje të pakta gjatë stinës së verës.
Shuma vjetore e reshjeve është rreth 870mm, 63%e së cilës bie gjatë stinës së vjeshtës dhe dimrit dhe 37% në dy stinët e tjera. Muaji në të cilin bien më shumë reshje është muaji nëntor gjatë të cilit bien mesatarisht 119.0 mm, ndërsa muaji më i thatë është muaji korrik në të cilin bien vetëm 26.6 mm shi. Numri i ditëve me reshje është një parametër tjetër i rëndësishëm i cili shpreh regjimine reshjeve. Numri i ditëve me reshje më shumë se 1mm që vrojtohen gjatë një viti është mesatarisht 92.1 ditë. Shpërndarja gjatë vitit e numrit të ditëve me reshje është praktikishte njëjtë me atë të sasisë së reshjeve. Muaji me numrin më të madh të ditëve me reshje është muaji dhjetor (10.7 ditë) ndërsa muaji me numër më tëvogël të ditëve me reshje është muaji korrik  (3.9 ditë). Nëqytetin e Prrenjasit, mesatarisht në një vit vrojtohen 12.1 ditë me shtresë dëbore. Lartësia më e madhe e shtresës së dëborës e vrojtuar është 57cm.
Harta 4: Kushtet Klimatike
Burimi: PPV, Bashkia Prrenjas

[bookmark: _Toc27382049][bookmark: _Toc28249813]3.1.2 Hidrografia
Zona e Prrenjasit paraqet larmishmëri formash, gjendjesh dhe dinamike. Burimet hidrike të zonës janë mjaft të pasura dhe të larmishme në formë. Burimi kryesor është rrjedhja e sipërme e shtratit të lumit Shkumbin, që formon dhe grabenën më tipike të zonës. Së dyti, ka mjaft burime ujore malore që dergjen në të dyja shpatet kufizuese të lumit Shkumbin. Dhe së treti janë burimet ujore statike, pra liqenore ku padyshim më të rëndësishme janë ato të liqeve të Rrajcës, rezervuarë të cilat krijojnë impakt pozitiv mjedisor. Ujrat karakterizohen nga parametra fiziko- kimik dhe organoleptik të përshtashëm për pirje por dhe për shfrytëzim në ekonomitë e njësive. Hulumtimet konstatojnë se sipërfaqet ujore liqenore natyrale dhe artificiale kanë një trend në rritje të shkallës së ndotjes së tyre.Harta 5: Kushtet Klimatike 
Burimi: PPV, Bashkia Prrenjas


Zona natyrore e mbrojtur, ndodhet në basenin ujëmbledhës të lumit të Bushtrices, i cili në këtë zonë ka prurje të mëdha, gjatësia totale brenda zonës është 18,5 km dhe 7km jashtë saj e derisa derdhet në Shkumbin.

Liqenet Në këtë zonë ndodhen 4 liqene në shpatin lindor të malit të Shebenikut. Janë liqenet e vendosur në fundin e një kompleksi akullnajor, ata janë të ndarë njeri nga tjetri me depozitime moremike dhe shkëmbinj njërrësore. Thellësia e liqeneve shkon disa metra, ato kanë ujë të ftohtë dhe shumë të pastër. Gjatë dimrit liqenet ngrijnë në sipërfaqe shtrese të fortë akulli, mbi të cilën bie dëbora deri kur fillon shkrirja e akullit në pranvere. Këto liqene kanë bukuri të rralla natyrore.Tre liqene që njihen me emrin liqene të Rrajcës kanë siperfaqen më të madhe, ato ndodhen në shpatin lindor të Shebenikut, poshtë majes së Fursit. Një nga speciet e rralla bimore Aster (Lilium) Albanicum gjendet pikërisht në zonën e Rrajcës, aty ku gjenden 16% të specieve bimore botërore.

Harta 5: Hidrografia e Bashkise Prrenjas
Burimi: PPV, Bashkia Prrenjas















[bookmark: _Toc27382050][bookmark: _Toc28249814]3.1.3 Demografia
Sipas Censusit të vitit 2011, Prrenjasi ka një popullsi prej 24,906 banorësh. Ndërkohë që sipas Regjistrit Civil të vitit 2023, kjo bashki ka 33,303banorë. Bashkia e re shtrihet në një sipërfaqe prej 322.95 km2. Sipas censusit, densiteti i popullsisë është 77 banorë/km2 ndërsa sipas regjistrit civil densiteti është 102.279 banorë/km2. 
Bashkia e Prrenjasit paraqet një përqindje të popullsisë në moshë pune prej 68,3% dhe një koeficient varësie rezultant prej 31,7%. Ajo paraqet plakje më të ulët të popullsisë (8,0%) krahasuar me Cërrikun (11,6%)  dhe 0,2% më të lartë krahasuar me Librazhdin  (7,8%). Ky koeficient plakjeje është rreth 2 pikë përqindjeje më i ulët edhe në krahasim me mesataren rajonale prej (10,2%). Shpërndarja sipas grupmoshave dhe gjinisë është e ngjashme me atë të qarkut të Elbasanit, pasi në të dy rastet meshkujt përbëjnë rreth 49,7% të popullsisë së përgjithshme (50% për qarkun e Elbasanit) dhe përberja moshore e tyre është praktikisht e njëjtë me atë të femrave.
Referuar të dhënave të marra nga Censusi i vitit 2011, numri i popullsisë dhe shpërndarja e saj sipas grupmoshave, është si në vijim:

	Njësitë Administrative
	Nr. Total i popullsisë
	0-14 vjeç
	15-64 vjeç
	65+ vjeç

	Prrenjas
	5847
	1384
	3994
	469

	Stravaj
	2427
	587
	1587
	253

	Rrajcë
	8421
	1966
	5688
	767

	Qukës
	8211
	1896
	5501
	814

	Totali
	24906
	5833
	16770
	2303


Tabela 4:Shpërndarja e popullsisë sipas grupmoshave CENSUS 2011

	Njësitë Administrative
	Nr. Total i popullsisë
	Nr.i familjeve

	Përrenjas
	8936
	2524

	Stravaj
	3028
	857

	Rrajcë
	10431
	2776

	Qukës
	10840
	2903

	Totali
	24906
	5833


Tabela 5: Shpërndarja e popullsisë sipas të dhenave të GJC

Ndërtesat e banimit janë shumë familjare dhe një familjare. Ndërtesat shumë familjare janë përqendruara ty ku ka zënë fill qyteti, në pjesën qendrore të tij. Ato anë kryesisht 1 deri 3 kate dhe janë ndërtuar para viteve 80. Vitet e fundit janë ndërtuar dhe banesa shumë familjare 5 katshe.
[image: ]Harta 6: Shpërndarja e banesave sipas NJA
Burimi: PPV Bashkia Prrenjas

	Njësitë
Administrative
	Nr. Total i banesave
	Nr.
Objekt banimi vile
	Nr. Objekt Pallat
	Nr. Banesë
1 Kat
	Nr. Banesë
2 Kat
	Nr. Banesë
3-5 Kat
	Nr. Banesë
6+ Kat

	Prrenjas
	851
	659
	92
	699
	79
	70
	3

	Stravaj
	727
	724
	3
	700
	22
	5
	0

	Rrajcë
	2080
	2077
	3
	1782
	253
	23
	22

	Qukës
	1841
	1834
	7
	1711
	115
	10
	5

	Totali
	5499
	5294
	105
	4892
	469
	108
	30


Tabela 6: Shpërndarja e banesave sipas llojit dhe kateve

Përgjatë tranzicionit, në këtë zonë kanë munguar strategjitë e zhvillimit. E megjithatë, emigracioni në zonën e Përrenjasit nuk ka qenë i lartë. Kjo pasi shumë banorë të zonës kanë zgjedhur punësimin sezonal në Maqedoninë fqinje, me të ardhurat e të cilëve mbijeton një pjesë e mirë e popullatës.

Analiza dhe vlerësimi i problematikave sociale 
Popullsia aktive dhe papunësia - Popullsia në moshë pune e qarkut të Elbasanit në bazë të Censusit të Popullsisë dhe Banesave të vitit 2011 ishte rreth 203,000 banorë. Ajo përbën 69% të popullsisë totale te qarkut. Duke analizuar te dhenat e tabeles se meposhtme verejme se ne vitin 2011 ishin ekonomikisht aktive (te punesuar dhe te papune) 101,700 persona, rreth 50% te popullsise ne moshe pune. Kjo përqindje ishte më e lartë për meshkujt (55.6%) sesa për femrat (37.5%). Nga ana tjetër niveli i papunësisë krahasuar me popullsinë aktive shënon një përqindje të përgjithshme prej 27%, shifër e shpërndarë në mënyrë disi më të barabartë, në raport me përqindjen e popullsisë aktive, mes meshkujve (25.6%) dhe femrave (29.5%). Shpërndarja e papunësisë ndryshon nga zonat urbane në ato rurale, këto të fundit numërojne rreth dyfishin e banorëve papunë të zonave urbane, ndonëse përqindja e papunësisë në raport me popullsinë totale përmbys plotësisht këtë raport duke bërë që shkalla e papunësisë në zonat rurale të jetë shumë më e vogël në krahasim me zonat urbane. Kjo vjen si pasojë e përqëndrimit të popullsisë në qytete dhe zonat periferike rreth tyre. Grafiku që vijon vë në dukje këtë fenomen.
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Grafiku 1: Shkalla e papunësisë sipas zonave urbane/rurale
Burimi: Theorema mbi te dhenat e censusit 2011

Shkalla e papunësisë e analizuar sipas grupmoshave tregon që ky tregues është më i lartë ndër të rinjtë (shkalla e papunësisë ishte më e lartë për grupmoshën 15-39 vjec dhe vjen duke u ulur me rritjen e moshës. Femrat mbeten kategoria me shkallën më të lartë të popullsisë dhe hendeku më i thellë mes dy gjinive regjistrohet për grupmoshën 30-39 vjec.

[image: ]
Grafiku 2: Shkalla e papunësisë sipas grupmoshës dhe gjinisë
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	Familje gjithsej
	Familje me ndihmë ekonomike 
	Me aftësi të kufizuar (PAK+Invalid Pune)

	
	
	Numri
	Në % ndaj totalit
	Numri

	Prrenjas
	2926
	257
	2.32%
	603

	Rrajcë 
	3634
	629
	5.69%
	698

	Qukës
	3521
	603
	5.45%
	652

	Stravaj
	972
	255
	2.3%
	254

	Shuma
		    11053
	2532
	
	1990
	



	1744
	15.76%
	2207


Tabela 7. Familjet me ndihmë ekonomike e aftësi të kufizuar, Bashkia Prrenjas
Burimi: Zyra e Ndihmës Ekonomike, Bashkia Prrenjas

Të dhënat mbi numrin e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike janë një tregues indirekt i nivelit të varfërisë në Bashkinë Prrenjas. Këtë ndihmë e përfitojnë në total rreth1744 familje, nga të cilat 257 në qytetin e Prrenjasit. Në raport me numrin total të familjeve, rezulton se në Bashkinë e Prrenjasit përfitojnë ndihmë ekonomike rreth 15.76 % e familjeve.

[bookmark: _Toc27382051][bookmark: _Toc28249815]3.1.4 Bizneset dhe Institucionet
Në të gjithë bashkinë e re rezultojnë të regjistruara 503 biznese të cilat e kryejnë aktivitetin e tyre kryesisht në shërbime. Një pjesë e vogël e bizneseve merren me kultivimin e troftës.

	Nr.
	Biznese sipas aktivitetit
	Totali
	Sipas NJA

	
	
	
	Prrenjas
	Rrajce
	Qukes
	Stravaj

	A
	Institucione
	3
	3
	
	
	

	B
	Shoqata
	0
	0
	0
	0
	0

	C
	Biznese
	503
	331
	97
	62
	13


Tabela 8: Shpërndarja e institucioneve dhe bizneseve sipas NJA
Burimi: Zyra e Taksave vendore, Bashkia Prrenjas

[bookmark: _Toc27382052][bookmark: _Toc28249816]3.1.5 Rrjeti rrugor
Gjithsej Bashkia Prrenjas ka një gjatësi rrugësh urbane  dhe rurale prej 165.22 km, të cilat janë të asfaltuara dhe 12.12 km rrugë rurale për të tre njësitë administrative, ku 5.2 km janë të asfaltuara rruge urbane ne qytetin e Prrenjasit.

	Njësit Administrative
	Rrugët (Nr)
	Lloji i shtresës
(asfaltuar /km)
	Gjatësia (km)
	Gjerësia (m)

	Bashkia Prrenjas
	26
	5.2
	17.8
	4

	NjA Qukës
	35
	5.4
	58.52
	4

	NjA Rrajcë 
	46
	4.77
	61.33
	4

	NjA Stravaj 
	16
	1.95
	27.57
	4

	Shuma 
	123
	17.32
	165.22
	4


Tabela 9: Rrjeti rrugor ne Bashkinë Prrenjas


Harta 7: Infrastruktura Rajonale
Burimi: PPV Bashkia Prrenjas

[bookmark: _Toc27382053][bookmark: _Toc28249817]3.1.6 Gjëndja e përgjithshme mjedisore
Bashkia karakerizohet nga parametra optimalë të ajrit. Kjo është e lidhur me gjeografinë, relievin, klimën, biodiversitetin dhe veprimtaria jo eficente e minierave aktuale në shfrytëzim. Sigurisht që kryeqendra e bashkisë ku është përqëndruar aktiviteti më i lartë social ekonomik por dhe pozicionimi në grabenë e kodrave rrethuese tregon një cilësi të ajrit në përkeqësim.

Zona paraqet larmishmëri formash, gjendjesh dhe dinamike. Burimet hidrike të zonës janë mjaft të pasura dhe të larmishme në formë. Burimi kryesor është rrjedhja e sipërme e shtratit të lumit Shkumbin, që formon dhe grabenen më tipike të zonës. Problem evident është ndotja e lumit që vjen nga disa faktorë:
· Mënyra e shfrytëzimit të minierave të Hekur Nikelit (Pishkash, Katjel)
· Shkarkimet e pakontrolluara të ujarve të zeza dhe të përdorura nga zonat rurale që kufizojnë shtratin lumor
· Shkarkimet ilegale të mbetjeve të ngurta familjare, industriale, etj
· Shfrytëzimi për inerte apo cfarëdolloj tjetër që pakëson aftësinë filtruese dhe zbërthimin biologjik, cka akumulon ndotje në rrjedhje e mëposhtme duke ndikuar në iktiofaunën etij.

Menaxhimi i mbetjeve përfaqëson një nga problemet më serioze për qytetin por sidomos për njësitë administrative të cilat kanë shtrirje shumë të madhe dhe praktikisht nuk mund të krijohet lehtë një sistem i integruar i menaxhimit të tyre. Problemi në planin organizativ dhe realizues është më i thjeshtë në qytet dhe në disa fshatra përreth me urbanizim më të përqëdruar. Fakti i gjenerimit të tyre me tipologji heterogjene, grumbullimi i padiferencuar, mosmenaxhimi i sistemit të grumbullimit, transportit dhe trajtimit, shkakton ndikim të ndjeshëm mjedisor. Vlerësohet se mesatarisht gjenerohen 230-250 ton mbetje të ngurta në vit për person, cka mosmenaxhimi i duhur shkakton depozitime të pakontrolluara, kontaminime, ndikim në parametrat e ajrit dhe në tërësi në shëndetin e njerëzve.

Mënyra më e përhapur për sistemimin e ujërave të zeza në fshatra është ajo me gropa septike individuale, mosfunksionimi i të cilave shpesh sjell rrjedhjen e tyre duke shkaktuar probleme me mjedisin. Komuniteti dhe shërbime te aktiviteteve ekonomike, gjenerojnë mbetje ujore të patrajtura me tipologjitë ndryshme.

Gjithashtu raporti midis qendrave të banuara dhe zonave ujëmbajtëse është në disfavour të cilësisë së ujit për shkak të mënyrës së menaxhimit të veprimtarisë urbane si rrjet kanalizimesh dhe përpunues. Shtimi i fenomentit të erozionit ka shtuar depozitimet inerte në sipërfaqet ujore dhe është çekuilibruar ballanca aerobike-anaerobike duke stimuluar fenomenin e eutrofizimit. 

Toka e zonës paraqet strukturë komplekse dhe me relieve variacional nga fushore në kodrinore deri malore. Një pjesë e tyre janë rezultat i shpyllëzimeve të cilat tashmë kanë filluar të popullohen nga flora natyrale barishtore, shkurrore dhe drunore. Ndërkohë që një pjesë e mirë janë kthyer në vreshtari apo kultivuar me drurë frutor autokton apo të introduktuar.

Por krahas këtij fenomeni me impakt pozitiv konstatohet shpyllëzime masive dhe rrëshiqtje cka ka rritur ndjeshëm erozionin dhe njëheraz pamundësi rigjenerimi të biodiversitetit duke kërcënuar seriozisht statusin e llojeve endemike apo subendemikeme.

[bookmark: _Toc27382054][bookmark: _Toc28249818][image: skema institucionale]3.2. Aspektet institucionale në menaxhimin e mbetjeve

[bookmark: _Toc27382055][bookmark: _Toc28249819]3.2.1 Organizimi në nivel qendror
Aktorët kryesorë përgjegjës, në nivel kombëtar, në fushën e menaxhimit të mbetjeve janë Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM), Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE), Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS), Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR), si dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) me agjencitë e tyre respektive.

MTM është institucioni i specializuar dhe përgjegjësi kryesor për hartimin e politikës së menaxhimit të mbetjeve; hartimin e legjislacionit, udhëzuesve dhe rregulloreve dhe zbatimin në nivel qendror me anë të dy autoriteteve të specializuara në varësi të saj: Inspektorati Mjedisor (IM) dhe Agjencitë Rajonale të Mjedisit (ARM).

MIE ka si mision të udhëheqë, të planifikojë, të koordinojë dhe të monitorojë aktivitetin e trajtimit dhe depozitimit të mbetjeve të ngurta urbane dhe mbetjeve të ndërtimit në të gjitha fazat
zhvillimit, si projektimi, zbatimi i punimeve dhe shfrytëzimi i lendfilleve dhe impianteve të incenerimit të mbetjeve urbane.

MSHMS harton rregullore për menaxhimin e mbetjeve dhe zbaton rregulloren për mbetjet spitalore.

MBZHR është përgjegjëse për hartimin e rregullores për mbetjet bujqësore dhe shtazore. Rregullorja nuk është hartuar ende.

MFE është përgjegjëse për hartimin e legjislacionit për taksat e ndryshme mjedisore. Deri tani janë paraqitur dy taksat e para mjedisore (taksa e gjelbër dhe taksa e ambalazhimit mbi pijet).

AKUKIM - është përgjegjëse për zbatimin e politikës specifike shtetërore në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve, trajtimin e ujërave të ndotura dhe planifikimin territorial dhe infrastrukturën e mbetjeve, derisa ndërmarrjet e ujësjellës-kanalizimeve dhe ndërmarrjet e menaxhimit të infrastrukturës së mbetjeve të jenë të afta për të kryer këto funksione. 

[bookmark: _Toc27382056][bookmark: _Toc28249820]3.2.2 Organizimi në nivel rajonal
Inspektorati Mjedisor është përgjegjës për garantimin e mbrojtjes së mjedisit në nivel qendror dhe për kontrollin dhe zbatimin e legjislacionit mjedisor. Ai vendos penalitete për shkeljet administrative apo mund të pezullojë aktivitete që nuk janë në përputhje me legjislacionin mjedisor; informon rregullisht autoritetet lokale për gjendjen e mjedisit, aktet ligjore dhe projektet e miratuara; kontrollon regjistrin e ndotësve, rregulloret teknike dhe teknologjitë.
Agjencitë Rajonale të Mjedisit janë autoritete të specializuara për monitorimin dhe mbrojtjen e mjedisit në nivel rajonal. Kanë përgjegjësi në miratimin e vendeve të grumbullimit të mbetjeve dhe japin, në bashkëpunim me autoritetet vendore, lejet mjedisore për impiantet lokale të mbetjeve apo aktivitete të tjera lokale.
Këshilli Kombëtar për Rregullimin e Territorit, miraton lejen e sheshit dhe lejen e ndërtimit për objektet (si rrjedhojë edhe për landfill-et) me një sipërfaqe më të madhe se 0.5 ha që ndërtohen jashtë kufijve administrative të sipërfaqeve të qytetit/fshatit/zonave të banuara.
Inspektorati Sanitar Shtetëror ka për detyrë të kontrollojë dhe ndërmarrë veprime për të siguruar kushtet e nevojshme higjieno-sanitare për aktivitetet e ndryshme. Ai ka për detyrë të vendosë gjoba për probleme që lidhen me mospastrimin e zonave urbane apo kur grumbullimi dhe depozitimi janë jo të përshtatshëm dhe bëhen të rrezikshëm për popullsinë. 
[bookmark: _Toc27382057][bookmark: _Toc28249821]3.2.3 Organizimi në nivel lokal
Detyrat dhe përgjegjësitë: bazuar në ligjin nr. 139/2015, ligjin 8094/1996, dhe në ligjin nr. 9010/2003, NJQVtë janë përgjegjëse për të organizuar shërbimin e grumbullimit, transportit, trajtimit dhe depozitimit final të mbetjeve, duke i deleguar këto shërbime organeve lokale ose duke kontraktuar një kompani private të specializuar. Bashkia përcakton:
i. Strukturat bashkiake për administrimin dhe monitorimin e shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve si dhe inspektimin e territorit urban; 
ii. Përcakton buxhetin e mjaftueshëm për mbulimin e shpenzimeve operative dhe të investimeve në fushën e mbetjeve; vendos tarifa për menaxhimin e mbetjeve bashkiake në territorin nën juridiksionin e saj dhe autorizon organizmat publikë apo privatë që t’i grumbullojnë ato; 
iii. Harton dhe miraton rregullore lokale specifike territoriale për çdo metodë menaxhimi për mbetjet duke zbatuar rregulloret “tip” të miratuara nga ministritë respektive; 
iv. Harton planet e menaxhimit të mbetjeve bashkiake në nivel lokal apo rajonal në bashkëpunim me autoritetet rajonale dhe autoritetet e tjera lokale fqinje; 
v. Përcakton vendet dhe metodologjitë e përshtatshme për grumbullimin, trajtimin dhe depozitimin përfundimtar të mbetjeve në përputhje me kriteret mjedisore dhe planet e zhvillimit; 
vi. Mbledh të dhëna dhe mban regjistrin lokal të mbetjeve si dhe kryen fushata sensibilizuese.

Në përputhje me legjislacionin mjedisor për mbetjet, bashkitë kanë si detyrime si më poshtë:
i. Të kujdesen për higjienën publike kur kjo rrezikohet nga ndotja që shkaktohet prej mbetjeve të gjeneruara apo atyre të braktisura;
ii. Të zbatojnë projekte dhe investime për përmirësimin e gjendjes së mjedisit urban në lidhje me ndotjen e mbetjeve;
iii. Të monitorojnë dhe inspektojnë të gjitha proceset e menaxhimit të mbetjeve nga grumbullimi deri në depozitimin përfundimtar në përputhje me standardet kombëtare mjedisore dhe rregulloret dhe manualet lokale;
iv. Të inspektojnë “zotëruesin e mbetjeve” për të konfirmuar zbatimin e rregullave dhe standardeve në nivel kombëtar dhe lokal dhe të vendosë sanksione në rast shkeljesh;
v. Të bashkëpunojë me ARM për lëshimin e lejeve mjedisore për persona fizikë dhe juridikë që lidhen edhe me aktivitetin e tyre në raport me proceset e menaxhimit të mbetjeve;
vi. Të bashkëpunojë me Inspektoratin Mjedisor, ARM si dhe inspektoriate të tjerë për të ndërmarrë inspektime të mbetjeve dhe aktiviteteve që lidhen me to brenda territorit dhe juridiksionit lokal.
vii. Çdo njësi e qeverisjes vendore është autoritet kontraktues për koncesionet lidhur me aktivitetet ekonomike nën juridiksionin përkatës dhe, si rrjedhojë, edhe për koncesionin e projekteve mbi mbetjet (neni 5 i ligjit nr. 9663).
[bookmark: _Toc27382058][bookmark: _Toc28249822]3.2.4 Struktura e Bashkisë për mbetjet
Diagrama më poshtë ilustron strukturën e bashkisë në lidhje me menaxhimin e mbetjeve, duke filluar nga përfaqësuesit në nivel Këshilli Bashkiak, Kryetar Bashkie, drejtuesit e shërbimeve dhe njësitë administrative. 
[image: ]
Harta 9: Organograma e Bashkisë
Burimi: Bashkia Prrenjas

[bookmark: _Toc27382059][bookmark: _Toc28249823]3.2.5 Rregulloret lokale dhe marrëveshjet për mbetjet
Ligji i instrukton qeveritë vendore të hartojnë dhe miratojnë kuadrin e nevojshëm rregullator lokal. Kuadri lokal përfshin rregulloret e ndryshme që përcaktojnë proçeset e menaxhimit të mbetjeve dhe objektin, përshkruajnë indikatorët, specifikojnë kriteret dhe instruktojnë strukturat lokale në përmbushjen e detyrave dhe funksioneve si dhe në zgjidhjen e problemeve që mund të dalin. Kuadri rregullator lokal duhet të përfshijë:

Rregulloren bashkiake për menaxhimin e mbetjeve: e cila përcakton metodologjitë dhe rregullat për shërbimet e pastrimit të qytetit dhe menaxhimit të mbetjeve brenda territorit administrativ të bashkisë, përcakton procedurat për ankesat e banorëve, gjithashtu parashikon sanksione. Rregullorja duhet të miratohet nga Këshilli Bashkiak. Bashkia nuk ka një rregullore të tillë.

Rregulloren bashkiake për tarifat e mbetjeve: ka për qëllim të krijojë një sistem efektiv për mbulimin e kostos së shërbimit të menaxhimit të mbetjeve. Rregullorja e tarifave të mbetjeve përfaqëson një politikë bashkiake afatgjatë për mbulimin e kostos, nivelin e tarifave dhe sistemin e mbledhjes së tyre dhe vendos rregulla specifike për autoritetet lokale si dhe për komunitetin lokal dhe biznesin. Bashkia nuk ka një rregullore të tillë.
[bookmark: _Toc27382060][bookmark: _Toc28249824]3.3 Analiza e mbetjeve
Një nga pengesat kryesore për zhvillimin e çdo plani menaxhimi mbetjesh në Shqipëri është mungesa e të dhënave të besueshme statistikore për popullsinë dhe prodhimin e mbetjeve. Nuk ka të dhëna të matura për normën e gjenerimit të mbetjeve dhe sasinë e gjeneruar nga çdo subjekt. Draft strategjia rajonale e mbetjeve për Qarkun e Elbasanit e llogarit Prrenjasin si një bashki që ka normë gjenerimi mesatare  për frymë që nuk i kalon 0,58 kg/banor/ditë (ose 0.58 ton/ditë). Sipas masterplanit bashkia Prrenjas llogaritet të gjenerojë 8.1 ton mbetje në ditë.
Grafiku 3: Prodhimi i mbetjeve ne nivel vendor
Me qëllim parashikimin e administrimit të mbetjeve në të ardhmen në Bashkinë Prrenjas, është e rëndësishme të llogarisim prodhimin aktual të mbetjeve si dhe të parashikojmë zhvillimin për një periudhë afatmesme dhe afatgjatë. Këto të dhëna janë shumë të rëndësishme për hartimin e këtij plani dhe mundësojnë llogaritjen e situatës aktuale dhe përcaktimin e objektivave si dhe procesin e monitorimit. 
	Nj.A
	Popullsia sipas Gj.C
	Norma e gjenerimit
	Frekuenca dite ne jave
	Gjenerimi (kg/dit)
	Gjenerimi (ton/dit)

	Prrenjas
	8,831
	0.7
	7
	6181.7
	6.1

	Rrajcë
	11,161
	0.55
	2
	6138.55
	6.1

	Qukës
	10,512
	0.55
	2
	5781.6
	5.7

	Stravaj 
	2,798
	0.55
	1
	1538.9
	1.5

	Biznes i vogël
	405
	6
	7
	2,430
	2.43

	Biznes i madh
	98
	6
	7
	588
	0.588


[bookmark: _Toc303934451]Tabela 10: Gjenerimi i mbetjeve

[bookmark: _Toc27382061][bookmark: _Toc28249825]3.3.1 Shërbimet e mbetjeve
Bashkia Prrenjasit e kryen shërbimin e menaxhimit të mbetjeve me firmë kontraktuese. Burimet njerëzore për shërbimin dhe mjetet për mbledhjen dhe transportin e mbetjeve janë te përcaktuar sipas kritereve procedurës së prokurimit. Shërbimi i mbledhjes dhe transportit të mbetjeve shtrihet kryesisht vetëm në pjesën urbane dhe në disa zona rurale dhe ka një mbulim mesatar prej rreth 72% të popullsië.



[image: ]
Zona 1, qyteti i Prrenjasit (zona urbane) me rreth 8,831 banorë (sipas GJC) gjeneron rreth 3,139 ton/vit mbetje të ngurta bashkia me një mesatare gjenerimi për frymë që nuk i kalon  një mesatare prej 0,6 kg/banor/ditë. Mbetjet e ngurta urbane të zonës depozitohen në vend-depozitimin e Krastës, miratuara nga KB dhe i pajisur me leje mjedisore.

Zona 2, Njësitë Administrative Rrajcë dhe Qukës me rreth 21,673banorë gjeneron rreth 1300 ton/vit mbetje të ngurta. Mbetjet e urbane  të zonës depozitohen në Inceneratorin e Elbasanit Harta 10: Mbulimi i shërbimit në Bashkinë Prrenjas



Niveli i mbulimit të kostos nga të ardhurat që gjenerohen prej tarifës është shumë i lartë: regjistrohet një mesatare prej rreth 93% e mbulimit të kostos në vitin 2025. 

Mungojnë procedura standarte apo plane zyrtare per informimin dhe komunikimin apo dëgjesa të gjera me publikun mbi këtë shërbim. 

[bookmark: _Toc27382062][bookmark: _Toc28249826]3.3.2 Mbledhja dhe grumbullimi i mbetjeve urbane
Shërbimi i mbledhjes dhe grumbullimit të mbetjeve konsiston në mbledhjen e mbetjeve urbane të depozituara nga qytetarët, bizneset dhe institucionet brenda kontenierëve publik si dhe rreth tyre, dezinfektimi i kontenierëve dhe vendit përreth me gëlqere dhe klor, transportimi i mbetjeve urbane me makinën teknologjike deri në pikën përfundimtare të depozitimit. Ky shërbim që ofrohet gjatë gjithë vitit shtrihet në qytetin e Prrenjasit dhe pjesërisht në NjA Rrajcë dhe Qukës . 


	NjA
	Familje
	Biznese
	Institucione

	
	Familje që përfitojnë
	% e mbulimit 
	Biznese që përfitojnë
	% e mbulimit
	Institucione që përfitojnë
	% e mbulimit

	
	v.’18
	v.’19
	v.’18
	v.’19
	v.’18
	v.’19
	v.’18
	v.’19
	v.’18
	v.’19
	v.’18
	v.’19

	Prrenjas
	5,000
	5,570
	95%
	100%
	321
	321
	100%
	100%
	2
	2
	100%
	100%

	Rrajcë
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Qukës
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Stravaj
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Bashkia
	5000
	5,570
	95%
	100%
	321
	321
	100%
	100%
	2
	2
	100%
	100%


Tabela 11:Mbulimi i shërbimit në vitet 2024-2029

Sistemi aktual i pikave të grumbullimit të mbetjeve (PGM) përbëhet nga kontenierë metalik me rrota me volum 1.1 m3, të pozicionuar në anë të rrugëve në pika të përbashkëta publike miratuara paraprakisht nga këshilli bashkiake. 

	NjA
	Kontenierët (metalik) 1.1 m3
	Mjete 5  ton

	
	Nr.
	Viti i blerjes
	Nr.
	Viti i prodhimit 

	Prrenjas 
	75
	2023
	1
	2023

	Gjendja fizike
	Të rregullta
	


Tabela 12: Infrastruktura e mbetjeve në Bashkinë Prrenjas

Në bashkinë e Prrenjasit shërbimi i pastrimit, i grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve është një shërbim i plotë në qytet dhe pjesërishtë në njësitë Administrative Rrajcë dhe Qukës ndërsa në Njësinë Administrative Stravaj nuk ofrohet fare shërbim për shkak të largësisë dhe infrastrukturës të keqe rrugore. 

Duhet theksuar që bashkia nuk i ka problem rrymat e tjera të mbetjeve si ato gjelbra (trajtohen nga vetë banorët), kurse mbetjet inerte dërgohen nga subjektet të cilët e prodhojnë dhe i dërgojnë në venddepozitimin e mbetjeve inerte të miratuar me vendim të KB.

Prodhimi i mbetjeve në nivel vendor: Të dhënat zyrtare nga Bashkia në lidhje me prodhimin e mbetjeve janë ende të debatueshme dhe bazohen vetëm në vlerësime të përgjithshme duke u bazuar në numrin e popullsisë, kapacitetet e kontenierëve që makina teknologjike mbledh gjatë ditës. Makina që transporton mbetjet për në  landfill peshohet. Sipas të dhënave nga inceneratori , sasia mesatare e mbetjeve të prodhuara dhe grumbulluar për vitin 2023  ka qene 2369.44 mbetje / vit  ose (6.49 ton/ditë). 

Hartat e shpëndarjes së PGM-ve : Harta 11: Shpërndarja e PGM në qytetin e Prrenjasit
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	POZICIONI I KOSHAVE
	NJËSIA
	SASIA

	NR. 1
	copë
	1
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	NR. 21
	copë
	4

	NR. 22
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	TOTALI
	45



Harta 12: Shpërndarja e PGM në fshatin Prrenjas
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Hartat 13: Shpërndarja e PGM në fshatin Rashtan
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Shpërndarja e PGM, Njësia Administria Qukës 
Hartat 14: Shpërndarja e PGM në fshatin  Bërzeshtë 
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Hartat 15: Shpërndarja e PGM në fshatin  Karkavec [image: A aerial view of a road
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Hartat 16: Shpërndarja e PGM në fshatin  Manastrec (Dritaj)
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Harta 17: Shpërndarja e PGM në fshatin Pishkash -Qendër
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Harta 18: Shpërndarja e PGM në fshatin Pishkash -Veri
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Harta 19: Shpërndarja e PGM në fshatin Qukës-Qendër
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Harta 20: Shpërndarja e PGM në fshatin Qukës-Shkumbin
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Harta 21: Shpërndarja e PGM në fshatin Qukës-Skëndërbe 
[image: Aerial view of a road and hills
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Harta 22: Shpërndarja e PGM në fshatin Skroskë
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Shpërndarja e PGM, Njësia Administria Rrajcë 
Harta 23: Shpërndarja e PGM në fshatin Bardhaj 
[image: ]Harta 24: Shpërndarja e PGM në fshatin Rrajce-Skenderbej
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BARDHAJ+SKENDERBEJ
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Harta 25: Shpërndarja e PGM në fshatin Gjashtë -Lis
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Harta 26: Shpërndarja e PGM në fshatin Katjel
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Harta 27: Shpërndarja e PGM në fshatin Kotodesh
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Harta 28: Shpërndarja e PGM në fshatin Urake 
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Harta 29: Shpërndarja e PGM në fshatin Rrajcë
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[image: Aerial view of a town
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Harta 30: Shpërndarja e PGM në fshatin Sutaj
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Harta 31: Shpërndarja e PGM në fshatin Stravaj
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[image: A road going through a forest
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Makina kryen procesin e grumbullimit të mbetjeve sipas pikave të përcaktuara në hartë në qytetin Prrenjas.
Kjo rrugë përshkohet nga kamioni për 4orë me një distancë prej 58km. Me këtë lëvizje makina pastron në total 76 kontenierë. Gjithashtu dhe transporti i mbetjeve në venddepozitimin e “Krastë” në një largësi prej 5km dhe një kohëzgjatje 30min.
Po kjo ndërmarrje do të kryej dezinfektimin kryesisht me deritazim, klor të kontejnerëve dhe pikave të grumbullimit me shpeshtësi nga 5 kontenierë në ditë për një periudhë 7 mujore. Larja e kontenierëve kryhet në pikën e grumbullimit në bazë të një grafiku pune mujor.
Sektori joformal i riciklimit, nga ana tjetër, është i pranishëm, gjithsesi i kufizuar në një numër të vogël njerëzish të cilët mbledhin kryesisht plastikë, qelq dhe metal.sipërfaqe rruge 2 m nga kuneta ne te gjithe gjatesine lineare te saj  pastrimin e  të gjitha segmenteve të zëna nga parkimi, trotuareve, dhe rrugëve. Proçesit të fshirjes dhe pastrimit i nënshtrohen të gjitha rrugët dhe trotuaret e parashikuara në listën e rrugëve (të asfaltuara, me kalldrëm si dhe trotuaret e qytetit). Fshirja e rrugëve bëhet gjatë natës nga ora 24.00-5.00.

Gjithashtu bashkia për periudhën e verës (1 maj- 30 shtator) ofron shërbimin e lagies 2 herë në ditë të rrugëve  me anë të lagies me  presion cdo ditë për një afat kohor prej 5 muaj në një sipërfaqe prej 8,200,188 m²/vit ose mesatarisht 53,596m²/ditë përgjatë 153 ditëve/vit.

[bookmark: _Toc27382064][bookmark: _Toc28249828]3.3.4 Depozitimi
 Aktualisht mbetjet e ngurta urbane depozitohen  ne landfillin e inceneratorin  e Elbasanit  por gjithashtu përdoret edhe  vend-depozitimin e miratuara nga Këshilli Bashkiak si pikë ndërmjet dy subjekteve që merren me shërbimin e pastrimit dhe të transportit për në incenerator, në zonën e quajtur Krastë në qytetin Prrenjas. Fusha ndodhet në një distancë 5km nga qendra e qytetit dhe ka një sipërfaqe prej 10,000 m2. Në të mungojnë masat hidroteknike për drenimin e ujërave sipërfaqësor. Në vend-depozitim nuk kryhet asnjë lloji trajtimi i mbetjeve dhe i shllamit. Në vitin 2016 ka patur një projekt për rehabilitim e vendepozitës (rrethim, sistemim dhe shtypje të mbetjeve) dhe bashkia informon se ka vendosur tabela lajmëruese dhe ndaluese edhe një person të punësuar si roje. 

Vendepozitimi menaxhohet dhe kontrollohet nga autoriteti bashkiak dhe ka një roje që kujdeset për të. Një here në muajme ndihmën e një eskavatori pirgjet e mbetjeve shtypen dhe mbulohen me material inert. 

Deri në qershor 2017 ka patur dhe një peshore të kalibruar që maste dhe inventarizonte sasitë e mbetjeve që depozitoheshin. Më pas kur ky shërbim ofrohej nga vetë bashkia nuk u zhvillua më si aktivitet dhe të dhënat mbështeteshin mbi nr e kamionëve. Sasia e përllogaritur ka qenë rreth 3,388 ton/vit.

Sistemimi i mbetjeve urbane, grumbullimi dhe përpunimi në fushën e mbetjeve kërkon trajtim bashkëkohor. Aktiviteti nuk ka probleme te rreziqeve dhe aksidenteve në mjedis. Operacionet që kryhen gjatë ushtrimit të aktivitetit janë të lidhura me grumbullimin e mbetjeve urbane, transportin e tyre për në vend grumbullim, groposje si dhe operacionet që lidhen me mbulimin me dhe të këtyre mbetjeve. Të vetmet mundësi për ndotje të mjedisit mund të lidhen me keq administrimin e këtyre mbetjeve duke i shpërndarë pa kriter dhe jashtë sipërfaqes së planifikuar për grumbullim, apo nga ndërhyrjet për përfitime personale të personave të pa autorizuar.
Foto nga venddepozitimi dhe harta e vendosjes 
Në territorin e bashkisë Prrenjas nuk ka hotspote të evidentuara nga punonjësit e bashkisë. 4 vite më parë është rehabilituar venddepozitimi illegal i Qukësit.

Ndërkohë nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, në studimin e realizuar në fundin e 2018 me shumë aktorë rajonal për bashkinë e Prrenjasit ka përllogaritur koston e mbylljes së vend depozitimit të Krastës.

 
	Nr
	Nr.Analize
	Përshkrimi
	Njësia 
	Sasia
	Cmim/Njësi
	Vlera 

	Zhvendosje /sistemim i mbeturinave

	1
	An
	Sistemim i mbeturinave 
	m³
	2770
	350
	969,500

	Ngritja e rrethimit

	1
	2.26/a
	Gërmim themele e plintab- 2m, ekskavator me goma, kova, 025 m3 shkarkim auto
	m³
	225
	222
	49,950

	2
	2.117/1a
	Kollona b/a monoliteC20/25h-4m
	m³
	9
	17,279
	328,301

	3
	2.262/4a
	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25
	m³
	90
	8049
	724,410

	4
	2.166
	FV hekur betoni periodik ø 6-10 mm
	ton
	1.09
	113,157
	123,341.13

	5
	2.167
	FV hekur betoni periodik ø >10 mm
	ton
	2.18
	103,498
	225,625.64

	6
	3.837/a
	Rrethim rruge me rrjete teli (perfshin profile )
	m²
	480
	1179
	565,920

	Instalimi i portës

	1
	3.644
	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe 
	ton
	2
	12,738
	25,476

	Mbrojtja ndaj zjarrit

	1
	3.400
	Prerje e sistemim pemësh ø21-40 cm
	copë 
	124
	207
	25,668

	2
	3.200
	Prerje bime të vogla ø-10cm
	m²
	3,100
	14
	43,400

	3
	3.700
	Shkulje rrenjëve bimëve të vogla
	m²
	3,100
	34
	105,400

	4
	An
	Dhe afër venddepozitimit për shuarjen e zjarrit 
	m³
	50
	849
	42,450

	5
	3.333
	Gabiona me rrjete teli te zinguar ,gure kave 1x1x2 m
	m³
	360
	4940
	1,778,400

	Drenazhimi

	1
	3.45/1
	Germim themele e plinta b-2m ,ekskavator  me goma ,kova 0.25 m3 shkarkim auto
	m³
	1,400
	222
	310,800

	2
	An-55
	F.Vtub drenazhi ø 150 mm
	ml
	500
	583
	291,500

	3
	3.210
	Shtresë cakelli mbeturina kave t=15 cm, përhapur e ngjeshur  makineri
	m²
	770
	823
	633,710

	4
	3.640
	Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr +20cm gure 
	m²
	300
	822
	246,600

	Ndërtim i filtrave natyror (bazë të granulometrisë )për filtrin e shllamit

	1
	3.45/1
	Germim themele e plinta b-2m, ekskavator  me goma, kova 0.25 m3 shkarkim auto
	m³
	20
	222
	4,440

	2
	3.210
	Shtresë cakelli mbeturina kave t=15 cm, përhapur e ngjeshur makineri
	m²
	30
	823
	24,690

	3
	3.640
	Veshje skarpatesh10 cm zhavorr +20cm gure 
	m²
	10
	822
	8,220

	
	Largimi i gazit

	1
	An-57
	F.v tuba metalik D=219 mm (oxhaqe gazi)
	Cope 
	15
	2,037
	30,555

	2
	An-9
	Mbushje me zhavorr e oxhaqe
	m³
	112,95
	1,037
	117,127.24

	
	
	Shuma 
	
	
	
	6,675,484.01

	
	
	Shuma pa TVSH
	Lekë
	
	
	6,66675,484.1

	
	
	Fond rezerve 3%
	Lekë
	
	
	200,264.52

	
	
	Shuma përfshirë fondin rezerve 
	Lekë
	
	
	6,875,748.53

	
	
	TVSH 20%
	Lekë
	
	
	1,375,149.71

	
	
	Shuma përfundimtare me TVSH 
	Lekë
	
	
	8,250,898.23


Tabela 14: Kosto e nevojshme për mbylljen e Vend depozitimit Krastë
Burimi: MTM


[bookmark: _Toc27382065][bookmark: _Toc28249829]3.3.5 Riciklimi
[bookmark: _Toc27382066]Në vitin 2023 në bashkëpunim me GIZ Albania kemi ngritur qendrën e riciklimit të letrës  e cila grumbullohet në bashkëpunim me subjektet private që operojnë ne tërritorin e bashkisë Prrenjas.
Në mënyrë të përmbledhur shërbimi i pastrimit për bashkinë jepet në tabelën më poshtë:



	Treguesit
	Prrenjas
	Rrajcë
	Qukës
	Stravaj

	Popullsia e shërbyer
	8,831
	11,161
	10,512
	2,798

	Norma e gjenerimit
	0.7kg/ditë
	0.55 kg/ditë
	

	Mbetjet e gjeneruara
	6.18 t/dite
	6.1 t/dite	5.78 t/dite
	1.5 t/dite

	Numi i kontenjerëve
	74 kontenjerë 1.1 m3
	76 kontenjerë 1.1 m3
	

	Frekuenca
	7 ditë në javë            2 ditë në javë              2 ditë në javë
	1 ditë në javë

	Tipi i makinave
	1 makine teknologjike 10 ton

	1 makine teknologjike 10 ton 
	

	Mënyra e trajtimit
	Inceneratori i Elbasanit 
	

	Sipërfaqe që lagen 
(5 muaj, 2 herë në ditë)
	53,596m²/ditë
	Nuk ofrohet
	Nuk ofrohet
	Nuk ofrohet


Tabela 15: Treguesit kryesorë të shërbimit të pastrimit
Burimi: Bashkia Prrenjas


[bookmark: _Toc28249830]3.4 Ekonomia dhe Financimi
[bookmark: _Toc27382067][bookmark: _Toc28249831]3.4.1 Buxheti vjetor dhe investimet.
Çdo fillim viti, Bashkia në zbatim të funksioneve ligjore dhe administrative, përcakton dhe miraton buxhetin vjetor ku përfshihen edhe shpenzimet e parashikuara për pastrimin e qytetit. Në Buxhetin e Bashkisë Prrenjas, shpenzimet buxhetore detajohen mbi bazën e Programeve ekonomike, ku "Programi  Pastrim-Gjelbërim" me kodin buxhetor 05100, mbulon shpenzimet për pastrimin e qytetit dhe gjelbërimin. Për vitin 2020 deri dhjetor 2024 (kontrate 5- vjecare) ky shërbim është realizuar  nga subjekti i kontraktuar nga Bashkia ku kosto e sherbimit të  pastrimit është 11,846,413 lekë vetëm për zonën e qytetit. Nga viti 2022 e ne vazhdim mbetjet transportohen në Inceneratorin e Elbasanit  nga  subjekti Rej shpk dhe kostoja për këtë shërbim ka qënë  11, 398,074 lekë me tvsh për periudhën  Maj 2022 – Maj 2023 dhe nga Korrik 2023- Korrik 2024 ky shërbim po realizohet nga subjekti pastrime Silvio sha me vlerë 9,285,600 lekë me tvsh.

Duke ju referuar të dhënave që Bashkia jep pranë portalit www.financatvendore.al, për vitin 2023 programi i Shërbimeve publike zë 32% të buxhetit vendorë, por nuk mund të analizojmë situatën e menaxhimit të mbetjeve vendore, pasi nuk kemi asnjë të dhënë ekonomike për këtë shërbim. Në vitin 2019, po sipas këtyre të dhënave të këtij burimi, programi i Shërbimeve publike zë 4.2% të buxhetit vendorë dhe vetëm 3.7% e tij përdoret për menaxhimin e mbetjeve.






	Bashkia Prrenjas
	Viti 2018
	Viti 2019

	
	Buxheti total 
	Buxheti i Programit 
MM dhe sherbimet publike 
	Buxheti për shërbimin e ofruar

	Buxheti total 

	Buxheti i Programit MM dhe sherbimet publike vendore
	Buxheti për shërbimin e ofruar 


	Vlera 000/lekë
	194.228
	61.380
	6,550
	404.869
	17.013
	15.000

	Pesha specifike e treguesit mbi buxhetin total (në %)
	
   100%
	
32%
	
3%
	
100%
	
4.2%
	
3.7%


Tabela 16: Programi i shërbimeve Publike
Burimi: www..financatvendore.al 

[bookmark: _Toc27382068][bookmark: _Toc28249832]3.4.2 Ndarja e kostove
Megjithëse autoritetet lokale marrin në analizë shpërndarjen e buxhetit për pastrimin sipas nevojave dhe kostove të shërbimeve, një analizë e hollësishme e kostove dhe shpërndarjes së buxhetit bëhet vetëm gjatë përgatitjes së dokumentacionit për organizimin e tenderit të pastrimit gjatë analizës së çmimit të kontratës apo në rastet kur parashikohet në kontratë rishikimi i këtij çmimi. Bashkia Prrenjas gjatë viti 2018 ka realizuar shërbimin e pastrimit të mbetjeve nga vetë drejtoria e shërbimeve, por një kosto analitike të saj, nuk kemi mundësi ta paraqesim, si rezultat i mungesës së një analize dhe një shërbimi shumë problematik për atë periudhë e cila vazhdoi deri pas zgjedhjeve vendore, të qershorit 2019.

Në vija të përgjithshme kosto e shërbimit për 2018 ka qenë 6.550.000 ALL. Në këtë vlerë është llogaritur paga vjetore e 21 punëtorëve të sektorit dhe të aparatit ndihmës (2/3 e kohës dedikuar shërbimit të pastrimit) dhe karburanti i makinave që përdoren dhe kosto e amortizimit (450 ALL/muaj).

Gjatë vitit 2019 për një periudhë 7 mujore shërbimi është kryer nga 21 punonjësit e firmës së shërbimit me një kosto prej 3,820,000 lekë (sipas drejtorisë së Shërbimeve për pastrimin e 10 kontenierëve, 50 pika të shpërndara në qytet) dhe për 5 muaj të tjerë është realizuar nga një firmë e kontaktuar me një kosto prej 1,765,344 lekë.

Nga muajin janar  2020 u përgatitën dokumentat e tenderit për kontratën me afat 5- vjecar për periudhën janar 2020 deri në dhjetor 2024, ku kosto e pastrimit të qytetit dhe largimi i mbetjeve urbane në gjithë territorin e Bashkisë Prrenjas kanë një vlerë prej11,846,413lek/vit. 


[bookmark: _Toc27382069][bookmark: _Toc28249833]3.4.3 Tarifat dhe realizimi i të ardhurave
Tarifat e pastrimit për nivele të ndryshme të konsumatorëve, si familjet, bizneset dhe institucionet, caktohen dhe propozohen nga bashkia dhe miratohen çdo vit nga Këshilli Bashkiak në paketën fiskale bashkë me taksat dhe tarifat e tjera lokale.

Tarifa familjare e pastrimit është një shumë e caktuar vjetore për t’u paguar nga familjet pavarësisht madhësisë së tyre, ku në Bashkine Prrenjas, tarifa e pastrimit aplikohet për qytetin e Prrenjasit, dhe disa nga fshatrat e njësisë administrative Qukës dhe Rrajcë ku ofrohet shërbimi i pastrimit.
Në tabelën e mëposhtme paraqiten nivelet e tarifave dhe të ardhurat e planifikuara për vitin 2024 e detajuar sipas ndarjes për tarifën familjare dhe subjektet publike/private.
Tarifa është një pagesë që një individ, person fizik apo juridik bën në shkëmbim të një shërbimi specifik të marrë, të mirë publike specifike të përdorur apo të drejtë të dhënë nga njësia e vetëqëverisjes vendore. Parimi është që niveli i tarifës duhet të orientohet drejt mbulimit të kostos së shërbimit të ofruar, konsumi ose përfitimi, në parim duhet   të jetë i matshëm për përdoruesin apo përfituesin, duke përdorur instrumente të përshtatshme për të siguruar aksesin, cilësinë, sasinë dhe koston e përballueshme nga të gjithë. Përsa i përket tarifës së pastrimit: Per vitin 2024 shërbimi i pastrimit do të shtrihet në të gjithë territorin e Bashkisë Prrenjas, kostoja e pastrimit do të rritet dhe për këtë arsye do të ketë rritje edhe të tarifës së pastrimit për kategorinë Biznes. Gjithashtu për vitin 2023 bashkia asfaltoi rrugët e fshatrave, Rashtan, Kotodesh, Skroskë dhe në ketë mënyrë do të shtohet shërbimi i pastrimit në të gjithë segmentet e asfaltuara.


	VLERA E PARASHIKUAR 2023 për biznes
	VLERA E PARASHIKUAR 2024 për biznes 
	EFEKTI FINANCIAR

	9,640,000 lekë
	10,855,000 leke
	1,215,000 leke



Për kategorinë taksapaguesve familjare tarifa do të jetë 500 lekë/fryme/vit edhe per qytetin Prrenjas edhe per Njesite Administrative, kurse per kategorine Biznes tarifa e pastrimit do te percaktohet me e larte per ato biznese te cilat ndotin me shume apo bejne me shume mbetje. Gjithashtu është shtuar shërbimi i pastrimit në dy segmente rrugore, rruga Sutaj dhe rruga Qukës Skënderbe.
Percaktimi i tarifes do te shoqerohet me publikim dhe njoftim qe personat, familjaret apo subjektet te njihen ne kohen e duhur.
Me vendosjen e tarifave nga Bashkia kemi ne konsiderate vendosjen ne lidhje te drejperdrejte midis tarifes dhe qellimit te perdorimit te saj, me qellim qe qytetaret te ndergjegjesohen dhe te ndjejne efektin e pageses se bere prej tyre.
Baze e tarifes eshte numri i anëtarëve të një familje, numri bizneseve dhe numri i institucioneve ne Njesite Administrative të Bashkise Prrenjas qe ju ofrohet ky sherbim.
    
	NR 
	LLOJI I BIZNESIT  
	NJESIA
	 Biznes i vogel  
	 NR. 
	 Vlera 
	 Biznes i madh 
	 Nr.   B.   Madh  
	 VLERA 

	 
	Per cdo subjekt ne bashkine Prrenjas          dhe                                         Njesite Administrative 
	Lekë/vit/njësi
	 Tarifa e Percaktuar 
	 NR. 
	 
	 Tarifa e Percaktuar 
	 NR. 
	 

	1
	Bar Kafe
	 Lekë/vit
	9,000
	83
	747,000
	50,000
	 
	0

	2
	Parukeri, Berberane, Estetik, Butik, palester, Rropaqepesi
	 Lekë/vit
	7,000
	34
	238,000
	30,000
	 
	0

	3
	Furre buke, piceri, byrektore, pasticeri, Fast food te ngjashme me to.
	 Lekë/vit
	7,000
	16
	112,000
	35,000
	 
	0

	4
	Tregtim pjese kembimi, tregtim artikuj mobilerie, artikuj industriale, etj te ngjashme me to.
	 Lekë/vit
	8,000
	64
	512,000
	60,000
	1
	60000

	5
	Auto shkolle, Fotograf, Kancelari, Bilardo
	 Lekë/vit
	7,000
	10
	70,000
	 
	 
	0

	6
	 Restorant, Taverne, Rosticeri, Bujtine, Hotel, Motel 
	 Lekë/vit
	10,000
	22
	220,000
	90,000
	2
	180000

	7
	Lavazhe, bazene peshku
	 Lekë/vit
	10,000
	18
	180,000
	80,000
	 
	0

	8
	Sherbime funerale, tregtim lulesh, kembim valutor, agjensi sherbimesh, siguracionesh, agjensi transfertash, aktivitete informatike, etj te ngjashme me to.
	 Lekë/vit
	9,000
	10
	90,000
	50,000
	8
	400000

	9
	Sherbime optike, kabllor + internet, etj te ngjashme me to.
	 Lekë/vit
	10,000
	6
	60,000
	80,000
	2
	160000

	10
	PROFESIONE TE LIRA                 (Avokat,noter,arkitekt, inxhinier,topograf ,projektues, ekonomist, agronom, ekspert kontabel i rregjistruar,kurse kualifikimi, kontabilist,ndryshuar sipas ligjit dhe vleresues i miratuar i pasurise).
	 Lekë/vit
	8,000
	4
	32,000
	50,000
	 
	0

	11
	Farmaci, Klinike Dentare, Laborator Mjeksor, 
	 Lekë/vit
	12,000
	12
	144,000
	70,000
	1
	70000

	12
	Bime medicinale, Fizioterapist,  Mjek i specializuar, Farmaci veterinare
	 Lekë/vit
	9,000
	4
	36,000
	80,000
	1
	80000

	13
	Materiale ndertimi, Perpunim hekuri, alumini, Perpunim druri, mermeri, Riparime auto/ Lyerje, Riparime elektrike, Servis auto, Tornitor, Riparime argjendarie.
	 Lekë/vit
	12,000
	46
	552,000
	80,000
	5
	400000

	14
	AMBULANT   Subjekte qe nuk kane nje vendndodhje fikse, tregtia ambulante.
	 Lekë/vit
	7,000
	6
	42,000
	 
	 
	0

	15 a)
	Njesi per tregtim karburanti                                                            Karburante ne Rruge Nacionale                                          
	 Lekë/vit
	 
	 
	0
	120,000
	4
	480000

	15 b)
	Karburante ne rruge Rurale 
	 Lekë/vit
	12,000
	1
	12,000
	60,000
	2
	120000

	16
	Banka te nivelit te dyte, Fondacione, Institucione, Ujesjellsa, Spitali, Sigurime shoqerore, Posta Shqiptare 
	 Lekë/vit
	 
	 
	0
	90,000
	7
	630000

	17
	Taksi 4+1, 
	 Lekë/vit
	5,000
	4
	20,000
	 
	 
	 

	18
	Transport udhetaresh 8+1 mbi 8+1.
	 Lekë/vit
	10,000
	7
	70,000
	50,000
	6
	300000

	19
	Fruta Perime, Dyqan Mishi
	 Lekë/vit
	8,000
	15
	120,000
	 
	 
	0

	20
	Supermarkete, Markete,  shitje me shumice te artikujve ushqimore dhe industriale 
	 Lekë/vit
	8,000
	45
	360,000
	100,000
	4
	400000

	21
	Lende Drusore, Transporte te lendeve drusore
	 Lekë/vit
	12,000
	1
	12,000
	120,000
	1
	120000

	22
	Hec,Tec, Impiante  Fotovoltaike
	 Lekë/vit
	             -   
	 
	                 -   
	120,000
	5
	600000

	23
	Gurore, Minierat + Nyje betoni 
	 Lekë/vit
	             -   
	 
	                 -   
	120,000
	19
	2280000

	24
	Fabrike perpunimi, Prodhimi 
	 Lekë/vit
	             -   
	 
	                 -   
	120,000
	1
	120000

	25
	Ngritje Kompleksi, Fasoneri
	 Lekë/vit
	             -   
	 
	                 -   
	100,000
	1
	100000

	26
	Per te gjitha subjektet me Nipt sekondar dhe per subjekte te pacituar me lart 
	 Lekë/vit
	      10,000 
	 
	                 -   
	60,000
	20
	1200000

	 
	TOTALI 
	 
	 
	408
	3,155,000
	 
	90
	7,700,000



Tarifa është një pagesë që një individ, person fizik apo juridik bën në shkëmbim të një shërbimi specifik të marrë, të mirë publike specifike të përdorur apo të drejtë të dhënë nga njësia e vetëqëverisjes vendore. Parimi është që niveli i tarifës duhet të orientohet drejt mbulimit të kostos së shërbimit të ofruar, konsumi ose përfitimi, në parim duhet   të jetë i matshëm për përdoruesin apo përfituesin, duke përdorur instrumente të përshtatshme për të siguruar aksesin, cilësinë, sasinë dhe koston e përballueshme nga të gjithë. Përsa i përket tarifës së pastrimit: Per vitin 2024 shërbimi i pastrimit do të shtrihet në të gjithë territorin e Bashkisë Prrenjas, kostoja e pastrimit do të rritet dhe për këtë arsye do të ketë rritje edhe të tarifës së pastrimit për kategorinë Biznes. Gjithashtu për vitin 2023 bashkia asfaltoi rrugët e fshatrave, Rashtan, Kotodesh, Skroskë dhe në ketë mënyrë do të shtohet shërbimi i pastrimit në të gjithë segmentet e asfaltuara.

Tabela 17 Niveli i tarifave dhe të ardhurat për vitin 2024
Burimi: Paketa fiskale dhe buxheti i vitit 2024

	NJESIA ADMINISTRATIVE
	NR/FRYME
	Tarifë për fryme
	VLERA

	NJESIA RRAJCE    
	2763
	500
	1,381,500

	NJËSIA PRRENJAS
	5191
	500
	2,595,500

	NJËSIA QUKES
	933
	500
	466,500

	TOTALI
	8887
	
	4,443,500




Sipas tabelës së mësipërme, bazuar në të ardhurat dhe nivelin e miratuar nga Këshilli i Bashkisë, konstatojmë që Bashkia ka planifikuar për pagimin e detyrimeve 3166 familje, të cilave shërbimi i pastrimit ju ofrohet pjesërisht.

Vlera e parashikuar për të ardhurat nga tarifa familjare është 4,443,500 lekë në vit dhe zë vetëm 29% të të ardhurave të kësaj tarife. Institucionet shtetërore kanë një përqindje shumë të vogël, me 2%, dhe pjesën më të madhe e zë biznesi me 69% të të ardhurave nga ky grupim

Grafiku 4: Struktura tarifave sipas grupimeve tatimore 2024
Burimi: Paketa Fiskale 2019

Në përgjithësi politikat e NjQV janë drejtuar drejt niveleve të larta të tarifave për biznesin. Kriteri i parë për vendosjen e tyre është klasifikimi i aktivitetit (psh biznes i madh, apo i vogël), ndërsa kriteri i dytë që aplikohet është lloji i aktivitetit (ushqimore, restorant, rrobaqepësi, klub kafe, etj). 
Në tabelën e mëposhtme, jepen të dhënat e tre viteve të fundit të të ardhurave nga taksat e tarifat vendore, të ardhurat vetëm nga tarifat dhe të ardhurat nga tarifa e pastrimit, të analizuara në nivelin e planifikimit, realizimit dhe ndryshimit të tyre nga viti në vit. 




	Nr
	Emertimi të ardhurave sipas viteve
	PLANIFIKIMI/ ne leke
	REALIZIMI / ne leke

	
	
	2021
	2022
	2023
	2021
	2022
	2023

	1
	Të ardhura nga taksa & tarifa vendore gjithsejt
	80,070,000
	97,549,000
	135,000,000
	80,506,590
	94,054,850
	94,646,415

	 
	Nga keto:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Të ardhura nga tarifat vendore 
	42,630,000
	48,869,000
	49,479,000
	26,030,000
	42,154,012
	42,469,211

	3
	Të ardhura nga tarifa e pastrimit 
	9,000,000
	11,860,000
	18,271,000
	6,547,000
	7,687,988
	10,139,789

	1.1
	Rritja e planifikimit të të ardhurave nga taksa&tarifa 2021-2022-2023
	 
	17.92%
	27.74%
	 
	 
	 

	2.1
	Rritja e planifikimit të tarifave vendore 2021-2022-2023
	 
	12.77%
	1.23%
	 
	 
	 

	3.1
	Rritja e planifikimit të tarifës së pastrimit 2021-2022-2023
	 
	24%
	35%
	 
	 
	 

	1.2
	Realizimi i planifikimit të të ardhurave nga taksa&tarifa 2021-2022-2023
	 
	 
	 
	100.55%
	96.42%
	70.11%

	2.2
	Realizimi i planifikimit të tarifave vendore 2021-2022-2023
	 
	 
	 
	61%
	86%
	86%

	3.3
	Realizmi i planifikimit të tarifes së pastrimit 2021-2022-2023.
	 
	 
	 
	72.74%
	64.82%
	55.50%



Tabela 18: Planifikimi dhe realizmi i të ardhurave sipas viteve 2021-2022-2023
Burimi: Buxheti i Bashkisë 2023-2024
Duke ju referuar të dhënave për ecurinë së planifikimit të të ardhurave vendore në tre vitet paraardhës, dhe tarifës së pastrimit si pjesë e saj, mund të evidentojmë se:
1) Rritja e planifikimit të të ardhurave nga taksa&tarifa është realizuar në vitin 2023 në masën +27.74%, 
2) Planifikimi i tarifave vendore nga 2022 në vitin 2023 ka pësuar rritje me +1.23%,
3) Planifikimit i tarifës së pastrimit nga viti 2021 është rritur me 24% në vitin 2022, dhe për vitin 2023 me +35%.

Duke ju referuar të dhënave për ecurinë e realizimit të të ardhurave vendore në tre vitet paraardhës, dhe tarifës së pastrimit si pjesë e saj, mund të evidentojmë se:
1) Niveli i realizimit të të ardhurave nga taksa&tarifa në vitin 2022 është në masën 96.42%, dhe në vitin 2023 në masën 70.11%.
2) Niveli i realizimit i tarifave vendore në vitin 2022 dhe 2023 është në masën 86%. 
3) Niveli i realizimit të tarifës së pastrimit nga viti 2021 ka qenë 72.74%, dhe pas rritjes së nivelit të planifikimit të tyre, janë realizuar vetëm 55.50 % e tyre në vitin 2023.


Grafiku 5: Niveli i planifikimit dhe realizimit të të ardhurave 2021-2023
Burimi: Bashkia Prrenjas

Të gjitha tarifat si për familjet ashtu dhe për bizneset e Bashkise Prrenjas, faturohen dhe mblidhen nga inspektorët e zyrës së tatim-taksave.

Për vitin 2025, niveli i realizimit të të ardhurave nga tarifa e pastrimit, në vlerën prej 6,071 mijë lekë nga 7,5000 mijë lekë të planifikuar, mund të themi se mbuloi koston e shërbimit të pastrimit në një masë të 80.9% (sipas zyres se tatim –taksave).
Të gjitha tarifat si për familjet ashtu dhe për bizneset e Bashkise Prrenjas, faturohen dhe mblidhen nga inspektorët e zyrës së tatim-taksave.

Për vitin 2023, niveli i realizimit të të ardhurave nga tarifa e pastrimit është në vlerën prej 10,139 mijë lekë nga 18,271 mijë lekë të planifikuar.
Për Bashkinë e Prrenjasit, kostoja analitike vjetore e shërbimit të pastrimit në vitin 2024 është ndërtuar për efekt të përgatitjes së dokumentacionit standart të tenderit, dhe të dhënat analitike paraqiten në strukturen e ndarjes së kostos sipas peshës specifike të saj sikur ky shërbim të ofrohej në një vit të plotë buxhetor, si më poshtë:


Grafiku 6: Struktura e kostos së shërbimit 2025

Struktura e kësaj kostoje në mënyrë tabelare jepet si më poshtë:
Tabela 19: Pesha specifike e kostos së pastrimit, Bashkia Prrenjas për vitin 2025


	Struktura e kostos se sherbimit te pasterimit
	%
	Leke ne vit

	Mirëmbajtje 
	2%
	600,000

	Grumbullim 
	8%
	2,021,760

	Transport
	15%
	3,669,120

	Personeli
	35%
	8,568,990

	Amortizimi
	2%
	525,000

	Investime
	0%
	-

	Fshirje
	1%
	160,120

	Larje, Dizifektim dhe Deritazim i kontenierve
	3%
	795,600

	Larje
	6%
	1,530,000

	Depozitimi
	26%
	6,320,990

	TOTALI  
	100%
	24,191,580



Nga të dhënat e tabelës së kostos, vërejmë se:
I. Zëri Paga pune dhe sigurime shoqërore (së bashku) zënë 28 % të strukturës kostos totale vjetore, 8,568,990 lekë nga të cilat:
a) Për transportin e mbetjeve, paguhen 4-punonjës me një kosto vjetore 3,373,920 mijë lekë.
b) Për shërbimet e pastrimit, paguhen 8-punëtorë pastrimi, me një kosto vjetore prej 4,907,520 mijë lekë/vit; 
c) Për shërbimin e lagies së rrugëve, paguhet 1 punonjës, me një kosto vjetore prej 287,550 mijë lekë/ për 5 muaj në vit.

II. Zëri Shpenzimeve operative, ku janë përllogaritur të gjitha shpenzimet në nivel nën artikulli, sipas kërkesës, zënë 32% të strukturës së kostos totale vjetore, nga të cilat:
a) Për transportin e mbetjeve, përdoren 8,153,600 mijë/lëkë nga kosto vjetore; 
b) Për shërbimet e pastrimit, përdoren 3,893,760 mijë lekë/vit mijë/lëkë nga kosto vjetore;

III. Zëri Investime zë vlerën më të ulët të kostos, të  barabartë me 0% të saj.

Evidentohet se në koston vjetore në lekë, peshën më të rëndësishme e zënë shpenzime personeli 8,568,990 lek me 28 % të totalit të kostos. Nga të dhënat  raportohet se shpenzimet për këtë artikull janë të miratuara me Vendim të Këshillit Bashkiak. Kostoja analitike e shpenzimeve paraqitet në tabelën e mëposhtme, ku përllogariten lëvizjet në km/zonë shërbimi/vit sipas sasisë dhe vlerës së karburantit (çmimi për litër i karburantit, sipas mesatares vjetore 2024).

	Nr
	Emërtimi 
	Njësia Vendore
	Distanca në km
	Norma e karburantit l/ km
	Cmimi  karburantit/ litër
	Numri i rrugëve në ditë
	Numri rrugëve në vit
	Sasia e litrave te karburantit në vit 
	Vlera në lekë në muaj
	Vlera në lekë në vit

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=7* dite
	9=8*4*5
	10=(9/12*6)
	11=10* (dite/vit) muaj

	A
	1.Distanca në km për grumbullimin e mbeturinave në  zonën 1
	Zona 1 
	80
	0.45
	200
	1
	208
	7,488
	124,800
	1,497,600

	
	2.Distanca në km për grumbullimin e mbeturinave në zonën 2
	Zona 2
	72
	0.45
	200
	1
	52
	1684.8
	20,080
	336,960

	
	3.Distanca në km për grumbullimin e mbeturinave në zonën 3
	Zona 3
	24
	0.45
	200
	1
	52
	561.6
	9,360
	112,320

	 
	4.Distanca në km për grumbullimin e mbeturinave në zonën 3
	Zona 4
	16
	0.45
	200
	1
	52
	374.4
	6,240
	74,880

	 
	TOTAL GRUMBULLIMI MBETJEVE
	 
	192
	0.45
	200
	1
	364
	10,108.8
	161,200
	2,021,760

	B
	Distanca në km për transportin e  mbeturinave në lanfill
	 Zona 1
	112
	0.45
	200
	1
	208
	10,483.2
	174,720
	2,096,640

	
	Distanca në km për transportin e  mbeturinave në lanfill
	Zona 2
	112
	0.45
	200
	1
	52
	2620.8
	43,680
	524,160

	
	Distanca në km për transportin e  mbeturinave në lanfill
	Zona 3
	112
	0.45
	200
	1
	52
	2620.8
	43,680
	524,160

	
	Distanca në km për transportin e  mbeturinave në lanfill
	Zona 4
	112
	0.45
	200
	1
	52
	2620.8
	43,680
	524,160

	
	Total i transportit te mbetjeve
	
	448
	0.45
	200
	1
	364
	18,345.6
	305,760
	3669120

	 
	Totali Kostos A+B
	 
	640
	0.45
	200
	1
	728
	28,454.4
	466,960
	5,690,880


Tabela 20: Kosto analitike e shpenzimeve, Bashkia Prrenjas për vitin 2019

Sipas çdo aktiviteti, kosto e shpenzimeve të karburantit paraqitet:
Grumbullimi i mbeturinave nga kazanët/kontenierët në 4 zonat e mbulimit për 10,108.8km/ vit , për gjithë vitin merr një vlerë prej 2,021,760 mijë lekë karburant dhe mbi 35.52 % të kostos analitike të shpenzimeve të karburantit.
Transporti i mbetjeve nga zonat e grumbullimit në inceneratorin e Elbasanit  me 112 km distancë, realizohet 1 herë në ditë (vajtje-ardhje) dhe kushton 3,669,120mijë lekë në vit dhe zë 64.48% të kostos analitike të shpenzimeve të karburantit.

Në se do analizojmë numrin e punonjësve të pastrimit, i cili zë peshën kryesore në koston e pastrimit, në tabelën e mëposhtme pasqyrohen të dhënat për numrin e tyre sipas zonave të shërbimit dhe ngarkesa punës ditore/turneve të shërbimit/mujore/ vjetore, sipas sipërfaqes që raportohet për pastrim. Këto të dhëna, do të rivlerësohen për saktësinë e tyre në përllogaritjen e kostos për PVMMU. 

	Nr
	Emertimi 
	Njesia Vendore
	Numri punetoreve
	Siperfaqja rruge-trotuare ne km²
	Norma e fshirjes per 1-punetor /dite
	Numri i turneve /dite
	Numri diteve ne muaj
	Numri diteve ne vit

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=7*15
	9=8*4*12

	1
	Punetore pastrimi
	Qyteti Prrenjas
	8
	49.4
	6,175
	1
	22
	2,112

	 
	TOTALI
	
	8
	49.4
	6,175
	1
	22
	2,112


Tabela 21. Të dhëna të ngarkesës së punës së punonjësve të shërbimit të pastrimit
Burimi: Bashkia Prrenjas, sipas buxhetit të vitit 2019

Në këtë situatë, kur shërbimi vjetor i pastrimit gjatë vitit 2019-2024 është kryer pjesor dhe me probleme administrimi/funksionimi, edhe pse analiza financiare e shërbimit ka vlera të dala nga çdo analizë e kostos së shërbimit, një përcaktim për koefiçentin e saktë të mbulimit të kostos nga të ardhurat nga tarifa e pastrimit nuk mund të japim. Të dhënat në tabelën e mësipërme, së bashku me të dhënat analitike të kostos së karburantit, do t’i shërbejnë realizimit dhe përpunimit të skenarëve të mundshëm për zgjedhjen sa më ekonomike që do të bëjë Bashkia për PVMMU.

3.5 [bookmark: _Toc27382070][bookmark: _Toc28249834]Performanca aktuale e administrimit të mbetjeve vendore
Për të vlerësuar performancën aktuale të menaxhimit të mbetjeve, ekspertët dhe GP, ndërmorën një analizë të detajuar të sistemit por edhe perceptimin e publikut në lidhje me shërbimin e pastrimit. Analiza e sistemit është realizuar si në indikatorët e performancës ashtu edhe në identifikimin e avantazheve, dobësive, mundësive dhe rreziqeve që i gjithë sistemi apo elementët përbërës të tij shfaqin. Për këtë qëllim, analiza u bazua në të gjithë të dhënat e marra nga takimet, si dhe duke shqyrtuar të gjithë dokumentacionin përkatës në lidhje të drejtpërdrejtë apo indirekte me menaxhimin e mbetjeve, në drejtim të aspekteve ligjore dhe administrative, cilësore dhe efektive, ekonomik dhe mjedisor që lidhet me veprimet apo mosveprimet e bashkisë, ashtu dhe me ndikimin e faktorëve të tjerë në këtë performancë të përgjithshme. 

3.5.1 [bookmark: _Toc27382071][bookmark: _Toc28249835]Analiza e indikatorëve të performancës
Bazuar në metodologjinë[footnoteRef:4] që në fillim të procesit u prezantuan indikatorët e përzgjedhur për monitorimin e cilësisë së shërbimit të ofruar në nivel bashkie. Të dhënat e përftuara do të ndihmojnë në krijimin e një pasqyre të qartë të realitetit por edhe në vendosjen e objektivave të qartë dhe plotësisht të matshëm për bashkinë për një periudhë të përcaktuar. Këto indikatorë që do të përshkruhen më poshtë do të maten dhe rishihen në baza një vjeçare dhe do të jenë shumë të rëndësishme edhe gjatë periudhës së raportimit pranë këshillit bashkiak. Gjithsej do të maten dhe monitorohen 8 indikatorë të ndarë në ato që lidhen me (i) cilësinë e shërbimit, (ii) indikatorë të qëndrueshmërisë mjedisore dhe (iii) indikatorë të qëndrueshmërisë ekonomike, financiare dhe institucionalë. Jemi të vetëdijshëm se për disa nga indikatorët informacioni apo të dhënat e grumbulluara janë jo zyrtare apo të dhëna që nuk janë grumbulluar ndonjëherë ndaj duke qënë se mblidhen për herë të parë krahas vlerës përkatëse do të ketë dhe një kategorizim sipas saktësisë së informacionit në tre nivele e ulët, e mesme dhe e lartë.   [4:  Metodologji e zhvilluar nga projekti dldp (per qeverisje dhe decentralizim vendor)] 

[bookmark: _Toc463347146][bookmark: _Toc445637140]
Indikatorët e cilësisë së shërbimit 
“Efikasiteti në mbledhjen e mbetjeve” shpreh sasinë e mbetjeve të mbledhura nga autoriteti i autorizuar për këtë shërbim përkundrejt sasisë totale të mbetjeve të gjeneruara në NJQV si për zonën urbane dhe për atë rurale. Besimi në këtë indikator varet shumë nga metodat e përdorura për grumbullimin e të dhënave. Duke qenë se nuk ka të dhëna të sakta në lidhje më sasinë e mbetjeve të grumbulluara dhe as të dhëna të sakta mbi sasia e mbetjeve të depozituara në vend depozitim mund të themi se besueshmëria e këtyre të dhënave është e ulët dhe mbështetur në hamëndësime. Megjithatë nga të dhënat e mbledhura shkalla e mbulimit të mbledhjes së mbetjeve është 72% (në NJA Stravaj ky shërbim nuk i ofrohet fare për shkak të largësisë së madhe dhe infrastrukturës së keqe rrugore). 
[bookmark: _Toc445637141]
“Pastërtia e qytetit” shpreh efektivitetin e mbledhjes së mbetjeve dhe fshirjes së rrugëve. Vlerësohet në tre aspekte: në efektivitetin e mbledhjes së mbetjeve, të pastrimit të rrugëve dhe në atë të zonave rurale. Për sa i takon prezencës së mbetjeve përreth kontenierëve mund të themi që në qytetin e Prrenjasit (ku ka PGM) vihet re prezencë e moderuar e mbetjeve, ndërsa në rrugë ka prezencë të ulët të mbetjeve. Në zonat rurale ka prezencë të moderuar të mbetjeve dhe numër të vogël hot spotesh të krijuara. Në vlerësimin tonë ky indikator klasifikohet në kategorinë e mesme (50%) me saktësi të mesme pasi një pjesë e të dhënave vijnë dhe nga sondazhi i limituar i bërë përgjatë muajit shkurt 2025. 
[bookmark: _Toc445637142]
“Perceptimi Publik” më i fundit është realizuar në 2022, gjatë një vlerësimi të shërbimit të ndërmarrë nga vetë bashkia. 90% e të intervestuarve shprehen se nuk e marrin shërbimin e pastrimit dhe 85% u përgjigjen se cilësia e pastrimit në zonën ku banojnë është problematike.
[bookmark: _Toc463347147]
Indikatorët e Qëndrueshmërisë Mjedisore
[bookmark: _Toc445637144]“Ripërdorimi: shkalla e mbledhjes së diferencuar të mbetjeve në zonat urbane” përfaqëson shkallën e sasisë së mbetjeve të mbledhura zyrtarisht nga një cikël i mbyllur që nga pikat e grumbullimit në qendrën e trajtimit të mëtejshëm. Nuk ka të dhëna zyrtare, por ndërkohë ka iniciativa të komunitetit egjiptian për ndarje mbetjesh në burim (plastikë, qelq dhe metal). Por ky aktivitet nuk kalon vlerën 5%. 
[bookmark: _Toc445637145][bookmark: _Toc463347148]
“Mbrojtja e burimeve natyrore: shkalla e mbetjeve të trajtuara në landfill sanitar ose vend depozitime të aprovuara”. Të gjitha mbetjet e grumbulluara përgjatë këtyre viteve janë dërguar në venddepozitimin e qytetit por shkalla e vërtetësisë është e mesme pasi nuk ka rekorde zyrtare.
[bookmark: _Toc445633925][bookmark: _Toc445633927][bookmark: _Toc445633943][bookmark: _Toc445633944][bookmark: _Toc445633946][bookmark: _Toc445633948]
Indikatorët e Qëndrueshmërisë Institucionale 
[bookmark: _Toc445633951][bookmark: _Toc445633953][bookmark: _Toc445633955][bookmark: _Toc445633956][bookmark: _Toc445637147][bookmark: _Toc445637148][bookmark: _Toc463347149][bookmark: _Toc413055142]“Mbulimi i kostos përmes tarifës” Krahason koston totale për shërbimin dhe financimin e tij përmes tarifës së vendosur dhe nivelit të mbledhjes së saj. Nëse i referohemi tabelës së mësipërme, të ardhurat vjetore të realizuara nga tarifa e pastrimit për 2023 janë 6,071,307lekë, ndërsa kosto operative vjetore është 6.550.000 ALL, pra mbulimi i kostos është 92.6%. Gjithsesi kjo kosto nuk është reale ndaj për vitin 2025 Bashkia ka llogaritur koston e shërbimit bazuar dhe mbi modelin e kosto tarifËs.

 “Kontributi i qytetarëve në financimin e shërbimit: niveli i mbledhjes së tarifës” reflekton kapacitetin/dëshirën e popullsisë për të paguar tarifën. Nëse i referohemi tabelës së mësipërme, të ardhurat vjetore të realizuara nga tarifa e pastrimit për 2018 janë 6,071,307 lekë, ndërsa totali i të ardhurave të planifikuara 7,500.000 leke, pra të adhurat realizohen në masën 80.9%. 
[bookmark: _Toc445637149][bookmark: _Toc463347150]
“Transparenca e sistemit të faturimit” Vlerëson kapacitetin e bashkisë për t’i dhënë faturë klientit. Aktualisht bashkia ka një sistem faturimi për shërbimin e pastrimit, por klientët njihen me të kur vijnë në bashki për të kërkuar shërbim dhe nuk ka një informim aktiv të qytetarëve nga vetë bashkia. Ndaj mund të thuhet që transparenca ka qënë e ulët.
Vihet re se ne Bashkinë Prrenjas nuk ka një mekanizëm për të monitoruar performancën në drejtim të mbulimit, qëndrueshërisë mjedisore dhe asaj financiare e institucionale, mbledhjes së tarifave. Nuk ka një database elektronik, por vetëm një rregjistër elektronik të klientëve.

IV. [bookmark: _Toc303934456][bookmark: _Toc27382073][bookmark: _Toc28249837]PLANIFIKIMI I MENAXHIMIT TË MBETJEVE URBANE
[bookmark: _Toc296434493][bookmark: _Toc297806663][bookmark: _Toc303934457]
4.1 [bookmark: _Toc27382074][bookmark: _Toc28249838]Vizioni
Vizioni i PVMMU të Bashkisë u formëzua si një proces i analizimit, diskutimit dhe konsultimeve me stafin e bashkisë Prrenjas. 
Në fund, duke iu referuar statusit aktual të menaxhimit të mbetjeve, prioriteteve të përgjithshme dhe konkrete si dhe pritshmërive e vlerave dhe normave qytetare, realiteteve dhe sfidave, dhe dëshirës e bindjes për ndryshim, u ra dakord që vizioni i bashkisë të jetë:

“Bashkia Prrenjas synon një mjedis të pastër me cilësi të lartë dhe kontribut të komunitetit për menaxhimin e integruar të mbetjeve, duke synuar minimizimin e mbetjeve, ruajtjen e burimeve natyrore dhe për një jetesë të shëndetshme!

4.2 [bookmark: _Toc297806664][bookmark: _Toc303934458][bookmark: _Toc27382075][bookmark: _Toc28249839]Objektivat
Strategjia Kombëtare e Mbetjeve dhe Plani Kombëtar i Mbetjeve kanë përcaktuar 3 periudha të rëndësishme kohore: faza e parë dhe e dytë (2010-2015 dhe 2015-2020) ku synohet përparimi drejt standardeve të BE dhe faza e tretë (2023-2035) ku synohet arritja e standardeve dhe objektivave të BE. 

Në këtë kuadër ky plan synon progresin gradual drejt përmirësimit të situatës aktuale drejt standarteve kombëtare e ndërkombëtare. Plani do të adresojë nevojat lokale për periudhën 5 vjeçare 2019-2024. Fokusi në këtë fazë do të jetë në marrjen e masave emergjente gjatë vitit 2019 për të ndryshuar situatën, përmirësimin e performancës bashkiake për mbledhjen, transportin dhe depozitimin e sigurt të mbetjeve, pastrimin e qytetit si dhe rritjen e eficiencës dhe efikasitetit të shërbimeve të ofruara. 

Për periudhën 2024-2029 synimet do të jenë në arritjen e objektivave strategjike kombëtarë, në përputhje me standardet e legjislacionit të Komunitetit Evropian dhe principet e mbetjeve, për të minimizuar sasinë e mbetjeve që shkojnë në vend depozitim.

Në vijim të përmbushjes të vizionit të planit si dhe bazuar në objektivat kombëtarë, u përcaktuan drejtimet strategjike dhe objektivat vendore për një periudhë 5 vjecare, si më poshtë:

A. Infrastruktura dhe Mjedisi
· Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të Mbetjeve duke përdorur teknologji bashkëkohore deri në vitin 2029
· Përmirësimi i shërbimit të grumbullimit të mbetjeve duke e shtrirë në 92% të territorit deri në vitin 2029; 
· Përputhshmëria me objektivat kombëtare duke nxitur minimizimin e mbetjeve në burim


B. Ndërgjegjësimi i komunitetit
· Sensibilizimi i komunitetit dhe biznesit për t’u bërë pjesë e iniciativave të bashkisë
· Rritja e transparencës dhe e përgjegjshmërisë ndaj komunitetit të bashkisë së Prrenjasit

C. Forcimi Institucional
· Forcimi i kapaciteve të stafit për menaxhimin dhe monitorimin e mbetjeve
· Forcimi i zbatimit të kuadrit ligjor në fushën e menaxhimit të mbetjeve
· Forcimi i koordinimit ndërinstitucional rajonal për një menaxhim të integruar të mbetjeve

D. Ekonomia dhe financat
· Forcimi i qëndrueshmërisë financiare duke rritur mbledhjen e tarifës së pastrimit gjatë periudhës 5 vjeçare në masën 90% nga familjet për të rritur të ardhurat në funksion të mbulimit të kostos së shërbimit


4.3 [bookmark: _Toc296434495][bookmark: _Toc297806665][bookmark: _Toc303934459][bookmark: _Toc27382076][bookmark: _Toc28249840]Objekti i Planit
[bookmark: _Toc28249841]4.3.1 Rryma e mbetjeve, objekt i planit
Në bazë të legjislacionit ekzistues, ky plan do të fokusohet në rrymën e mbetjeve bashkiake për të cilën Bashkia e Prrenjasit është drejtpërdrejt apo pjesërisht përgjegjëse.

Sipas përbërjes dhe mënyrës së menaxhimit  të mbetjeve, mbetjet bashkiake do të klasifikohen në:
· Mbetje urbane (ushqim, bimë, të riciklueshme, të dekompozuara, etj[footnoteRef:5].), dhe  [5:  Siç përshkruhet në “Karakteristikat e Mbetjeve”] 

· Mbetje të veçanta bashkiake (mbetje inerte e ndërtimore, voluminoze, pajisje elektrike dhe mobiljesh, etj.) që prodhohen nga familjet apo njësitë tregtare; 
· Mbetje të rrezikshme që prodhohen brenda territorit të bashkisë nga banorë të përhershëm apo të përkohshëm.

Në lidhje me burimet e gjenerimit të mbetjeve, mbetjet bashkiake ndahen në dy rryma mbetjesh, sipas burimit të origjinës: (MF) mbetjet e prodhuara nga familjet; (MB) mbetjet e prodhuara nga bizneset dhe industritë, ku përbërja e mbetjeve nuk ndryshon nga karakteristikat e mbetjeve urbane. Ndërkohë, rryma të tjera mbetjes klasifikohen si mbetje masive, mbetje të ngurta (inerte), mbetje nga kopshtet që prodhohen në familje dhe që quhen ‘mbetje të veçanta’ për të cilat njësia vendore duhet t’i ofrojë e vetme ose në bashkëpunim alternativa të përshtatshme për grumbullimin dhe transportin e tyre, megjithëse largimi i tyre është përgjegjësi direkte e prodhuesit.

4.3.2 Integrimi me aktet nënligjore dhe dokumentet e tjera strategjike vendore dhe rajonale, që nuk lidhen drejtpërsëdrejti me mbetjet
Me qëllim efektivitetin dhe integrimi me planet, strategjitë, aktet nënligjore apo studimet të tjera në nivel rajonal dhe vendor për zhvillimin e qëndrueshëm dhe mbrojtjen e mjedisit, ky plan vendor për menaxhimin e mbetjeve ka marrë parasysh përcaktimet e këtyre dokumentave, ndërkohë që përcakton objektivat, identifikon apo vlerëson mundësitë për realizimin e tyre:
· Plani i Përgjithshëm Vendor që është në fazën e fundit të konsultimeve.  
· Projekt plani rajonal i menaxhimit të mbetjeve të ngurta bashkiake për zonën Elbasanit përcakton në mënyrë të detajuar zgjidhjet teknologjike të nevojshme (impiantet ekzistuese, nevojat dhe specifikimet lokale, mundshmëria ekonomike dhe zhvillimet teknologjike). 

4.3.3 Zona e Administrimit të Mbetjeve (ZAM) dhe përfituesit e shërbimit të pastrimit
Në funksion të organizimit më të mirë të shërbimeve dhe eficiencës së sistemit që do të propozohet, rekomandohet që zona e mbetjeve ose zona brenda kufijve administrative të bashkisë të ndahen në nën-zona mbetjesh që kanë diferenca në lidhje me tipologjinë, infrastrukturën rrugore apo llojin e konsumatorëve. Kjo është e rëndësishme që sistemet dhe metodat që do të identifikohen dhe analizohen në vijim të këtij plani të përshtaten më mirë me qëllim rritjen e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve. Kjo do të shërbejë për të planifikuar infrastrukturën e nevojshme për skemat e mbledhjes dhe transportit, si dhe shërbime të tjera të ngjashme apo organizimin e programeve për minimizimin e mbetjeve. Për këtë qëllim, zona e mbetjeve ndahet në këto nënzona:

i. Zona e Parë, qyteti Prrenjas, Njësitë Administrative Rrajcë + Qukës : karakterizohet si zona urbane e qendrës së Bashkisë dhe rurale , ku janë përqëndruar pjesa më e madhe e bizneseve, shkollave dhe institucioneve të tjera, si dhe zonë urbane dhe rurale  me densitet të lartë. Në këtë zonë ndodhen pjesa më e madhe e pallateve/banesave. Aktualisht  në qytetit e Prrenjasit ka 75 kontenierët të rinj dhe 75 janë në Njësitë Administrative  dhe janë në gjendje të mirë. Shpesh ka mbetje rreth tyre. Mbetjet depozitohen në inceneratorin e Elbasanit . Shërbimi i pastrimit për grumbullimin dhe largimin e mbetjeve realizohet 4 herë në javë. Shërbimet e parashkuara në këtë zonë janë largimi i mbetjeve çdo ditë, fshirja e rrugës kryesore dhe sheshit rreth 49,416m2 çdo ditë si dhe lagia e rrugës kryesore 53,596m2 dy herë në ditë gjatë periudhës së verës.

ii. Zona e Dytë,  Qyteti Prrenjas dhe Njësia Administrative Stravaj : karakterizohet si zonë  Semi urbane përfshin  qyteti Prrenjas dhe Njësinë Administrative Stravaj .Shërbimi i pastrimit për grumbullimin dhe largimin e mbetjeve realizohet 1 herë në javë. Nuk realizohet fshirje dhe lagie.

iii. Zona e tretë ,  Qyteti Prrenjas dhe fshati Rashtan : karakterizohet si zonë  Semi urbane përfshin  qyteti Prrenjas dhe fshatin Prrenjas dhe Rashtan .Shërbimi i pastrimit për grumbullimin dhe largimin e mbetjeve realizohet 1 herë në javë. Nuk realizohet fshirje dhe lagie.

iv. Zona e katëert , qyteti Prrenjas : Karakterizohet si zonë urbane dhe përfshin qytetin Prrenjas dhe fshatin Prrenjas. Për realizimin e këtij shërbimi janë vendosur  75  kontenierë të rinj. Shërbimi i pastrimit për grumbullimin dhe largimin e mbetjeve dhe do të realizohet 1 herë në javë.


Harta 14: Zonat e Mbetjeve
[bookmark: _Toc27382077][bookmark: _Toc28249842]4.4 Skenarët e administrimit të mbetjeve
[bookmark: _Toc297891091][bookmark: _Toc303934461][bookmark: _Toc463347158]Skenarët në lidhje me manaxhimin e mbetjeve është mirë të përqëndrohen në mbledhjen e mbetjeve urbane dhe elementët e tjerë si ndarja e mbetjeve, riciklimi, kompostimi etj., të lidhen drejtpërdrejt me metodën e zgjedhur të mbledhjes së mbetjeve. 

Shërbimet e pastrimit dhe alternativat e depozitimit të mbetjeve urbane, riciklimi, kompostimi dhe manaxhimi i mbetjeve voluminoze janë pjesë e sistemit dhe rrjedhojë e skemës së përzgjedhur nga bashkia për grumbullimin e mbetjeve. Kështu duke marrë në konsideratë që sistemi në bashkinë Prrenjas bazohet në një sistem me pika të përbashkëta, iniciativat për ndarjen e mbetjeve duhet të fokusohen në sistemin e përbashkët me dy kosha në vitin 2024, të riciklueshme dhe të njoma për pjesën e qendrës së qytetit.

Më poshtë është një skemë e zakonshme se si mund të menaxhohen mbetjet në bashki, duke konsideruar dhe aktivitetet e mësiperme:

[image: C:\Users\User\Desktop\skenari 2.jpg]
Grafiku 7: Skema ideale e mbledhjes së mbetjeve

[bookmark: _Toc27382078][bookmark: _Toc28249843]4.4.1 Menaxhimi i mbetjeve bazuar ne objektivat ndërkombëtar, kombëtare dhe rajonale 
Neni 4 i Direktivës Kuadër të BE-së për Mbetjet, i rishikuar (ËFD 2008/98/EC), përcakton pesë hapa për trajtimin e mbetjeve në bazë të prioriteteve. Hierarkia e menaxhimit të mbetjeve është një udhëzues i pranuar kombëtar dhe ndërkombëtar, për t’i dhënë prioritet praktikave të menaxhimit të mbetjeve, me qëllim arritjen e rezultateve optimale mjedisore. Kjo hierarki përcakton rendin e preferuar të praktikave për menaxhimin e mbetjeve, nga më të preferuarat tek ato më pak të preferuara. 

Shmangia e gjenerimit të mbetjeve në Prrenjas është akoma në një fazë shumë të hershme. Megjithatë, në nivel shkollash, nxënësit mund të edukohen për përdorimin e kujdesshëm të produkteve (cantat prej beze, shishe personale uji). Rezultatet e kësaj politike do të jenë të vështira për t’u matur, por mund të vëzhgohen.
Të qënurit një bashki e varfër nga ana ekonomike, ripërdorimi i materialeve është shumë i rëndësishëm (si psh shishet plastike, qelqit, kavanozët, rrobat e vjetra, druri dhe gomat). Promovimi i ripërdorimit të materialeve është shumë i arritshëm dhe nis me ndërgjegjësimin e qytetarëve.

Materiali i riciklueshëm nuk është në sasi shumë të madhe, pasi shumica e mbetjeve janë organike për vetë faktin se zona ka në përgjithësi karakter rural. Megjithatë, riciklimi është i mundshëm në dy drejtime kryesore: 

1. Kompostimi - është një mënyrë e shkëlqyer për të ricikluar mbetjet e kopshteve dhe të kuzhinës, si për shembull krasitjet nga bimët dhe ushqimi i mbetur. Të gjithë qytetarët dhe bizneset në fshat do të inkurajohen dhe do të edukohen të shmangin plotësisht mbetjet organike nga sistemi i menaxhimit. Një politikë e tillë pritet të reduktojë maksimalisht, me rreth 50%, sasinë e mbetjeve në nivel lokal. 
2. Zbatimi i një sistemi për ndarjen e mbetjeve dhe rikuperimi - Një sistem i grumbullimit të mbetjes së thatë në disa fshatra, së bashku me mbetjet e grumbulluara në zona/ shkolla pilot të qytetit do të krijojë mundësinë e grumbullimit të sa më shumë mbetjeje të thatë, e cila do ti jepet kolektorëve dhe ato më pas ua shesin kompanive të riciklimit. Shkollat e qytetit mund të kenë skemë pilote me dy kosha, për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve, ku në njërin kosh do të hidhet mbetja e thatë dhe në koshin tjetër mbetja organike.

Mbetjet për energji janë një mundësi për bashkinë, edhe pse sasia e mbetjeve të grumbulluara është e pakët, bazuar dhe në master plan bashkia do operojë me dërgimin e mbetjeve në inceneratorin e Elbasanit. 

Depozitimi i mbetjeve do të jetë mundësia e vetme për 5 vitet e ardhshme. Pritet që ng a 2024 venddepozitimi ekzistues do të mbyllet, rehabilitohet për të zvogëluar mundësinë e pasojave jo të këndshme mjedisore dhe shëndetësore. Në Planin e Përgjithëshëm Vendore është përcaktuar një zonë për ngritjen e një stacion transferimi  në rastin e mbylljes së venddepozitimit.

Duke u kthyer tek objektivat e përcaktuara me stafin e bashkisë, por edhe në linjë me angazhimet e qeverisë shqiptare, synohet: 

· të bëhet grumbullim i diferencuar për 50% të mbetjeve Brenda 5 viteve që nga miratimi i planit, pra deri në vitin 2029.
· dërgimi i mbetjeve në inceneratorin e Elbasanit  brenda 5 viteve që nga miratimi i Planit, pra deri në vitin 2029.

Nëse Bashkia do të zbatonte këto objektiva afatshkurtër dhe afatmesëm sipas skemës së mësipërme të administrimit të mbetjeve, pra do të diferenconte mbetjet në burim dhe do t’i grumbullonte në kontenierë të vecantë, atëherë sasia e mbetjeve që do të përfundonin në landfill, do te ishte si më poshtë:


	Objektivat sipas SKMM
	Njesia
	v.2025
	v.2026
	v.2027
	v.2028
	V.2029

	Politikat rajonale për grumbullim të diferencuar
	Në %  
	5%
	20%
	25%
	30%
	40%

	Do të përfundojnë në landfill
	ton/vit 
	2982
	2511
	2354
	2197
	1883

	Riciklohen dhe kompostohen 
	ton/vit 
	157
	628
	785
	942
	1256


Tabela 23. Politikat e PVMMU

Pra, bazuar në skenarin optimist të mësipërm do të shkonin në landfill mbetje të riciklueshme dhe të kompostueshme në sasi shumë më të vogël dhe kjo do të sillte indirekt jo vetëm përdorim eficent të vend depozitimit, por edhe kursim të kostos së bashkisë për transportin e mbetjeve në vend depozitim.

Sasia e mbetjeve që shmangen nga vend depozitimi
Pra, bashkia nëse do të aplikonte një skenar të tillë, pra nëse banorët dhe bizneset do të ndanin një pjesë të vogël të mbetjeve që në burim dhe ato do të grumbulloheshin dhe transportoheshin në destinacionin e duhur, atëherë sasia e mbetjeve që do të përfundonin në vend depozitim do të ulej nga viti në vit. 

Tabela e mëposhtme tregon sasinë e mbetjeve sipas fraksioneve që do të shmanget nga venddepozitimi dhe mund të përdorej nga industria ricikluese apo kompostuese. 

	Mbetjet që shmangen nga landfilli sipas fraksioneve
	Njësia
	v.2025
	v.2026
	v.2027
	v.2028
	v.2029

	
	
	
	
	
	
	

	Leter&Karton
	ton/vit
	34.3
	137.16
	171.45
	205.74
	274.32

	Plastike
	ton/vit
	68.58
	274.32
	343
	411
	549

	Qelq
	ton/vit
	17
	68.6
	86
	102.8
	137

	Metale
	ton/vit
	17
	68.6
	86
	102.8
	137

	Të biodegradueshme
	ton/vit
	156.7
	630
	790
	947
	1260.5

	TOTALI
	 
	293.58
	1178.68
	1476.45
	1769.34
	2357.82


Tabela 24: Mbetjet sipas fraksioneve që nuk depozitohen në landfill

Kosto depozitimi që kursehet
Si rezultat i aplikimit të objektivave bashkia kursen:

· Kosto transporti të mbetjeve në vend depozitim
Në Prrenjas dhe në qarkun e Elbasanit operojnë disa individë që mbledhin materiale ricikuese, të cilat mund të hynin në partneritet me bashkinë për mbledhjen dhe trajtimin më tej të mbetjeve të riciklueshme, gjë që do të sillte dhe kursim të kostos së transportit të tyre pasi vetë grumbulluesit/ricikluesit do të merrnin përsipër transportin për në desinacionin e biznesit riciklues. Pra, mund të mbledhin derë më derë mbetjet e riciklueshme ose mund të marrin direkt nga kontenierët e veçantë mbetjet e riciklueshme. 


	Kosto transporti që kursehet
	Njësia
	v.2025
	v.2026
	v.2027
	v.2028
	V.2029

	Kosto transporti 
	Lekë/ton
	1352
	1352
	1352
	2224
	2224

	Sasia e mbetjeve që diferencohen dhe nuk shkojnë në landfill
	Ton/vit
	293.58
	1178.68
	1476.45
	1769.34
	2357.82

	Përfitimi i bashkisë nga kursimi i kostos së transportit
	Lekë/vit
	-396,920
	-1,593,575
	-1,996,160
	-3,935,012
	-5,243,792


Tabela 25: Kosto transporti që kursehet nga mosdepozitimi i mbetjeve në landfill

· [bookmark: _Toc27382079][bookmark: _Toc28249844]Kosto depozitimi të mbetjeve në landfill për momentin bashkia Prrenjas i depoziton mbetjet në inceneratori  dhe aplikon tarife për trajtimin e mbetjeve 2500 leke pa tvsh, është e vështirë të përcaktohet vlera në lekë që do të kursehet nga largimi i këtyre mbetjeve nga rryma kryesore. 4.4.2 Administrimi i mbetjeve bazuar në grumbullimin miks të tyre 

Duke ju referuar gjëndjes aktuale të shërbimit të mbledhjes dhe largimit të mbetjeve si dhe eksperiencës, arritjeve dhe problematikës të identifikuar në kapitujt e mëparshëm të këtij plani, nënvizojmë se shërbimi i ofruar mbetet në nivelin e 72%, por që Bashkia Prrenjas është e motivuar dhe angazhuar të shtojë sipërfaqen e pastrimit deri në 95% dhe duke synuar si përmirësimin e nivelit aktual në lidhje me cilësinë, efikasitetin dhe efektshmërinë, por gjithashtu të krijojë një bazë të qëndrueshme mbi të cilën do të mbështeten iniciativat lokale dhe rajonale për minimizimin e mbetjeve.

Duke kaluar në një përqasje teknike, ekzistojnë mënyra të ndryshme për grumbullimin, ruajtjen dhe largimin e mbetjeve në funksion të tipeve të ndryshëm të konsumatorëve, të përshtatshme për tipologjinë urbane apo karakteristikave të tjera të zonës dhe konsumatorëve. Sipas legjislacionit aktual dhe tipologjisë së zbatuar më së shumti për mbledhjen e mbetjeve, bashkia është përgjegjëse për të mbledhur vetëm “mbetjet urbane” sipas përcaktimeve të dokumentave ligjorë dhe të këtij plani. Mbetje të tjera që ndryshojnë në përmbajtje (përbërje) nga mbetjet urbane nuk pranohen nga sistemi i bashkiak për mbledhjen e mbetjeve.

Për disa mbetje të ashtëquajtura “të veçanta” që prodhohen nga banorët mund të organizohen metoda për mbledhjen e tyre në mënyrë të diferencuar nga sistemi publik (bazë) bashkiak. Ekzistojnë kufizime të tjera për përdorimin e sistemit bazë bashkiak të grumbullimit të mbetjeve që lidhet me madhësinë dhe sasinë e mbetjeve veçanërisht nga konsumatorët jo-banorë. Duke iu referuar përcaktimeve ligjore (Neni 12 i Ligjit Nr. 8094/1996), mbetjet e konsumatorëve jo-banorë që prodhojnë mbi ¼ e sasisë që mund të vendosen në një kontenjer mbetjesh (zakonisht 1.1 m3) nuk lejohen të përdorin sistemin publik të mbledhjes së mbetjeve. Autoritetet vendore apo personat përgjegjës për mbledhjen e mbetjeve duhet të ofrojnë mundësi dhe metoda të tjera për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve, në përmbushje të kërkesave dhe nevojave të konsumatorëve, shoqëruar me një sistem të ndryshëm tarifash.

Në funksion të përcaktimeve të mësipërme, ekzistojnë disa alternativa të mundshme për mënyrën e organizimit të shërbimit të mbledhjes dhe largimit (transportit) të mbetjeve. Këto alternativa lidhen me organizimin, infrastrukturën e nevojshme, rregullsinë dhe specifikime të tjera. Për secilën alternativë Bashkia nënvizon avantazhet dhe disavantazhet në lidhje me zbatueshmërinë, efektivitetin, mjedisin dhe burimet natyrore si dhe pranueshmërinë shoqërore. Ka edhe ndryshime mes alternativave për sa i përket përfshirjes së konsumatorit (qëndrimi pasiv apo aktiv). 

Skema e mikse e menaxhimit të mbetjeve 
Mbledhja dhe largimi/transporti i mbetjeve bazohet në përqasjen e zakonshme të organizimit të menaxhimit të mbetjeve. Kjo skemë e mbledhjes dhe largimit të mbetjeve është një vazhdim i skemës aktuale të mbledhjes së mbetjeve (grumbullimit[footnoteRef:6] të mbetjeve në anë të rrugës) dhe mbështetet në një sistem të përbashkët të grumbullimit të mbetjeve, ku konsumatorët janë të detyruar të nxjerrin jashtë dhe depozitojnë mbetjet urbane ditore ose të një periudhe të caktuar, pranë pikave të miratuara (PGM), ndërsa ndërmarrja e pastrimit (ose operatori në një të ardhme) mundëson mbledhjen dhe largimin e mbetjeve urbane për në vendin e përcaktuar për trajtimin apo depozitimin final të tyre. [6:  “Grumbullimi i mbetjeve” nënkupton mbledhjen dhe largimin e mbetjeve] 


Më poshtë paraqitet skema e thjeshtë e menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë Prrenjas.
[image: C:\Users\User\Desktop\skenari 1.jpg]
Grafiku 8: Skema e manaxhimit miks të mbetjeve 

Pra, sipas skemës, familjet, bizneset dhe institucionet çojnë në pikat e grumbullimit ku janë vendosur kontenierët të gjitha mbetjet e gjeneruara dhe më pas nëpërmjet mjeteve të transportit ato destinohen në venddepozitimin/ landfillin më të afërt, ku realizohet dhe trajtimi i mëtejshëm i tyre.

Vendodhja e PGM
Duke iu referuar sistemit aktual të PGM-ve dhe problematikës që lidhet me to, çështjet për tu marrë në konsideratë janë:
· Eshtë e rëndësishme që shpërndarja e PGM të mbulojë sa më shumë zonën e mbetjeve në mënyrë që konsumatorët të kenë mundësi dhe lehtësi për t’i përdorur për hedhjen e mbetjeve, por që njëkohësisht duhet të mundësohet infrastruktura rrugore e nevojshme për vendosjen e PGM-ve dhe lëvizjen e makinës teknollogjike. 
· Vendodhja dhe dendësia e tyre lidhet drejtpërsëdrejti me vendodhjet e zonave urbane dhe rezidenciale si dhe dendësinë e tyre si dhe kushtin e infrastrukturës dhe disponueshmërisë së hapësirës së nevojshme. Kështu për zona të ndryshme brenda qytetit (sipas klasifikimit të bërë me siper) kemi distanca të ndryshme midis PGM-ve apo largësi të ndryshme të tyre nga konsumatorët. 

[bookmark: _Toc295139957][bookmark: _Toc297712829][bookmark: _Toc303860787]Në tabelën e mëposhtme rekomandohen disa standarde të largësisë mesatare mes llojeve të ndryshme të zonave urbane ku respektimi i tyre varet nga infrastruktura e përshtatshme dhe hapësirat e nevojshme për vendosjen e PGM.

	Tipet e zonave
	Shumë të dendura
	Të dendura
	Mesatar
	Të rralla

	Distanca mesatare (m)
	50-100
	100-150
	150-200
	200-250


Tabela 26: Dendësia e PGM-ve

Mbështetur dhe në standardet e mësipërme, pikat për grumbullimin e mbetjeve do të respektojnë standartin dhe sipas çdo zone mbetjesh pasqyrohen në tabelën e mëposhtme. Në çdo pikë Bashkia do të vendosë të paktën 1-2 kontenierë. Në zonat me densitetit të familjeve dhe bizneseve mund të vendosen edhe tre kontenierë.



Kapaciteti dhe infrastruktura
Për të përcaktuar infrastrukturën e nevojshme për zbatimin e skemës së përbashkët për grumbullimin e mbetjeve duke marrë parasysh nevojat reale të zonës së mbetjeve dhe synim përmbushjen e objektivave për përmirësimin e shërbimit, u realizua analiza për llogaritjen e infrastrukturës së nevojshme: kontenierët dhe makinat teknollogjike. Për të konkluduar me analizën e mësipërme, më parë përcaktohet kapaciteti i përshtatshëm i kontenierëve si dhe frekuenca e dëshirueshme e shërbimit. Kontenierët me volum 1.1m3 (që përdoren aktualisht në qytet si dhe gjerësisht të përdorshëm në vend dhe rajon), rekomandohen si më të përshtatshëm për këtë skemë grumbullimi mbetjesh. Gjithashtu rekomandohet që kontenierët të jenë metalik dhe vaskë (trashësi 1.5-2 mm) dhe sistem rrotash të qëndrueshëm, për të mundësuar qëndrueshmërinë e tyre nga ndikimi i faktorëve të jashtëm. 
Ndërsa për zonat e thella rurale ku dhe aksesi është i limituar sugjerohet të vendosen kontenierë më të mëdhenj 1.7 m3 (ose 2.2 m3) të shoqëruar dhe me vende betoni në lagje të ndryshme të fshatrave.

· Të dhëna mbi popullsinë dhe bizneset
Për parashikimin e numrit të popullsisë për vitet 2025-2029 u konsiderua:
· Popullsia sipas RrC.
· Duke qenë se emigrimi (si brenda qyteteve të tjera dhe jashtë Shqipërisë) ka pësuar rritje të qëndrueshme me 1% dhe nga ana tjetër rritja natyrale e popullsisë është në po të njëjtat nivele ne do të konsiderojmë si popullsi për zonën popullsia e korrektuar si më lart.
· Bizneset dhe Institucionet për periudhën 2025-2025, do të konsiderohen ato që janë rregjistruar në vitin 2023

Tabela e mëposhtme pasqyron numrin total të banorëve, bizneseve dhe institucioneve për periudhën 2025-2029:
	Nr
	Popullsia

	V.2023
	Planifikimi 2025 -2029

	
	
	Popullsia 
(GJ C)
	Biznese
& Instituc.
	Popullsia

	
	
	Nr
	Nr
	Nr

	
	Totali 
	33425
	503
	33425

	1
	Prrenjas
	8,831
	331
	8,831

	2
	NjA Qukes
	10,512
	62
	10,512

	3
	NjA Rrajce
	11,161
	97
	11,161

	4
	NjA Stravaj
	2,828
	13
	2,828



Tabela 27: Numri banorëve, bizneseve dhe institucioneve për periudhën 2019-2024

i. Gjenerimi i mbetjeve nga çdo zonë mbetjesh
Duke i shtuar numrit të popullsisë së korrigjuar të vitit 2019 dhe numrin e bizneseve, bazuar dhe në totalin e mbetjeve të gjeneruara prej 5 ton/ditë në zonën urbane, 4 ton /dite për bizneset  dhe 9 ton /ditë për dy njësitë administrative apo 6388 ton/vit kemi një normë gjenerimi 0.6 kg/banorë/ditë në zonën urbane dhe 0.4 kg/banorë/ditë në zonën rurale.
Referuar shpërndarjes së bizneseve dhe institucioneve sipas çdo njësie administrative dhe gjenerimit ditor të mbetjeve nga çdo konsumator, rezulton që gjenerimi i mbetjeve ditor, në herë mbledhje dhe ai vjetor në çdo zonë mbetjesh të jetë si më poshtë:
	Nr
	Emertimi Zones
	Popullsia
	popullsia e korrektuar
	Frekuenca dite ne jave
	Gjenerimi (kg/dit)
	Gjenerimi (ton/dit)
	Gjenerimi ton/here  
	Mbetje ton/vit

	1
	Zona 1 Semi Urbane 
	18,500
	14,800
	4
	8140.00
	8.10
	32.40
	1684.80

	2
	Zona 2 Semi Urbane 
	11,629
	9,303
	1
	5116.65
	5.10
	5.10
	265.20

	3
	Zona 3 Semi Urbane
	8,831
	7,948
	1
	5563.60
	5.56
	5.56
	289.28

	4
	Zona 4 Urbane 
	8,831
	7,948
	1
	5563.60
	5.56
	5.56
	289.12

	 
	Totali
	    47,791.00 
	    39,999.00 
	1
	24383.85
	24.32
	48.62
	2528.40



Tabela 28: Konsumatorët dhe gjenerimi i mbetjeve në bazë vjetore


ii. Llogaritja e numrit të nevojshëm të kontenierëve
Llogaritja e kontenierëve të domosdoshëm për grumbullimin e mbetjeve është në funksion të tre faktorëve të domosdoshëm që janë gjenerimi i mbetjeve nga familjet, biznesi dhe institucionet, frekuenca e mbledhjes s tyre dhe kapaciteti i kontenierit. Lloje të tjera mbetjesh si ato bujqësore, inertet apo ndonjë lloj tjetër mbetjesh “të mëdha” duhet të përjashtohen dhe eliminohen nga vetë prodhuesit.

Një kontenier tipik ka një vëllim 1.1m3, i cili ka një kapacitet maksimal mbajtës prej rreth 0,1 ton mbetjesh të ngurta, në qoftë se konsiderojmë një dendësi të përgjithshme prej 0.11 ton/m3 për mbetjet. Kjo dendësi është matur në disa njësi vendore gjatë një fushate peshimi, por që është subjekt i ndryshimeve sipas përbërjes së mbetjeve. 

Tabelat e mëposhtme përmbledhin nevojat aktuale për kontenierë (1.1 m3) ne vitin 2020, në zbatim të skemës së përbashkët të grumbullimit miks të mbetjeve:

	Zona
	Mbetje ton/vit
	Mbetje (ton/dit)
	Frekuenca dite/ jave
	Gjenerimi ton/here  
	Dendesia e mbetjeve ton/m3
	Koef. mbushjes
	Nevoja Kazane kontenier

	
	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	Zona 1
	1684.8
	8.1
	4
	32.4
	0.125
	0.85
	175
	175
	175
	175

	Zona 2
	265.2
	5.1
	1
	5.1
	0.125
	0.85
	12
	12
	12
	12

	Zona 3
	289.28
	5.6
	1
	5.6
	0.125
	0.85
	5
	5
	5
	5

	Zona 4
	289.12
	5.6
	1
	5.6
	0.125
	0.85
	
	
	
	

	Mirembajtje
	5
	10
	10
	10

	TOTALI	
	192
	192
	192
	192


[bookmark: _Toc303860789]Tabela 30: Llogaritja e numrit të kontenierëve për vitet 2020-2024

Pra, për mbledhjen mix të mbetjeve sipas frekuencave të propozuara, bashkia duhet të shpërndajë në vitin 2025 në territorin e saj në zonën 1. 174 kontenjerë dhe në zonën 2. respektivisht 12  dhe ne zonën 3 .5 kontenierë aq sa është dhe numri aktual i tyre.

iii. Makinat për grumbullimin e mbetjeve
Kamionët tipikë për grumbullimin e mbetjeve janë zakonisht vetëngjeshës me kapacitet 10 ton. Këta kamionë sugjerohen për t’u përdorur në varësi të tipit dhe popullsinë së njësisë. 

Normalisht një zonë rurale përdor kamionë me kapacitet 5 ton, ndërsa një zonë urbane kamionë me kapacitet 10 ton. Numri i kamionëve varion bazuar në sasinë e mbetjeve për t’u mbledhur dhe numrin e turneve të nevojshme për çdo kamion. Kapaciteti aktual i ngarkimit për një përbërje tipike mbetjesh është rreth 85% të kapacitetit total mbajtës të kamionit.

Bashkia Prrenjas për specifikën e zonës përdor kamionët 10 ton  dhe një 5 tonëshe për të katërta zonat. Në funksion të variablave të mësipërm, pra të sasisë ditore të mbetjeve të gjeneruara, distancave dhe shtrirjes në vite si dhe kapacitetit mbushës bashkisë i nevojiten rreth 2 kamionë një  10 ton dhe  tjetri 5 ton në vitin 2025 pasi  do të shtohen dy zona njëra për Njësinë Administrative Stravaj me kamion 5 ton dhe një zonë riciklimi për qytetin Prrenjas një kamion tjetër 10 ton.

Deri në fund të vitit 2025 dy makinat teknologjike 10 ton për mbetjet mikse, një makinë teknologjike 5 ton për njësinë Stravaj dhe një për zonën e riciklimit makinë teknologjike 10 ton janë të mjaftueshme për mbledhjen dhe transportin e mbetjeve në venddepozitimin e “Krastës”.

· Intenerari i grumbullimit të mbetjeve dhe transporti i tyre
Përmirësimi i efektivitetit dhe efikasitetit të aktiviteteve të grumbullimit dhe transportimit lidhen drejtpërsëdrejti me intinerarin e përzgjedhur të lëvizjes së makinës si dhe me kohën efektive të punës gjatë ndalesave në çdo PGM. Ulja e kohës së përgjithshme të mbledhjes, më saktë – kohës së ngarkimit, shmangies së rrugëve me gjysmë ngarkesë apo përdorimi i kamionëve të mirë me kapacitet më të mirë ngarkimi do të rrisin efektivitetin dhe efikasitetin e mbledhjes së mbetjeve[footnoteRef:7]. [7:  Koha e grumbullimit të mbetjeve për një pikë me 2 kontenierë të shkojë nga 2.5-3 min.] 


Për të përmirësuar kohën e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve, duhet të merren në shqyrtim itinerarët aktualë në zbatim të parimeve të listuara më poshtë:

· Itinerarët nuk duhet të copëtohen apo të mbivendosen. Secili itinerar duhet të jetë kompakt, i përbërë nga segmentet e mbledhura në të njëjtën zonë gjeografike;
· Itinerari i mbledhjes duhet të nisë sa më pranë autoparkut që të jetë e mundur, duke marrë parasysh rrugët me trafik të madh dhe ato me një kalim;
· Në rastin e rrugëve me një kalim, është më mirë të fillohet itinerari në fundin e sipërm të rrugës, duke kaluar poshtë saj në kahun e rregullt;
· Shërbimet në rrugët pa krye mund të konsiderohen si shërbime për segmente rruge që mund të ndërpriten, përderisa ato mund të mblidhen vetëm duke kaluar poshtë segmentit të rrugës. Për të mbajtur kthesat djathtas në minimum, (në vendet ku automjetet lëvizin në krahun e majtë), mbledhja e mbetjeve nga rrugët pa krye bëhet kur ato janë në të majtë të kamionit. Këto mbetje duhet të mblidhen duke ecur për poshtë, mbrapsht apo duke bërë një kthesë në formë U;
· Mbetjet në kodra të pjerrëta duhet të mblidhen, aty ku është praktike, në të dy krahët e rrugës kur kamioni po zbret për poshtë. Kjo lehtëson mbledhje të sigurt, të lehtë dhe të shpejtë. Kjo ul edhe amortizimin e automjetit si dhe kursen karburant.
· Për mbledhjen nga të dy krahët e rrugës në të njëjtën kohë, në përgjithësi është më mirë të bëhet itinerari në rrugë të drejtë sipas planit para se të kalohet në itinerarin në krahun e kundërt.

Pas verifikimit të plotësimit të parimeve të mësipërme, është e rëndësishme të bëhet matja/ testimi i kohës reale të grumbullimit të mbetjeve.

[bookmark: _Toc27382080][bookmark: _Toc28249845]4.4.3 Buxhetimi në bazë aktiviteti
Metodologjia e përdorur është buxhetimi në bazë të programit, mbështetur në ligjin 9936/2008 “Për menaxhimin financiar në RSH” dhe në ligjin organik 139/2015: “Për vetëqeverisjen vendore” ku sipas nenit 23 (pika 10) Shërbimi i mbledhjes, largimit dhe trajtimit të mbetjeve përfshihet në programin e shërbimeve publike.

Llogaritja e kostos për mbledhjen dhe transportin e mbetjeve në Bashkinë e Belshit, është bazuar në VKM 319/2018 për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve dhe modelin e përgatitur nga dldp. 

Përllogaritja është bazuar në blloqet vijuese:
a.	Të dhënat përmbledhëse për zonën administrative,
b.	Investime kapitale (kamionë dhe kontenierët e nevojshëm),
c.	Kostot operative (mirëmbajtje, transport dhe personel),
d.	Kostoja për largimin në “landfill” (tarifa e depozitimit) është zero në momentin aktual,
e.	Kostot e amortizimit (ri investimit),
f.	Kostot administrative

A. Fshirja dhe larja e rrugëve
Bashkia tashmë ka përfunduar inventarizimin e rrugëve rurale, të cilat janë funksione të reja të saj. Bashkia synon përmirësimin e cilësisë së shërbimit të ofruar si dhe rritjen e zonës të mbuluar me shërbimet e pastrimit të rrugëve dhe shesheve, duke përfshirë gjithë zonën urbane dhe një pjesë të zonës rurale. 

Aktualisht, mbulohet me shërbim fshirje sipërfaqja prej 49,416 m2 rrugë, trotuare dhe sheshe. Gjithashtu lagen çdo ditë gjatë periudhës së maj-shtator 53,596 m2 sipërfaqe.

Sipas objektivave të programit buxhetor afatmesëm, Bashkia Prrenjas do të krijojë një infrastrukture më bashkëkohore, pra do të rritë sipërfaqet e rrugëve të asfaltuara, duke tentuar drejt përmirësimit të standartit jo vetëm të rrjetit rrugor të qytetit, por edhe në zonat rurale.

Metodologjia e pastrimit të rrugëve është jo shumë efikase (nuk përdoren makina fshesë) dhe kjo metodologji do të përdoret dhe për 5 vitet e ardhshme, pra do të vazhdohet të fshihet me punëtorë (në mënyrë manuale). 

Politikat, objektivat dhe kostot e shërbimit
Politikat 2025-2029
i. Shërbimi i fshirjes së sipërfaqeve
· Bashkia do të përfshijë në shërbimin e fshirjes, 49,416 m²/ditë rrugë e trotuare të qytetit të Prrenjasit. 


ii. Shërbimi i larjes së sipërfaqeve
· Do të vazhdojë të laget e njëjta sipërfaqe prej 53,596 m²/ditë (dy herë në ditë gjatë periudhës maj-shtator) në qytetin Prrenjas. 

Kosto për çdo aktivitet 
Kur flasim për aktivitete të pastrimit të rrugëve, trotuareve dhe shesheve, ato përfshijnë:
· fshirje me fshesë e 49,416 m2 rrugë, trotuare dhe sheshe për qytetin Prrenjas të cilat do të fshihen tre ditë në javë.
· mbledhje e mbetjeve nga fshirja dhe nga koshat e vegjël të mbetjeve;
· depozitimi i këtyre mbetjeve në pikat e afërta të grumbullimit (kontenierët);
· lagija e përditshme (në 5-muaj) e sipërfaqeve prej 53 596 m2, të përcaktuara në sezonin përkatës;

Standarti i shërbimit
a) Fshirje me fshesë çdo ditë e sipërfaqes prej 49,416 m2, 
b) Lagie çdo ditë / dy herë në ditë për periudhën 5- mujore, nga 1 maj-30 shtator e 53,596 m2 sipërfaqe, 
b) Norma e fshirjes rreth 6,000 m2/punëtor,
c) Norma e lagies 153 ditë pune në vit,

Llogaritja e qendrave të kostos për çdo aktivitet 
· Fillimisht, mbi bazën e standardit aktual të shërbimit të ofruar, aktiviteteve, normave të shërbimit, çmimeve aktuale të tregut, llogaritet kosto operative për çdo qendër kostoje për vitin 2025.
· Llogaritjet e fuqisë punëtore janë bërë sipas kodit të punës për 40 orë në javë, pra shtohen puntorë rezervë për të zëvëndësuar ditët e pushimit, festave, lejes së zakonshme dhe të ndonjë raporti mjekësor.
· Kosto për njësi shërbimi për çdo aktivitet për vitin 2019, u përdor si referencë për llogaritjen e kostos operative në vitet 2020-2024, me disa korigjime të rastit. Shpenzimet krahasuar me vitin 2019 rriten mbi bazën e sipërfaqeve të reja që Bashkia vendos të shtohen sipas mundësive buxhetore:


	Kosto Fshirjen e rrugëve (000/Leke)
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Zona I qyteti
	5,067,640
	5,067,640
	5,067,640
	5,067,640
	5,067,640

	
	
	
	
	
	

	Zona II
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Zona III
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Zona IV
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Shuma
	5,067,640
	5,067,640
	5,067,640
	5,067,640
	5,067,640

	Lekë për m2 fshirje
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39



Tabela 31: Kosto e fshirjes së rrugëve
	Kosto larje e rrugëve/shesheve (000/Leke)
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Prrenjas 
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	Zona I
	1,817,550
	1,817,550
	1,817,550
	1,817,550
	1,817,550

	
	
	
	
	
	

	Zona II
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	
	
	

	ZonaIII
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zona IV
	 
	 
	 
	 
	 

	Shuma
	1,817,550
	1,817,550
	1,817,550
	1,817,550
	1,817,550

	Lekë për m2 larje
	0.221647357
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2

	 
	 
	 
	 
	 
	 



Tabela 32: Kosto e larjes së rrugëve

Në anekse gjeni llogaritjen analitike të kostos së fshirjes dhe larjes së rrugëve.

Mbledhja, largimi[footnoteRef:8] dhe transporti miks i mbetjeve [8:  Per termin “mbledhje dhe largim” sipas ligjit 139/2015, mund te perdoret fjala permbledhese “grumbullim] 

Mbledhja dhe llogaritja e të dhënave për periudhën 2025-2029, shërbeu për kuptimin dhe vlerësimin e situatës aktuale që lidhet me investime kapitale, shpenzimet operative, shpenzimet e personelit dhe shpenzime të tjera administrative. Informacioni u sigurua nga grupi i punës, si dhe bazat e të dhënave duke shfrytëzuar hartat, dokumentet strategjike, planet kombëtare për menaxhimin e mbetjeve, dhe referencat e raporteve të ndryshme.

Supozimet:
· Supozohet se Zona I-rë do t’i largojnë mbetjet nga kontenierët 4-ditë në javë, Zona e II-të,III, të IV do t’i largojnë 1 herë në javë. 
· Normalisht një kamion që grumbullon mbetjet duhet të vizitojë të gjithë zonat administrative (pikat e grumbullimit), duke udhëtuar përreth derisa kamioni të mbushet plot. Më tej, ai drejtohet në inceneratorin e Elbasanit dhe kthehet përsëri, gjë që mund të përkojë me një turn ose përfundimin e shërbimit të grumbullimit për një ekip 2 shofera plus 2 punonjës. Gjendja e rrugëve është shumë e rëndësishme pasi kjo lidhet kryesisht me konsumin dhe kostot e amortizimit dhe, për më tepër me kohën e shpenzuar për grumbullimin. Rrugët e shtruara përmirësojnë shumë shërbimin e grumbullimit të mbetjeve. Distancat të cilat u morrën në konsideratë janë:
- Distanca për grumbullimin, për të mbushur një kamion,
- Distanca për transportin, për të shkuar dhe kthyer ngainceneratori I Elbasanit. 

Rezultatet e mbetjeve të gjeneruara, për qëllime të llogaritjes së kostos, janë dhënë në tabelën e mëposhtme.


	
	Zona 1
	Zona 2
	Zona 3
	Zona 4

	Dita e javës
	E hënë
	E martë
	E mërkurë
	E enjte
	E premte
	E shtunë
	E dielë

	Përshkrim i zonës së shërbimit
	Qyteti  dhe Njësia Administrative Rrajcë 
	Qyteti dhe  Njësia Administratie Qukës 
	Qyteti dhe  Njësia Administrative Rrajcë
	Qyteti  dhe Njësia Administrative Qukës
	Qyteti Njësia Administrative Stravaj 
	Qyteti  dhe fshati Rashtan 
	Vetëm qyteti (5)

	Popullsia e shërbyer
	19850
	11718
	8890
	8350



Tabela 33: Të dhëna bazë për çdo zonë mbetjesh
	TE DHENAT BAZE

	Emri i Zones se Mbetjeve (NjA)
	Njësia
	Zona I
	Zona II
	Zona III
	Zona IV

	Frekuenca e grumbullimit të mbetjeve
	Nr.
	4
	1
	1
	1

	Kategoria 
	
	Semi urban
	Semi urban
	Semi urban
	Urban

	Popullsia dhe biznesi i shërbyer në këtë zonë
	Nr.
	18,500
	11,629
	8,831
	8,831

	% e popullsisë që përjashtohen (të regjistruar, por jetojnë jashtë)
	%
	2,960.0
	1,860.6
	794.8
	794.8

	Popullsia shërbyer (merr/konsiderohet për shërbimin)
	Nr.
	14,800
	9,303
	7,948
	7,948

	Rrugët (distanca nga Landfilli vajtje-ardhje)
	Km
	112
	112
	112
	112

	Rrugët (distanca e përshkuar gjatë grumbullimit/turn për një kamion) 
	Km
	80
	72
	24
	16

	Mbetjet e gjeneruara per njesi (banor, biznes, institucion) 
	kg/njesi/dite
	8,140.0
	5,116.7
	5,563.6
	5,563.6

	Totali i mbetjeve të gjeneruara 
	ton/dite
	8.1
	5.1
	5.6
	5.56

	Totali i mbetjeve të gjeneruara
	ton/dite
	8.1
	5.1
	5.563
	5.56

	Totali i mbetjeve të gjeneruara ndërmjet dy grumbullimeve sipas frekuencës
	ton/dite
	8.1
	5.1
	5.563
	5.56

	Totali i mbetjeve të gjeneruar 
	ton/vit
	1,685
	265
	289
	289



Të gjitha shifrat e mësipërme kanë të bëjnë me mbetjet e ngurta urbane, duke mos përfshirë mbetjet e rrezikshme, bujqësore, inertet dhe mbetjet voluminoze, të cilat duhet të trajtohen veçmas në bazë të standardeve për menaxhimin e tyre.

Politikat, objektivat dhe kostot
Sipas skemës miks të prezantuar më sipër familjet, bizneset dhe institucionet çojnë në pikat e grumbullimit ku janë vendosur kontenierët të gjitha mbetjet e gjeneruara dhe më pas nëpërmjet mjeteve të transportit ato destinohen në venddepozitimin/ landfillin më të afërt, ku realizohet dhe trajtimi i mëtejshëm i tyre. 

Politikat 2025-2029
Mbi plotësimin e bashkisë me kontenierët e nevojshëm
· Vitin e parë të planit, 2025, Bashkia do të  shtrijë zonën e shërbimit në të katërta njësitë administrative  plotesojë në masen 95% të bashkisë me kontenierë të rinj (rreth 192 kontenier) të domosdoshëm, duke vënë në dispozicion 80 kontenier në zonën e qytetit dhe 100 në zonën e Njësive Administrative Rrajcë dhe Qukës, sipas gjenerimit të mbetjeve në të dy zonat e mbuluara me shërbim në vitin aktual dhe 12 në Njësinë A dministrative Stravaj.
· Në vitin 2023  janw blerë të blihen 75  kontenier për të mbuluar zonat e reja të shtrirjes së shërbimit, dhe zonës së re dhe fillimi i krijimit të një rezereve te tyre prej 3 kontenierësh për raste riparimi.
· Nga vitin 2024, bashkia do të sigurojë numrin e nevojshëm të kontenierëve prej 122 kontenier të rinj, që sipas llogaritjeve të bëra dhe gjenerimit të mbetjeve dhe zgjerimit të zonave të shërbimit arrin në 192  kontenier, duke mbuluar 95% të NJA dhe krijuar një fond rezervë për riparime me 10-kontenier. 

	Numri i kontenierëve sipas zonave
	Numri aktual gjendje 
	Parashikimi I kontinerëve 2025-2029

	
	v. 2025
	v.2026
	v.2027
	v.2028
	v.2029

	Zona 1
	80
	80
	80
	80
	80

	Zona 2
	50
	50
	50
	50
	50

	Zona 3
	50
	50
	50
	50
	50

	Zona 4
	12
	12
	12
	12
	12

	Total
	192
	192
	192
	192
	192

	Kontenierë Shtesë per çdo vit
	0
	0
	0
	0
	0


Tabela 34: Parashikimi i kontenierëve në 5 vitet e ardhshme

Mbi organizimin e pikave të vendosjes së kontenierëve
Përcaktimi i pikave për vendosjen e kontenierëve do të jetë në funksion të grumbullimit miks të mbetjeve dhe në çdo pikë do të vendosen 1-2 kontenierë, pra mesatarisht bashkia do të ketë sipas numrit të kontenierëve 145 pika per vitet  2024-2029

· Aktualisht kemi 99 pika për grumbullimin e mbetjeve nga të cilat 51 pika në zonën 1 në qytetin e Prrenjasit dhe 48 në njësitë Administrative Rrajcë dhe Qukës. 



OBJEKTIVAT
a) Objektivat për rezultatet
· Mbulimi 95% i familjeve, bizneseve, institucioneve me shërbimin e mbledhjes dhe transportit të mbetjeve ( nga 23% e familjeve, 94% e bizneseve dhe 69% e institucioneve që përfitonin shërbim në vitin 2020 do të perfitojnë 95 % e tyre në vitin 2025 e në vazhdim).
· Rritja me 100% e plotësimit të të gjithë territorit të Bashkisë me kontenierët e nevojshëm (nga 72% në vitin 2019 në qytetin e Prrenjasit dhe 0% në NjA të tjera).


Llogaritja e qendrave të kostos për çdo aktivitet
· Fillimisht, mbi bazën e standardit aktual të shërbimit të ofruar, aktiviteteve, normave të shërbimit, çmimeve aktuale të tregut, llogaritet kosto operative për çdo qendër kostoje për vitin 2025.
· Kosto për njesi shërbimi për çdo aktivitet të vitit 2025, u përdor si referencë për llogaritjen e kostos operative në vitet 2020-2024, me disa korigjime të rastit. Shpenzimet krahasuar me vitin 2025 rriten mbi bazën e gjenerimit te mbetjeve dhe shtimit të zonave të shërbimit në të gjithë territorin kostos së naftës si dhe rritjes së pagave .

Aktiviteti i mbedhjes dhe transportit të mbetjeve sipas skemës së mësipërme përfshin:
· Grumbullimin miks të mbetjeve urbane në të gjitha pikat publike me kontenierë 
· Pastrimin e vendit rreth kontenierëve
· Transportin e mbetjeve në vend depozitimin e Krastes

Standarti i shërbimit
Bashkia do të largojë mbetjet çdo ditë për të gjitha zonat urbane dhe gjysëm urbane dhe 1 herë në javë për zonat rurale. Pra, këto frekuenca rezultojnë si më të përshtatshme për të garantuar cilësinë dhe efikasitetin e shërbimit të grumbullimit të mbetjeve. Për më tepër konsumatorët e shërbimit janë më të familjarizuar më këto frekuenca shërbimesh.

Nga  shërbimi i pastrimit në bashki, planifikohet se do të largohen të gjitha mbetjet e gjeneruara e grumbulluara në kontenierët sipas këtij grafiku:

1. Zona I-rë do t’i largojnë mbetjet 4-ditë në javë, 
2. Zona e II-të do t’i largojnë 1- herë në javë, 
3. Zona III-të do t’i largojnë1-herë në javë, 
4. Zona IV-të do t’i largojnë1-herë në javë, 






[bookmark: _Toc368405520][bookmark: _Toc371929252]C. Kostot e Mbledhjes dhe Transportit të Mbetjeve
C.1 Kostot Kapitale
Bashkia është e domosdoshme të krijojë infrastrukturën bazë fizike të menaxhimit të mbetjeve. Si hap i parë, duhet llogaritur sa kamionë dhe konteniere nevojiten për të menaxhuar mbetjet në mënyrën e duhur. Blerja e këtyre mjeteve përfaqëson investimin kapital. 

C.1.1 Kosto kapitale për Kamionët 
Kamionët tipikë për grumbullimin e mbetjeve janë vetëngjeshës me kapacitet 5 dhe 10 ton. Këta kamionë sugjerohen për t’u përdorur në varësi të tipit dhe popullsinë e njësisë. Normalisht në zonë rurale dhe gjysëm urbane mirë është të përdoret kamioni me kapacitet 5 ton, ndërsa një zonë urbane kamioni me kapacitet 10 ton. 
Deri në fund të vitit 2024 dy makina teknologjike, të një kapaciteti 10 ton janë të mjaftueshme për mbledhjen dhe transportin e mbetjeve në landfillin e Krastës.

C.1.2 Kosto kapitale për Kontenierët 
Një kontenier tipik ka një vëllim 1.1m3, i cili ka një kapacitet maksimal mbajtës prej rreth 0,1 ton mbetjesh të ngurta, në qoftë se konsiderojmë një dendësi të përgjithshme prej 0.11 ton/m3 për mbetjet. Kjo dendësi është mirë të matet nga bashkia nëpërmjet peshimit, sepse është subjekt i ndryshimeve sipas përbërjes së mbetjeve. Kapaciteti i një kontenieri është në varësi të madhësisë së tij dhe dendësisë specifike të mbetjeve në kontenier. Shifrat e dhëna mund të përdoren si vlerësim paraprak. 


Grafiku 9: Rritja e numrit të kontenierëve në 5 vitet e ardhshme

Numri i konteniereve të nevojshëm llogaritet duke marrë në konsideratë një tipologji të kufizuar të mbetjeve, kryesisht shtëpiake. Lloje të tjera mbetjesh si ato bujqësore, inertet apo ndonjë lloj tjetër mbetjesh “të mëdha” duhet të përjashtohen dhe eliminohen nga vetë prodhuesit.

Sipas grafikut numri i kontenierëve të nevojshëm për grumbullimin e mbetjeve është 177.
Në funksion të rritjes së gjenerimit të mbetjeve në vite, bashkia do të plotësojë dhe numrin e nevojshëm të kontenierëve për vitet 2020-2024. Pra, kontenierët në vitin 2024 rriten me 27 copë krahasuar me vitin 2020 dhe për vitin 2025 do të rriten deri në 192 kontenierë . 




C.1.3. Larja e disifektimi i konteniervëve
Në planin e menaxhimit është analizuar edhe Larja e disifektimi i konteniervëve. Ky shërbim do të ofrohet për kontenierët e të katër  zonave të shërbimit:

	Kosto larje e disifektimit kontenierve (000/Leke)
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Të gjitha zonat 192 kontenierë total 

	1999
	1999
	1999
	1999
	1999

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Shuma
	1999
	1999
	1999
	1999
	1999

	Lekë për1/kontenier  larje
	333.17
	333.17
	333.17
	333.17
	333.17


Tabela 35: Kosto e larje e disfektim kontenierë


C.2 Kostot Operative
Kostot operative janë shpenzimet që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e infrastrukturës (në lidhje me kamionët dhe kontenierët) dhe me transportin e mbetjeve, duke përfshirë koston e personelit. Këto kosto vjetore duhen mbajtur të ndara, sepse janë të lidhura ngushtë me ndryshimet e tregut dhe inflacionin.

Llogaritja e kostos operative varet nga disa variabla: 

i. Ditët në vit gjatë të cilave kryhet shërbimi, të cilat lidhen ngushtë me:
· frekuencën e grumbullimit të mbetjeve (nga 1 herë apo 7 herë në javë), pra me sasinë e mbetjeve që grumbullohen. Nëse ka një gjenerim mbetjesh prej rreth 8.1 ton/ditë, ka nevojë për shërbime të përditshme. Në rast se shërbimi nuk kryhet çdo ditë ka nevojë për shtim të numrit të kontenierëve.
ii. Kostoja e karburantit- Konsumi i karburantit varet nga një planifikim i mirë i itinerarit, grumbullimit dhe transportit eficent, gjendjes teknike të automjetit (niveli i lartë i amortizimit sjell rritje të konsumit të karburantit në normativën për litra/km) dhe ndikon shumë në kostot e përgjithshme të menaxhimit të mbetjeve. Administratorët duhet të llogarisin ndryshimet gjatë viteve të planit të çmimit të karburanteve dhe ta adresojnë atë në mënyrën e duhur.

C.2.1 Kostot e Mirëmbajtjes
i. Mirëmbajtja e kamionëve 
Kostot që lidhen me kamionët janë të larta dhe mirëmbajtja e tyre është kërkesë e legjislacionit. Mirëmbajtja e kamionëve është e lidhur me ndërrimin vajit dhe filtrave, të gomave dhe punëve të tjera të nevojshme për mirëmbajtjen. Kostot që lidhen me kamionët janë shumë të larta dhe kërkon një plan të mirë administrativ për mirëmbajtjen. Për më tepër, kostot e sigurimeve dhe taksave duhet të llogariten çdo vit.

Shifrat për sigurimet dhe taksat i referohen taksave kombëtare për tipin e kamionit të përdorur.
Për shkak të ndarjes të bashkisë në 4-zona mbetjesh, kostot e mirëmbajtjes së 2-kamionëve 10 ton dhe 5 ton, janë përllogaritur në zonën e parë dhe të dytë të mbetjeve, por në se Bashkia do të bëjë një përllogaritje të detajuar dhe analitike për çdo zonë shërbimi, ajo duhet të shpërndahet në mënyrë proporcionale në të 4-zonat, sipas kilometrave dhe frekuences së mbledhjes e largimit për në landfill.

ii. Mirëmbajtja mekanike (shërbimet) 
Mirëmbajtja mekanike lidhet me orët e punës së kamionit, me kushtet e rrugëve, përdorimin e kamionit. Këto kosto duhet të mbikqyren për t’i mbajtur sa të jetë e mundur në nivele të ulta. Sasia e parave të kërkuar për mirëmbajtjen vjen nga përvoja e mëparëshme e kamionit në pronësi/përdorim, nga gjendja teknike dhe nga përdorimi i këtyre mjeteve me një skenar/grafik të ri sa më efiçent dhe i realizueshëm.

iii. Parkimi 
Sugjerohet të përdoret për parkim të mjeteve toka e vetë bashkisë, se në rast të kundërt mund të ketë kosto të tjera që lidhen me qeranë, me mirëmbajtjen e parkimit, rojet, shpenzime të tjera etj. Sasia e parave të kërkuara për parkim bazohet në realitetin e njësisë. Nëse NJQV ka tokën e saj, mund të ulë kostot e parkimit duke ndërtuar një park për të gjithë mjetet. 

Tabela më poshtë tregon kostot totale të mirëmbajtjes[footnoteRef:9] për çdo zonë mbetjesh, e llogaritur vetëm për dy kamionët dhe e ndarë për 1-zone: [9:  Kostot e mirëmbajtjes janë llogaritur për 2 kamionë dhe janë ndarë në mënyrë të barabartë për zonat.] 


	KOSTOT E MIREMBAJTJES
	Njësia
	Zona I makinë 10 ton
	Zona II makinë 5 ton 

	Sigurimi i kamionit + taksat 
	leke/kamion/vit
	150,000 
	80,000 

	Vaj +  filtra 
	leke/kamion/vit
	90, 000 
	50,000 

	Goma 
	leke/kamion/vit
	160,000 
	120,000 

	Mirëmbajtja mekanike 
	leke/kamion/vit
	150,000 
	140,000 

	Parkim  
	leke/kamion/vit
	50,000 
	50,000 

	Kostot totale të mirëmbajtjes 
	leke/kamion/vit
	600,000
	440,000 


Tabela 36: Kosto e mirëmbajtjes

C.2.2 Kostot e Mbledhjes dhe Transportit
Kostoja e mbledhjes dhe transportit varet nga:
i. Koha e shpenzuar (orë) - ka të bëjë me kohën për mbledhjen e mbetjeve në kohë për transportin e tyre në landfill. Kjo shifër varet nga lloji i automjetit dhe llojit të zonës (urban, gjysem urban, rural). Zakonisht për kohën e grumbullimit një kamion 5t do t’i duhen 3 orë për të përfunduar ndërsa një kamioni 10t do t’i duhen 4 orë (keto mund të maten nga vetë bashkia).

Koha gjithashtu ndryshon në varësi të distancës në vend depozitim dhe shpejtësisë të kamionit. Në vend depozitim, kamionët kanë nevojë për një kohë shtesë për të shkarkuar që është mesatarisht 0,3 orë/turn.

ii. Distancat e përgjithshme (km) - llogaritur si distanca për grumbullimin e mbetjeve dhe distanca në vend depozitim. Një sistem rrugor i mirë i brendshëm do të rezultojë shumë eficient për të zvogëluar distancat e përgjithshme, pra, më pak kohë dhe më pak karburant. Intinerari i rrugëve të brendshme të kamionëve sugjerohet të studiohet më përpara, për të mos përshkuar (nëse është e mundur) të njëjtat rrugë dy herë.

iii. Konsumi i karburantit (I) - Varet nga lloji i automjetit dhe numri i shërbimeve. Nga përvoja konsumi për kamionë për grumbullimin e mbetjeve është përkatësisht: për kamionin 5t =3 litra/orë, për atë 10t = 5litra/orë. 
Konsumi për kamionë gjatë transportit është konsideuar përkatësisht: për llojin 5t = 0.4 litra/km, për llojin 10t = 0.5litra/km.
Për të qenë sa më të saktë dhe për të përcaktuar ku janë kostot kryesore (dhe kursimet e mundshme), këshillohet të ndahen kostot për grumbullimin (kur kamioni është duke u mbushur) nga kostot e transportit (kur kamioni është e plot dhe rrugës për në ‘vend depozitim’).

C.2.2/a Kosto e grumbullimit të mbetjeve
Tabela e mëposhtme përcakton koston e grumbullimit të mbetjeve:
	Kostot e grumbullimit
	Njësia
	Zona I
	Zona II
	Zona III
	Zona IV

	Dite pune (nëse më pak se 2ton/ditë, grumbullimi 2herë/javë)
	dite
	208
	52
	52
	52

	Kostot e karburantit 
	leke/liter
	200
	200
	200
	200

	Koha për të ngarkuar një kamion në herë - koha e grumbullimit 
	ore
	5
	5
	5
	5

	Koha totale për grumbullim (nr. kamionëve * kohë/kamion * nr. i turneve) 
	ore/dite
	5
	5
	5
	5

	Koha për të shkarkuar në "landfill" [h]
	ore
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5

	Proporcioni i kohës totale për grumbullim [%]
	%
	70%
	70%
	70%
	70%

	Karburanti i konsumuar gjatë grumbullimit 
	litra/vit
	1,497,600
	336,960
	112,320
	74,880

	Kilometra rruge /vit ne total  për grumbullim 
	km/vit
	16,640
	3,744
	1,248
	832

	Kostot totale për grumbullim (vit)
	leke/vit
	1,497,600.0
	336,960
	112,320.0
	74,880.0



Tabela 37: Kosto e grumbullimit të mbetjeve
C.2.2/b Kosto e transportit të mbetjeve
Tabela e mëposhtme përcakton koston e transportit të mbetjeve:

	Kostot e transportit
	Njësia
	Zona I
	Zona II
	Zona III
	Zona IV

	Shpejtësia e lëvizjes
	km/ore
	60
	60
	60
	40

	Koha e transportimit për në "landfill"
	ore
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0

	Koha totale e harxhuar për transportim (një ditë/të gjithë kamionët)
	ore/dite
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0

	Proporcioni i kohës totale për transport [%]
	%
	30%
	30%
	30%
	30%

	Totali i km për transport për dit, të gjithë kamionat
	km/dite
	112
	112
	112
	112

	Karburan i konsumuar gjatë transportit
	litra/vit
	2,096,640
	524,160
	524,160
	524,160

	Kilometra rruge /vit ne total  për transport
	km/vit
	23,296
	5,824
	5,824
	5,824

	Kostot totale për transport (vit)
	leke/vit
	2096640
	524,160
	524,160
	524160



Tabela 38: Kosto e transportit të mbetjeve





C.2.2/c Kosto e personelit për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve
Llogaritja e kostos së personelit është një komponent menaxhues i përgjegjshëm që duhet të adresojë edhe aspektet sociale.

Fokusohet tek kostot operative të personelit, por duke u kufizuar tek shoferët dhe operatorët e kamionëve. Pavarësisht se shërbimi mund të ofrohet nga vetë njësia ose kontraktohet së jashtmi, personeli i punësuar duhet të mbikqyret gjithmonë nga administratorët e shërbimeve të bashkisë, për të siguruar që ekipi punon me eficiencë shërbimi (kohë, siguri, performancë të detyrës, etj.).

Kjo kosto kushtëzohet nga:

i. Personeli (Numri) 
Një kombinim i mirë është 1 shofer për makinë dhe dy operatorë gjatë grumbullimit të mbetjeve. Operatorët nuk është gjithmonë e nevojshme të shoqërojnë kamionin në venddepozitim.
Numri i shoferëve dhe punëtorëve llogaritet duke marrë parasysh numrin e turneve për/kamion dhe kufizimin ligjor të orëve të punës në ditë dhe javë. Pra një kamion mund të përdoret nga 2 shoferë, (1 e përdor paradite dhe një mbasdite).
Personeli duhet mbështetur me uniforma, mjete per grumbullim, pastrues kimike etj.

ii. Orari i punës
Sipas kodit të punës 1 punëtor nuk mund të punojë më shumë se 48 orë në javë. Në rast të orareve të zgjatura mbi 8 orë, orët shtësë konsiderohen me pagesë, dhe nuk mund të punohet mbi 12 orë në ditë. Kur është e mundur, orët jashtë orarit të punës duhet të shmangen. Duhet të vendoset një ekuilibër i mirë mes numrit të turneve, orëve për turn dhe orët e totale të punës për çdo staf. Nëse është e pashmangshme, duhet të llogariten kostot shtesë për orët shtesë, ose, në qoftë se është vërtet e nevojshme, të pajtohet në punë më shumë personel.

Dita e punës së personelit përbëhet nga koha për grumbullimin, transportin, mirëmbajtjen (pastrimin e kamionit), raportimin (ditari) dhe takimet/trajnimet. Për llogaritjen e kostos duhet të kryhet një shpërndarje mes shërbimit të kamionit dhe mirëmbajtjes.
a) Llogaritja jonë: maksimumi 8 orë në ditë dhe 40 orë një javë - kohë të përfshira këtu për grumbullimin, transportin, mirëmbajtjen (pastrimin e kamionit), raportimin, takime etj.
b) Llogaritja jonë: 7.3% e kohës e harxhuar me punët e mirëmbajtjes dhe 7.7% e kohës për ditë pushime.

Paga - është llogaritur në bazë të Kodit të Punës duke respektuar pagën minimale dhe pjesën tjetër në varësi të punës dhe kapacitetit. Paga përfshin pagesën dhe për detyra të tjera. Në pagesën mujore ligjore përfshihen dhe kritere të tjera si puna natën apo dhe vjetërsia në punë si dhe taksat. 





Tabela e mëposhtme llogarit koston e shoferave dhe operatorëve:

	Kostot e shofereve dhe operatoreve
	Njësia
	Zona I
	Zona II
	Zona III
	Zona IV

	Ditët e punës në javë 
	dite/jave
	7
	
	
	

	Orët e punës në javë 
	ore/jave
	42
	
	
	

	Orët e punës në ditë 
	ore/dite
	6
	
	
	

	Mirëmbajtja (ne % ndaj kohës së punës)
	%
	7.30%
	
	
	

	Pushimet 
	%
	7.70%
	
	
	

	Numri i shoferave bazuar në nevojën ditore (duke marrë në konsideratë kufizimet sipas turneve = nuk mund të ndërrohen shoferët në mes të turnit)
	0
	2
	1
	1
	1

	Orët e punës për javë / shofer (pa mirëmbajtjen dhe fundjavat) 
	ore
	35.7
	
	
	

	Koha javore e nevojshme për mirëmbajtje 
	ore/jave
	3.07
	
	
	

	Koha javore e nevojshme për pushim fundjave
	ore/jave
	3.23
	
	
	

	Orët e punës për javë / shofer (me mirëmbajtjen) 
	ore/jave
	38.8
	
	
	

	Numri total i shoferave të nevojshëm (duke konsideruar orët maksimale të punës në javë)
	numri
	2
	1
	1
	

	Paga mujore e shoferave 
	leke/vit
	60,000
	-
	-
	

	Taksat (ne % ndaj pages)
	%
	27.80%
	0.00%
	0.00%
	

	Kosto vjetore per shoferet
	leke/vit
	1,840,320
	-
	
	-

	Numri i punonjesve/operatoreve per ekip ( 1 shofer X 2 operatore)
	numri
	2
	-
	-
	

	Ore e punes ne jave/operator (perfshijne mirembajtjen) 
	ore/jave
	28.0
	
	
	

	Koha e mbetur per detyra te tjera ne jave  / operator
	ore/jave
	14.0
	
	
	

	Paga mujore e punonjësve/operatorëve 
	leke/vit
	50,000
	
	
	

	Taksat (ne % ndaj pages)
	%
	27.80%
	
	
	

	Kosto vjetore per operatoret
	leke/vit
	1,533,600
	
	
	-




Tabela 39: Kosto e shoferëve dhe operatorëve
C.2.3 Kostot e Depozitimit të mbetjeve në landfill
Sipas legjislacionit për “mbetjet” çdo NJQV duhet t’i depozitojë mbetjet në një mënyrë të përshtatshme dhe të sigurt. Kosto për depozitim mbetjesh është vendosur si tarifë hyrjeje dhe zakonisht paguhet për ton 2500 leke pa tvsh.

Kostot e depozitimit mund të jenë subjekt i ndryshimit, bazuar në sasinë e mbetjeve që shkon përditë në ‘landfill’ dhe sipas shërbimeve që kryhen në të. Si pasojë duhet të nënshkruhet një marrëveshje e qartë, e cila do ta adresojë tarifën bazuar në një plan biznesi të përshtatshëm dhe të shtrirë në kohë.

Bashkia i depoziton mbetjet në inceneratorit të Elbasanit 


Në vitin 2023-2024 kjo kosto është zbritur dhe është rillogaritur kosto transporti vajtje-ardhje në landfill të Elbasanit me distancë 112 km, sepse mbetjet dërgohen në inceneratorin e Elbasanit. Ky ndryshim, ka sjellë një rritje të kostos së përgjithshme në dy vitet e fundit të planit, me 6,500,000 mijë lekë më shumë se në tre vitet e para.

C.2.4 Kostot e Amortizimit
Në mënyrë që sistemi të mbahet në punë për një kohë të gjatë rëndësi ka llogaritja e kostove të nevojshme për riinvestim. Pra, konsiderimi i kostos së amortizimit është çështje e qëndrueshmërisë të sistemit dhe siguron një sistem funksional.

Llogaritja bazohet në legjislacionin shqiptar për amortizimin e pajisjeve, e cila parashikon një kohëzgjatje 6 vjeçare dhe lidhen direkt me koston vjetore për amortizimin për kamionët dhe kontenierët. Kjo i shtohet sistemit si një përqindje për vitin, që praktikisht paraqet 6-15% të shumës totale të kostos për kamionë dhe 2-6%  të shumës totale të kostos kontenierë në vit.

Kjo nuk lidhet detyrimisht me amortizimin e vërtetë. Përdorimi i papërshtatshëm mund të shkurtojë jetën e pajisjeve dhe për këtë arsye të ndikojë ndjeshëm në koston për mirëmbajtjen, investimet, dhe eficiencën e shërbimit (koha, karburanti). Për kontenieret kjo llogaritje është subjekt verifikimi në bazë të përdorimit të tyre.


B. PERMBLEDHESE E KOSTOS OPERATIVE DHE KAPITALE
E.1 Kosto e vitit 2025
Tabela e mëposhtme është një përmbledhje e kostos totale për vitin e parë të planit 2025, dhe informon drejtorinë përkatëse mbi nevojat për investime, personel, operacione, amortizimin e mjeteve dhe kosto të tjera, në mënyrë që të jetë në gjendje të paraqesë vlerësimin e kostos në nivelin e duhur tek kryetari i bashkisë dhe këshilli i bashkisë.

	Kosto totale operacionale 
	Njesia
	Zona I
	Zona II
	Zona III
	Zona IV
	      Totali

	Mirembajtje
	Leke/vit
	8,093,160
	861,120
	636,480
	599,040
	10,189,800

	 
	
	
	
	
	
	

	Kosto totale investime
	Njesia
	Zona I
	Zona II
	Zona III
	Zona IV
	Totali

	Kamione(blerje/qera)
	Leke
	-
	
	
	
	-

	Kontenier ( cope)
	Leke
	-
	
	
	-
	-

	Kosto totale 
	
	-
	
	
	
	-

	Të ardhurat neto ( ne % ndaj kostos totale)
	%
	
	
	
	
	

	Totali i të ardhurave neto 
	Leke/vit
	
	
	
	-
	-

	TOTAL KOSTO OPERACIONALE
	Leke/vit
	8,093,160
	861,120
	636,480
	599,040
	10,189,800

	Kosto totale per fshirje
	Leke/vit
	5,067,640
	0
	0
	0
	5,067,640

	Kosto totale per larje
	Leke/vit
	1,817,550
	0
	0
	0
	1,817,550

	Kosto totale  per larje dizifektim dhe deritazim i konteniereve
	Lek/vit
	795,600
	0
	0
	0
	795,600

	Kosto totale  e depozitimit ne Landfill
	Lek/vit
	4,212,000
	663,000
	723,190
	722,800
	6,320,990

	TOTALI I KOSTOS SHERBIMIT TE PASTRIMIT
	Leke/vit
	19,985,950
	1,524,120
	1,359,670
	1,321,840
	24,191,580










Tabela 42: Kosto e totale e shërbimit

Sipas peshës që zënë shpenzimet në strukturën e kostos 2025, nga të gjitha zërat e shpenzimeve janë grupuar për efekt të ndarjes sipas zërave buxhetorë, shpenzimet për personelin në mbledhjen, grumbullimin, transportin, fshirjen dhe larjen, dhe paraqiten në tabelën e grafikun e mëposhtëm:
	Struktura e kostos se sherbimit te pastrimit
	%
	Leke ne vit

	Mirëmbajtje 
	2%
	600,000

	 Grumbullim 
	8%
	2,021,760

	Transport
	15%
	3,669,120

	Personeli
	35%
	8,568,990

	Amortizimi
	2%
	525,000

	Investime
	0%
	-

	Fshirje
	1%
	160,120

	Larje, Dizifektim dhe Deritazim i kontenierve
	3%
	795,600

	Larje
	6%
	1,530,000

	Depozitimi
	26%
	6,320,990

	TOTALI  
	100%
	24,191,580




Tabela 43: Struktura e kostos së shërbimit


Grafiku 10: Struktura e kostos operacionale

Siç edhe evidentohet, shpenzimet për personelin zënë pjesën më të madhe, në 37% të kostos. Kjo shpjegohet me mënyren e realizimit të shërbimit, manuale, pa paisje, mjete e teknologji të reja që reduktojnë nevojën për fuqi punëtore e ulin numrin e madh të tyre. Gjithashtu, kjo ka lidhje me mundësitë e pakta financiare të bashkisë dhe nivelin ekonomik të komunitetit. 

E.2 Kosto e viteve 2025-2029
Bazuar në normat për njësi të kostos së vitit 2025dhe disa shtesave të tjera u llogarit dhe kosto për periudhën 2025-2029

Planifikimi 5-Vjecare i Menaxhmit të Mbetjeve 2025-2029

Tabela 44: Kosto e totale e shërbimit

	KOSTO TOTALE E MENAXHMIT TE MBETJEVE 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Kosto e mbledhjes se grumbullimit dhe transportimit te mbeturinave 
	10,189,800
	10,189,800
	10,189,800
	10,189,800
	10,189,800

	Kosto fshirje 
	5,067,640
	5,067,640
	5,067,640
	5,067,640
	5,067,640

	Kosto Lagie
	1,817,550
	1,817,550
	1,817,550
	1,817,550
	1,817,550

	Kosto totale  per larje dizifektim dhe deritazim i konteniereve
	795,600
	795,600
	795,600
	795,600
	795,600

	Kosto totale  mirembajtja e venddepozitimit
	6,320,990
	6,320,990
	6,320,990
	6,320,990
	6,320,990

	TOTALI
	24,191,580
	24,191,580
	24,191,580
	24,191,580
	24,191,580

	Koficenti I rritjes buxhetit
	0.98
	1.03
	1.0
	1.1
	1.2

	Te ardhura 
	21,780,000
	22,748,000
	22,748,000
	23,232,000
	23,474,000

	Mbulimi kostos
	90%
	94%
	94%
	96%
	97%




Grafiku 11: Ndryshimi i kostos së shërbimeve 2020-2024

Nëse do analizonim grafikun e mësipërm me strukturën e kostos së shërbimeve të pastrimit në vite, do vërejmë se është e njëjtë për 5- vitet e fundit. Nga viti 2025në vitin 2029 ka një rritje që në vitin 2029  është e njëjtë, e cila lidhet me koston e transportit për në inceneratorin e Elbasanit. 
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Investimet kapitale
Sipas vlerësimit paraprak të prezantuar më lart, investimet kapitale duhet të rriten në mënyrë progresive në 5 vitet e ardhshme sipas nevojave për përmirësimin dhe modernizimin e sistemit të manaxhimit të mbetjeve. Investimet do të kërkohen të mbulohen nga burimet financiare vendore (nga të ardhurat e vetë bashkisë) të kombinuara me programet e huaja të donatorëve që janë të pranishëm në rajon për pajisje dhe makineri, si dhe nga burimet kombëtare, nga donatorët e huaj dhe bankat e zhvillimit, sektori privat apo kombinimi i tyre për investimet e tjera.

Strategjia e mbulimit të kostos dhe niveli i tarifave
Sipas legjislacionit ekzistues, autoritetet vendore kanë përgjegjësinë të kontrollojnë caktimin dhe përshtatjen e tarifave të mbetjeve në përputhje me politikat e tarifave të përcaktuara nga këshilli bashkiak dhe të bazuara në principet e mëposhtme:

· Parimi “ndotësi paguan”
· Rakordimi me buxhetin vjetor
· Prioritetet lokale dhe politike
· Mundësia e pagesës

Shqyrtimi paraprak i strukturës aktuale financiare të sektorit të manaxhimit të mbetjeve në Bashki  tregon se ajo nuk ka një performancë të mirë në realizimin e të ardhurave nga tarifa e pastrimit duke mbuluar deri 29% të shpenzimeve aktuale për shërbimet e pastrimit dhe largimit të mbetjeve, por edhe buxheti aktual është i pamjaftueshëm për modernizimin e shërbimeve të pastrimit dhe përmbushjen e standarteve kombëtare për depozitimin mjedisor të mbetjeve. 

Gjithashtu vihet re dhe një planifikim me rezerva i të ardhurave. Në vitin 2018 të ardhurat vendore realizohen 80.9%, ndërkohë që nga ky vit, baza e tatueshme për tarifën e pastrimit me është rritur me 200%, por niveli i tarifës së pastrimit prej 200 lekë/vit për familjet është planifikuar të rritet me 400 lekë/vit për familjet.

Baza e përmirësimit të mëtejshëm të sistemit aktual të tarifave dhe të të ardhurave nga mbetjet duhet të mbështet në parimin “ndotësi paguan” apo mbi “përgjegjësia e prodhuesit të mbetjeve” si dhe në elasticitetin e sistemit në mbështetje të iniciativave për minimizimin e mbetjeve. Qëllimi i bashkisë është të zbatojë sistemin e mbulimit të kostos që lidhet me objektivat e saj. Prandaj, nëse bashkia synon të përmbushë objektivin menjëherë, plani rekomandon rritjen e nivelit të tarifave në mënyrë progresive drejt mbulimit të kostos operative, kostos së mirëmbajtjes dhe amortizimit si dhe duke përdorur subvencione apo të ardhura të tjera të bashkisë për të mbështetur kostot administrative.
Ngritja e strategjisë për mbulimin e kostos fillon nga llogaritja totale e kostos, ku të gjitha kostot që lidhen me komponentët e sistemit të administrimit të mbetjeve në 5 vitet e ardhshme evidentohen dhe përmblidhen në tabelën e mëposhtme.


	KOSTO TOTALE E MENAXHMIT TE MBETJEVE 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Kosto e mbledhjes se grumbullimit dhe transportimit te mbeturinave 
	10,189,800
	10,189,800
	10,189,800
	10,189,800
	10,189,800

	Kosto fshirje 
	5,067,640
	5,067,640
	5,067,640
	5,067,640
	5,067,640

	Kosto Lagie
	1,817,550
	1,817,550
	1,817,550
	1,817,550
	1,817,550

	Kosto totale  per larje dizifektim dhe deritazim i konteniereve
	795,600
	795,600
	795,600
	795,600
	795,600

	Kosto totale  mirembajtja e venddepozitimit
	6,320,990
	6,320,990
	6,320,990
	6,320,990
	6,320,990

	TOTALI KOSTOS SHERBIMIT
	24,191,580
	24,191,580
	24,191,580
	24,191,580
	24,191,580

	INVESTIME
	-
	
	-
	-
	-

	TOTALI KOSTOS SE MENAXHMIT MBETJEVE
	24,191,580
	24,191,580
	24,191,580
	24,191,580
	24,191,580

	TE ARDHURA
	21,780,000
	22,748,000
	22,748,000
	23,232,000
	23,474,000

	KOEFIÇENTI MBULIMIT KOSTOS SHERBIMIT (PA INVESTIME)
	90%
	94%
	94%
	96%
	97%



Tabela 46: Përmbledhje e evidentimit të kostove, 2024-2029[footnoteRef:10] [10:  Skenari i grumbullimit dhe transportit miks të mbetjeve dhe përdorimi i venddepozitimit të Krastes deri në vitin 2024.] 


Politika vendore dhe planifikimi i mbetjeve 
Mbledhja e mbetjeve urbane, pastrimi i rrugëve, etj, konsiderohen shërbime publike në shërbim të të gjithë qytetit nga i cili është e vështirë të përjashtojmë pa krijuar probleme urbane, mjedisore, por njëkohësisht është një shërbim me kosto të konsiderueshme për të cilën të gjithë që përfitojnë duhet të paguajnë. 

Për të mundësuar një parashikim dhe strategji reale të llogaritjes së të ardhurave për periudhën 5-vjeçare, rekomandohet që bashkia të marrë në konsideratë faktorë të tjerë socialë[footnoteRef:11] (si psh. pamundësia e disa familjeve për të paguar), apo eksperienca nga bashki të tjera që do ta ndihmojnë bashkinë të orientojë veprimet dhe strategjitë për modernizimin e mëtejshëm të sistemit fiskal të mbetjeve. Tabela e mëposhtme paraqet se si janë marr në konsideratë dhe kanë ndryshuar këta faktorë shoqërorë, si dhe performancën e  bashkisë në vjeljen e tarifave dhe në parashikimin e të ardhurave për vitet e ardhshme. [11: ] 





[bookmark: _Toc295139970][bookmark: _Toc297712840][bookmark: _Toc303860805]Tabela 47: Analizë e përmbledhur e planifikimit të të ardhurave
	
	TABELA ANALITIKE E TARIFES SE PASTRIMIT  2025-2029
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr
	Tarifa e sherbimeve publike sipas Paketes fiskale 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	
	
	Baza e tatueshme 
	Tarifa miratuar 
	Vlera e planifikuar  lek/vit
	Baza e tatueshme 
	Tarifa miratuar 
	Vlera e planifikuar  lek/vit
	Baza e tatueshme 
	Tarifa miratuar 
	Vlera e planifikuar  lek/vit
	Baza e tatueshme 
	Tarifa miratuar 
	Vlera e planifikuar  lek/vit
	Baza e tatueshme 
	Tarifa miratuar 
	Vlera e planifikuar  lek/vit

	1
	2
	3
	4
	5=3*4
	6
	7
	8=6*7
	9
	10
	11=9*10
	12
	13
	14=12*13
	12
	13
	14=12*13

	1
	Tarifa familjare:
	 
	 
	11,620,000
	 
	 
	12,370,000
	 
	 
	12,370,000
	 
	 
	11995000
	 
	 
	12,370,000

	a)
	a) Tarifa per  familjet e Bashkise Prrenjas
	7,500
	500
	3,750,000
	7,500
	600
	4,500,000
	7,500
	600
	4,500,000
	7,500
	600
	4500000
	7,500
	600
	4,500,000

	b)
	b) Tarifa per familje Nj.Rrajce Fshati Rrajce ,Katjel, Kotodesh dhe Urake, Sutaj, Bardhaj, 6 Lis
	7340
	500
	3,670,000
	7340
	500
	3,670,000
	7340
	500
	3,670,000
	7,340
	500
	3670000
	7,340
	500
	3,670,000

	c)
	c) Tarifa per familje NJA Qukes,fshati Qukes Qender, Shkumbin, Q.Skenderbej,Fanje ,Berzeshte,Karkavec, Dritaj, Pishkash Qender, Pishkash Veri , Skroske
	7650
	500
	3,825,000
	7650
	500
	3,825,000
	7650
	500
	3,825,000
	7650
	500
	3825000
	7650
	500
	3,825,000

	d)
	c) Tarifa per familje NJA Stravaj,fshati Stravaj, Stranik, Farret, Shqiponje, Sopot, Sharre
	750
	500
	375,000
	750
	500
	375,000
	750
	500
	375,000
	750
	500
	375000
	750
	500
	375,000

	 
	Totali familjeve taksapaguese (pastrim per fryme)
	23,240
	
	11,620,000
	23,240
	
	12,370,000
	23,240
	
	12,370,000
	23,240
	
	12,370,000
	23,240
	
	12,370,000

	1
	Tarife institucione shteterore
	3
	90,000
	270,000
	3
	100,000
	300,000
	3
	100,000
	300,000
	3
	100,000
	300,000
	3
	100,000
	300,000

	2
	Tarife per cdo njesi, dyqan mish,mallra,konsumi,njesi sherbimi etj.
	195
	8,000
	1,560,000
	195
	8,000
	1,560,000
	195
	8,000
	1,560,000
	195
	8,000
	1560000
	200
	9,000
	1,800,000

	3
	PROFESIONE TE LIRA                 (Avokat,noter,arkitekt, inxhinier,topograf ,projektues, ekonomist, agronom, ekspert kontabel i rregjistruar,kurse kualifikimi, kontabilist,ndryshuar sipas ligjit dhe vleresues i miratuar i pasurise).
	4
	8,000
	32,000
	4
	8,000
	32,000
	4
	8,000
	32,000
	4
	8,000
	32000
	4
	9,000
	36,000

	4
	Tarife per cdo bar kafe e te ngjashme,etj.
	83
	9,000
	747,000
	83
	9,000
	747,000
	83
	9,000
	747,000
	83
	10,000
	830000
	83
	10,000
	830,000

	5
	Tarife per cdo Bar-Restorant
	22
	12,000
	264,000
	22
	12,000
	264,000
	22
	12,000
	264,000
	22
	12,000
	264000
	22
	12,000
	264,000

	6
	Klinike Dentare, Farmaci
	12
	12,000
	144,000
	12
	12,000
	144,000
	12
	12,000
	144,000
	12
	15,000
	180000
	12
	15,000
	180,000

	7
	Bime medicinale, Fizioterapist,  Mjek i specializuar, Farmaci veterinare
	4
	9,000
	36,000
	4
	9,000
	36,000
	4
	9,000
	36,000
	4
	10,000
	40000
	4
	10,000
	40,000

	8
	Tarife sherbime, riparime, perpunim,materiale ndertimi
	64
	12,000
	768,000
	64
	12,000
	768,000
	64
	12,000
	768,000
	64
	15,000
	960000
	64
	15,000
	960,000

	9
	Njesi Fondacioni ,Banka
	4
	90,000
	360,000
	4
	100,000
	400,000
	4
	100,000
	400,000
	4
	100,000
	400000
	4
	100,000
	400,000

	10
	Lavazhe, bazene peshku
	18
	12,000
	216,000
	18
	12,000
	216,000
	18
	12,000
	216,000
	18
	15,000
	270000
	18
	15,000
	270,000

	11
	Tarife per shoqerite e sigurimit, transferta parash,sherbime optike, kabllor internet etj, te ngjashme me to
	10
	60,000
	600,000
	10
	75,000
	750,000
	10
	75,000
	750,000
	10
	75,000
	750000
	10
	75,000
	750,000

	12
	Subjekte ndertimi ,fabrika perpunimi dhe prodhimi
	2
	120,000
	240,000
	2
	120,000
	240,000
	2
	120,000
	240,000
	2
	120,000
	240000
	2
	130,000
	260,000

	13
	Tarife per cdo njesi gurore, hece, shfrytezim pyjesh
	25
	120,000
	3,000,000
	25
	120,000
	3,000,000
	25
	120,000
	3,000,000
	25
	120,000
	3000000
	25
	120,000
	3,000,000

	14
	Pike Karburanti
	4
	120,000
	480,000
	4
	120,000
	480,000
	4
	120,000
	480,000
	4
	120,000
	480000
	4
	120,000
	480,000

	15
	Tarife per cdo njesi supermarket,  Shitje me shumice dhe pakice artikuj industrial , Materiale ndertimi, Hotel Restaurant,
	21
	100,000
	2,100,000
	21
	100,000
	2,100,000
	21
	100,000
	2,100,000
	21
	100,000
	2100000
	21
	100,000
	2,100,000

	16
	Tarife per subjekte me nipt sekondar dhe te ngjashme me to
	19
	60,000
	1,140,000
	19
	75,000
	1,425,000
	19
	75,000
	1,425,000
	19
	80,000
	1520000
	19
	80,000
	1,520,000

	17
	Tarife per cdo tregtar ambulant
	10
	7000
	70,000
	10
	7000
	70,000
	10
	7000
	70,000
	12
	7000
	84000
	12
	8000
	96,000

	 
	Totali i biznese taksapagues
	500
	
	12,027,000
	500
	
	12,532,000
	500
	
	12,532,000
	502
	
	13,010,000
	507
	
	13,286,000

	 
	TOTALI nga 1 deri ne 17
	 
	 
	23,647,000
	 
	 
	24,902,000
	 
	 
	24,902,000
	 
	 
	25,380,000
	23,747
	0
	25,656,000



Për të vlerësuar efektivitetin e sistemit drejt arritjes së objektivave të mbulimit të kostos, të ardhurat e planifikuara për secilin konsumator përmblidhen së bashku dhe krahasohen me koston totale operative kapitale. Në rastin tonë, përqindjet e mbulimit të kostos për vitet në vazhdim paraqitet e lartë dhe në progres drejt mbulimit me 105 % në vitin 2029. Por duhet theksuar se plani rekomandon rritjen e nivelit të realizimit të të ardhurave nga tarifave në mënyrë progresive drejt mbulimit të kostos operative, kostos së mirëmbajtjes si dhe duke përdorur subvencione apo të ardhura të tjera të bashkisë për të mbështetur kostot administrative.

	KOSTO TOTALE E MENAXHMIT TE MBETJEVE 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	TOTALI KOSTOS SHERBIMIT
	   24,200,000 
	       24,200,000 
	    24,200,000 
	 24,200,000 
	  24,200,000 

	 TE ARDHURA 
	21,780,000
	22,748,000
	22,748,000
	23,232,000
	23,474,000

	KOEFIÇENTI MBULIMIT KOSTOS
	90%
	94%
	94%
	96%
	97%




Tabela 48: Koeficineti i mbulimit të kostos 2025-2029
[bookmark: _Toc27382083][bookmark: _Toc28249848]
VI. KUADRI LIGJOR DHE INSTITUCIONAL

[bookmark: _Toc27382084][bookmark: _Toc28249849]6.1 Rregullorja vendore 
Në plotësim të kuadrit ligjor të administrimit të mbetjeve, Bashkia Prrenjas duhet të përgatisë dhe miratojë rregulloren e vet lokale, ku të përcaktojë qartë rolin dhe përgjegjësitë e prodhuesve dhe operatorëve të mbetjeve, për të siguruar administrimin e suksesshëm të tyre brenda territorit të vet administrativ. 

Ky dokument duhet të përcaktojë rregullat dhe procedurat për administrimin vendor të mbetjeve dhe pastrimin e qytetit duke saktësuar rregullat, teknikat e metodat e administrimit të tyre në çdo fazë të këtij administrimi, procedurat për trajtimin e ankesave të qytetarëve si dhe gamën e sanksioneve për mosrespektim të rregullave.

Rregullorja duhet të jetë në përputhje me pjesën më të madhe të Direktivave të BE për Mbetjet dhe legjislacionin Shqiptar në fuqi për menaxhimin e mbetjeve. 
Qëllimi i rregullores është mbajtja pastër dhe sigurimi i një mjedisi të shëndetshëm për banorët e bashkisë.

Duke detajuar të drejtat dhe detyrat e të gjithë palëve që marrin pjesë në procesin e administrimit të mbetjeve të ngurta urbane, rregullorja do të lehtësojë zbatimin e kërkesave të legjislacionit të kësaj fushe dhe të mundësojë një kontroll efektiv e të vazhdueshëm në zbatimin e tyre.

Më konkretisht kjo rregullore duhet të përfshijë:
a) Standardet lokale të punës dhe cilësisë, metodologjitë dhe teknologjitë, procedurat e sigurisë dhe të shëndetit për shërbimet e pastrimit dhe të administrimit të mbetjeve;

b) Rregullat dhe detyrimet e prodhuesve të mbetjeve, si:
· Të mos dëmtohen kontenierët, të mos ndryshohet destinacionit i tyre, të mos dëmtohet dhe ndryshohet destinacionit i pikave të caktuara të grumbullimit të mbetjeve;
· Të mos depozitohen mbetjet, të mos digjen mbetjet në kazanë, të mos hidhen mbetjet në rrymat ujore dhe kanalizimet, të mos hidhen mbetjet në territore publike;
· Të shmanget dhe parandalohet hedhja abuzive e mbetjeve voluminoze dhe atyre të rrezikshme, të mos depozitohen kafshët e ngordhura dhe materialet helmuese;
· Të shmanget parkimi i automjeteve përballë apo pranë pikave të caktuara të grumbullimit të mbetjeve;
· Të pastrohet hapësira rreth dyqaneve dhe pikave ambulatore të shitjes; të mbahet higjienë dhe të dezinfektohen kontenierët dhe koshat e hedhurinave;
· Të paguhen taksat dhe tarifat vendore për mbetjet;
· Çështje të tjera të shëndetit publik.

c) Të drejtat dhe detyrimet e administruesve të mbetjeve (operatorët e mbetjeve, industria e mbetjeve) si:
· Proçedurat administrative për dhënien dhe heqjen e licencave;
· Pagesa e tarifave dhe taksave të vendosura nga autoriteti vendor;
· Përdorimi i makinerive dhe kontenierëve të përshtatshëm;
· Përdorim i vendeve të licensuara të depozitimit;
· Regjistrimi i konsumatorëve që përfitojnë shërbime pastrimi;
· Mbajtja e të dhënave për mbetjet;
· Parandalimi i problemeve për shëndetin publik;
· Çështje të tjera të shëndetit publik, të tilla si procedurat e shëndetit, sigurisë dhe urgjencës;

Synimi i rregullores duhet të përfshijë të gjitha institucionet qendrore e lokale me seli në territorin e bashkisë, të gjithë individët, të gjithë operatorët publikë e privatë, vendas e të huaj të angazhuar në aktivitetet e menaxhimit të mbetjeve urbane (grumbullimi, depozitimi, transportimi, ndarja, riciklimi, trajtimi dhe asgjësimi). Rregullorja duhet të përfshijë edhe një seksion për marrëdhëniet me publikun, aktivitetet e ndaluara, sanksionet dhe masat ndëshkimore.

Një nga rregullat synuese më të rëndësishme që duhet përcaktuar në rregullore është grumbullimi i diferencuar dhe trajtimi i mbetjeve në të gjitha fazat e menaxhimit të tyre, si edhe ndalimi i përzierjes së tyre me mbetjet e rrezikshme. 

[bookmark: _Toc27382085][bookmark: _Toc28249850]6.2 Detyrimi dhe sanksionet
Rregullorja vendore e administrimit të mbetjeve duhet të parashikojë dhe sanksionojë një listë sa më gjithëpërfshirëse ndalimesh dhe detyrimesh. Në këtë listë mund të përfshihen ndalimet dhe detyrimet si më poshtë:

· është e ndaluar hedhja, derdhja dhe depozitimi në hapësirat publike, në të gjithë territorin e bashkisë, në tregjet publike të hapura apo të mbuluara, çdo lloj mbetje, papastërti, hedhurinë e ngurta, gjysëm e ngurta, e lëngët dhe në përgjithësi materiale mbetjesh dhe hedhurinash të çdo lloji, natyre dhe dimensioni, edhe pse e mbyllur me qese. Ky ndalim është në fuqi për sipërfaqet ujore, lumenjt, kanalet, burimet e ujit, gropat, brigjet, anët e rrugëve, etj.
· është e ndaluar dorëzimi i mbeturinave në vendet e zbuluara të hapësirave private, në trojet e sheshet, prona të rikthyera, të rrethuara ose jo, në të cilat nuk ka filluar ndonjë veprimtari ndërtimore apo e çdo natyre tjetër. Pronarët e tyre janë të detyruar të kujdesen për mbajtjen pastër të tyre dhe të mos lejojnë kthimin e tyre në vende të depozitimit të mbeturinave.
· cilido shkel ndalimet e përmendura më sipër është i detyruar të kryej largimin e mbetjeve. Ky veprim duhet të kryhet nga pronari apo personi me të drejta të deleguara mbi hapësirën e ndotur. Kryetari i bashkisë cakton nëpërmjet një urdhërese, operacionet e nevojshme dhe afatet brenda të cilave duhet të veprohet, si dhe periudhën kohore për shlyerjen e dëmit monetar;
· është e ndaluar hedhja në kontenierë apo në pajisjet e përdorura për shërbimin e grumbullimit të mbetjeve, të mbetjeve të lëngta, me qese të zgjidhura apo të palidhura mirë, të substancave të ngrohta apo ndezëse, për më tepër mbetje të forta që mund të dëmtojnë kontenierin ose përbëjnë rrezik;
· është e ndaluar hedhja e mbetjeve të ndryshme nga ato për të cilat janë vendosur kontenierët ose është caktuar shërbimi i grumbullimit;
· është i ndaluar dorëzimi i mbetjeve voluminoze që nuk janë reduktuar më parë, si për nga dimensioni, përbërja dhe karakteristika të tjera që mund t’i shkaktojnë dëmtime kontenierit ose mjeteve të grumbullimit, për më tepër mund të shkaktojnë rreziqe për qytetarët apo personat përgjegjës për shërbimin;
· është e detyrueshme për të gjithë llojet e prodhuesve dhe mbajtësve të mbetjeve urbane, objekt i grumbullimit të ndarë me qëllim rekuperimin e materialeve dhe energjisë, të dorëzojnë këto materiale në përputhje me mënyrat e caktuara në shërbimet respektive;
· është i ndaluar spostimi i kontenierëve apo pikave të grumbullimit, pajisjeve të përdoruara për shërbimin e grumbullimit, dëmtimi apo pëmbysja,
· janë të ndaluara sjelljet që shkaktojnë pengesa apo vonesa në kryerjen e shërbimit, duke përfshirë edhe parkimin e mjeteve pranë kontenierëve apo në hapësirat e manovrimit të mjeteve për shërbimin e grumbullimit të mbetjeve apo shërbimit të fshirjes;
· është e ndaluar hedhja e mbetjeve të vogla në hapësira publike apo për përdorim publik (lëkura frutash, letra apo copa letrash, cigare, kuti, shishe dhe të ngjashme);
· është i ndaluar dorëzimi, tek shërbimi i grumbullimit, i kafshëve të ngordhura; 
· është i ndaluar dorëzimi tek shërbimi i grumbullimit të mbetjeve speciale për të cilat nuk është lidhur një marrëveshje e përshtatshme; 
· djegia e mbeturinave në kontenierë, rreth tyre dhe në çdo ambjent tjetër, është kategorikisht e ndaluar dhe ndëshkohet si shkelje e rëndë sepse gazrat e tymrat e djegies rrezikojnë shëndetin e njeriut.
· ndalohet kullotja e kafshëve barngrënëse në mbeturinat e kontenierëve e në pikat e grumbullimit të tyre.
· nuk pranohet e drejta për kërkuar përjashtimin nga shërbimi i zakonshëm pa miratimin e bashkisë.
Rregullorja vendore e administrimit të mbetjeve të shoqërohet me një sërë gjobash dhe sanksione që duhet të caktohen dhe miratohen nga Këshilli Bashkiak. Niveli i gjobave dhe sanksioneve duhet të bazohen në shërbimin e ofruar dhe në parimin “ndotësi paguan” ku shkelësi duhet të ndëshkohet me qëllim që të merren parasysh kostot e pastrimit apo mbledhjes së mbetjeve, kostot mjedisore dhe për më tepër të krijojë një sistem të drejtë dhe të shkurajojë dhe parandalojë ndotësit.

Gjobat lokale duhet të vendosen nga inspektorët bashkiakë që janë nën juridiksionin e bashkisë. Përgjegjësia kryesore e këtyre inspektorëve është të vendosin sanksione për personat fizikë apo juridikë që shkelin kushtet ligjore në lidhje me mbledhjen, largimin dhe transportin e mbetjeve lokale (Neni 61, 62 i Ligjit për Manaxhimin e Integruar të Mbetjeve), sipas rregullores së ardhshme të administrimit të mbetjeve dhe listës së gjobave dhe shkeljeve të miratuara nga Këshilli Bashkiak.
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Një element i domosdoshëm i menaxhimit të qëndrueshëm të mbetjeve në Shqipëri, në të ardhmen, është përputhshmëria me ligjin. Legjislacioni Shqiptar mbi mbetjet vjen kryesisht nga Direktivat e Bashkimit Evropian – Kuadri Udhëzues për mbetjet i vitit 2008 dhe direktiva të tjera të ndryshme përfshirë, në veçanti Direktivën e Landfilleve të vitit 1999. 

Çështjet që duhen patur parasysh lidhur me menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve në Bashkinë Prrenjas përfshijnë (lista nuk është shteruese): Kontrollin e Ndikimeve Mjedisore të Menaxhimit të Mbetjeve, Planifikimin e Përdorimit të Tokës, Zhvillimin e Tregut të Riciklimit, etj. 

Zbatimi me sukses i kuadrit ligjor vendor do të kërkojë përmirësime në sistemin e licencimit mjedisor, i cili përbën mekanizmin kryesor të kontrollit. Sipas legjislacionit kombëtar:
(i) Bashkitë duhet të bashkëpunojnë me DRM (Drejtorinë Rajonale të Mjedisit) kur japim miratime për aktivitete që ushtrojnë veprimtari apo projekte për administrimin e mbetjeve (Neni 25 i ligjit për Administrimin e Mbetjeve të Ngurta)
(ii) Të japin miratimin për vendet e depozitimit të mbetjeve të rrezikshme për qëllime të marrjes së lejeve mjedisore (Neni 13 i Ligjit për Mbetjet e Rrezikshme)
(iii) Të kontrollojnë vazhdimisht përmbushjen e detyrimeve ligjore në veprimtaritë e administrimit të mbetjeve (përfshirë jo vetëm mbetjet urbane por edhe mbetje ndërtimore dhe të tjera jo-urbane). Në këtë aspekt, ajo duhet të marrë herë pas here raporte nga personat e përfshirë në këto veprimtari. 
(iv) Të shikohet mundësia për një mekanizëm kontrolli jo vetëm për shërbimin e pastrimit nga vetë Bashkia, por edhe nga të tretë (auditues të pavarur) apo dhe kur të bëhen vlerësime për ndonjë vendepozitim lokal, apo rehabilitim hotspoti.
(v) Të stimulohen bizneset për t’u certifikuar me standartet e sistemeve të menaxhimit të mjedisit ISO 14001 të cilat do të rrisin pjesëmarrjen e bizneseve në zinxhirin e menaxhimit të integruar të mbetjeve.

[bookmark: _Toc27382087][bookmark: _Toc28249852]6.4 Pjesëmarrja e Sektorit Privat
Kontraktimi i shërbimeve të largimit të mbetjeve voluminoze apo mbetjeve të riciklueshme, duhet të shihet si një mundësi për të tërhequr investime nga sektori privat në infrastrukturën e mbetjeve.

Duke iu referuar eksperiencës ndërkombëtare dhe në disa raste kombëtare, ekzistojnë një sërë përfitimesh dhe avantazhesh lidhur me përfshirjen e sektorit privat në sektorin e menaxhimit të mbetjeve, ku disa prej tyre mund të jenë:
· sektori privat zotëron një ekspertizë më të mirë teknike dhe akses më të madh ndaj kapitaleve financiare sesa sektori publik; 
· administrata e sektorit privat është më efektive se ajo e sektorit publik; 
· aty ku sektori privat mund të realizojë shërbimet me standarde të njëjta apo më të mira dhe me kosto më të ulët për njësi, atëherë dhënia me kontratë e shërbimeve është një mundësi mjaft e mirë për të përmirësuar performancën e përgjithshme të shërbimeve;
· i orientuar drejt fitimit, sektori privat ofron kontroll më të mirë të standarteve operative dhe teknike, etj. 

Duke dashur të punësojë qytetarët e saj dhe të zgjidhë problemin social të papunësisë por edhe të arrijë përfitimet maksimale nga përfshirja e sektorit privat në aktivitetet e manaxhimit të mbetjeve, bashkia duhet të ketë në vëmendje rekomandimet e mëposhtme:
a. Konkurrenca: Duhet të sigurojë një konkurrencë të vërtetë mes kompanive të sektorit privat dhe madje, nëse është e mundur, midis kompanive private dhe ndërmarrjeve publike të komercializuara që operojnë në fushën e administrimit të mbetjeve të ngurta urbane.
b. Kërkesa e llogarisë: për të siguruar se kontrata funksionon: Me qëllim që kontrata me sektorin privat të japë përmirësimet e duhura dhe të matshme në efikasitetin dhe efektivitetin e shërbimit, duhet të përmbushen një sërë kriteresh bazë:
· Masat e mirë-përcaktuara të performancës;
· Sanksione të zbatueshme për punën e dobët;
· Monitorim vigjilent dhe 
· Kërkesa e llogarisë për kostot.
c. Transparenca: Marrëveshjet financiare dhe marrja e vendimeve duhet të jenë transparente. Arsyet për vendimet, veçanërisht për zgjedhjen e ofruesve të shërbimeve nga sektori privat, si dhe administrimi i fondeve publike duhet të jenë të hapura për publikun;
d. Kohëzgjatja e duhur e marrëveshjes dhe ofrimi i pajisjeve: kontratat që përfshijnë edhe investime në makineri duhet të kenë të paktën një kohëzgjatje prej 5 vjetësh, ndërsa investimet në prona të patundshme kërkojnë të paktën një kohëzgjatje prej 10 vjetësh për marrëveshjet dhe kontratat. 
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Plani i Menaxhimit të Mbetjeve paraqet sfida reale për të gjitha palët e interesuara për të mbajtur një qasje të koordinuar të menaxhimit të tranzicionit drejt një sistemi modern të menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë Prrenjas. Në këtë kuadër do të jetë thelbësor komunikimi i vazhdueshëm ndërmjet palëve të interesuara dhe një mënyrë efektive për të vijuar progresin e zbatimit të PVMMU. 

Menaxhimi i mbetjeve dhe pastërtia duhet të konsiderohen të një rëndësie të veçantë për banorët e bashkisë dhe do të kërkojë një mbështetje dhe inkurajim të fortë nga Këshilli Bashkiak për të arritur objektivat e tij. Në këtë kuadër, nga njëra anë Këshilli Bashkiak duhet të shikojë me prioritet mbështetjen e projekteve, iniciativave lokale për modernizimin e këtij sektori ashtu si masat për përmirësimin e buxhetit, investimet dhe përmirësimin e paketës fiskale, nga ana tjetër bashkia duhet të sigurojë transparencën maksimale ndaj këshillit dhe publikut. Kjo marrëdhënie reciproke do të mundësojë paanësinë politike për çështjet që lidhen me mjedisin dhe pastërtinë e qytetit.

Bashkia në bashkëpunim me kompaninë e pastrimit duhet të përcaktojë dhe publikojë grafikun për pastrimin e qytetit (çdo ditë, herët në mëngjes ose vonë në mbrëmje), dhe grafikun për grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve (gjatë ditës).

Me ndryshimet administrative të territorit, shtrirjen e shërbimit përtej qytetit duhet të rishikohet struktura që të sigurojë një shërbim sa më cilësor. Kjo përfshin një strukturë vertikale më të mirë dhe vendosjen e rregulloreve të duhura. Për të siguruar një angazhim të plotë dhe për të mundësuar shërbimin e kërkuar, është e nevojshme një përshkrim më i mirë i punës ose të paktën një ndarje më e mirë e punës për stafin ekzistues. 

Për këtë arsye, janë parashikuar dy drejtime kryesore: 
1. Struktura e menaxhimit 
2. Rregullore lokale për menaxhimin e mbetjeve 

Objektivi kryesor i ketij sektori do të jetë:
· mbulimi me shërbimin e pastrimit të të gjithë territorit, 
· mbulimin 99% të kostos nga tarifa, dhe 
· monitorimin e vazhdueshëm të PVMMU. 
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VII. NDËRGJEGJËSIMI PUBLIK

Nëse duam që PVMMU të funksionojë dhe zbatohet me sukses në Prrenjas, është mjaft e rëndësishme që publiku ta kuptojë dhe mbështesë atë në çdo hallkë të tij. Po ashtu, suksesi i skemave që propozohen, nismave që do të ndërmerren varen tërësisht nga shkalla e angazhimit nga vetë përdoruesit si: familjarët, bizneset, etj. 

Menaxhimi i mbetjeve është sa problem teknik dhe kërkon organizim të mirë dhe përdorim të teknologjive moderne, por është dhe problem komunikimi me zbatuesit e saj, qofshin këta banorë, biznese apo institucione publike. Ndërsa incentivat ligjore dhe ato ekonomike mund të ndryshojnë sjelljen e qytetarëve, krijimi i ndërgjegjes së duhur të publikut dhe dëshira për të menaxhuar sa më mirë mbetjet është po aq e rëndësishme.  

Promovimi i ndërgjegjësimit publik mbi problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, dhe inkurajimi i individëve dhe komuniteteve për të marrë më tepër përgjegjësi për mbetjet që ata vetë prodhojnë, është një aspekt i rëndësishëm i informimit qytetar por edhe i mirë artikuluar nga vetë bashkia në Vizionin e PVMMU. Ndaj bashkia duhet të fokusohet në: 

I. Informimin e publikut mbi shërbimin e ri të menaxhimit të mbetjeve – duke i mundësuar publikut të bashkëpunojë në mënyrë konstruktive me një skemë të re. Publiku duhet të njoftohet mbi vendet e përcaktuara si PGM, oraret e zbrazjes së kontenierëve, frekuencën e tërheqjes së mbetjeve, standartin e shërbimit të pastrimit. Informacioni duhet të komunikohet në mënyrë të qartë për t’i mundësuar ata të koordinohen me rregullat e shërbimit dhe t’u tregohen dhe mjetet që do të përdoren për mbledhjen e mendimeve dhe ankesave të tyre. Ky proçes duhet të përfshijë gjithashtu edhe informacion mbi rregulloren, penalitetet dhe sanksionet, strategjinë e mbulimit të kostos dhe nivelin e tarifës, mbi mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonës.

II. Rritja e ndërgjësimit ndaj praktikave të mira në menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane – duke nisur nga identifikimi i grupeve të interesit dhe hartimi së bashku me to i programeve për zbatimin e skemave të ndarjes në burim të mbetjeve, riciklimit, apo kompostimit. Në grupet e interesit duhet të përfshihen familjet, bizneset, institucionet, grupet në nevojë, të rinjtë dhe fëmijët si pjesë e grupeve të fokusuara të cilat do të përfitojnë nga shërbimi i pastrimit. Ata do të marrin një rol të rëndësishëm në promovimin, kryerjen dhe zbatimin e fushatës së ndërgjegjësimit publik. 

III. Edukimi i brezit të ri përmes një programi të detajuar edukues brenda dhe jashtë ambjenteve të shkollës për të rritur njohuritë e tyre mbi shërbimin e menaxhimit të mbetjeve dhe për të inkurajuar minimizimin e mbetjeve, ripërdorimin dhe riciklimin. Praktikat apo aksionet konkrete të pastrimit janë një metodë shumë e mirë edukimi duke bashkëpunuar me grupet rinore apo dhe me stafet pedagogjike të shkollave.

IV. Forcimi dhe rritja e përfshirjes publike dhe biznesit – duke rritur bashkëpunimin me grupe të ndryshme interesi në sigurimin e mbështetjes publike për iniciativat e menaxhimit të mbetjeve, alternativat e shërbimit, kostot, buxhetin, mobilizimin e publikut dhe grupeve të tjera të interesit në mbështetjen e zbatimit të tyre, futjen e pagesës së rregullt të tarifës duke vlerësuar kërkesën, vullnetin dhe mundësinë e tyre për të paguar. 

Metodat që mund të përdoren
Bashkia Prrenjas duhet të diversifikojë sa më shumë mjetet e komunikimit që edhe qytetarët të kuptojnë sfidat dhe ecurinë e bashkisë në ofrimin e një shërbimi cilësor dhe në të gjithë territorin. Synimi i fushatave duhet të jetë ofrimi i informacionit të përgjithshëm dhe të veçantë për publikun në lidhje me nismat vendore të mbledhjes, riciklimit të mbetjeve, pastërtisë së qytetit, rritja e ndërgjegjësimit qytetar për detyrimet ligjore, rregullat dhe detyrimet vendore dhe nxitja e qëndrimit miqësor ndaj mjedisit.

Metodat më të përdorura të komunikimit të informacionit janë broshurat, artikujt në gazeta me qarkullim kombëtar dhe rajonal, njoftimet, tabelat informuese dhe fletëpalosje që shpërndahen në shkolla. Duhet të përdoren materiale komunikimi për të ndihmuar banorët të kuptojnë sfidat për administrimin e mbetjeve të komunitetit si dhe përparimin për trajtimin e këtyre sfidave. Po ashtu tabelat e informimit mund të përdoren për dhënien e mesazheve ndërgjegjësues, informative dhe kontakteve për informim të mëtejshëm apo ankesa. Nga bashkia mund të shpërndahet falas një broshurë me orientime për përdorimin e kontenierëve dhe vendndodhjen e tyre; orientime mbi fraksionet që grumbullohen, udhëzues për dorëzimin e duhur të materialeve të ndryshme sipas fraksioneve, detyrimet dhe detyrat për dorëzimin në mënyrën e duhur të mbetjeve, nevojat dhe pretendimet e bashkëpunimit të qytetarëve, etj.

Metoda e komunikimit derë më derë rekomandohet si mjaft efektive për të ftuar qytetarët të bëhen pjesë e nismave të ndryshme, sic është ajo e riciklimit dhe kompostimit, për të përmirësuar qëndrimin e tyre ndaj ndarjes së mbetjeve, për të zbatuar rregullat dhe respektuar oraret por edhe të mbështesin bashkinë në zbatimin e skemave të përzgjedhura. Banorëve dhe bizneseve duhet t’u shpërndahen fletë informative për llojet e mbetjeve që mund të riciklohen, për metodologjinë e kompostimit, etj.

Të përdoren kamionët dhe kontenierët për informim: Tek të gjithë kamionët dhe nëse është e mundur tek kontenierët e mbetjeve duhet të shkruhet qartë dhe lehtësisht e lexueshme (me germa të paktën 10 cm të mëdha) parrulla “Mbani pastër qytetin tuaj “ apo ndonjë parullë tjetër.

Në mënyrë periodike mund të kryhet një reklamim në masë të gjërë, nëpërmjet materialeve gjithëpërfshirëse, i rezultateve cilësore dhe sasiore të arritura gjatë viteve paraardhës, në veçanti për grumbullimin në mënyrë të diferencuar të mbetjeve, me qëllim pjesmarrjen aktive të publikut në këtë proces. 

Mekanizmat e marrjes së mendimit dhe reagimit qytetar – Autoritetet lokale kanë identifikuar ndërgjegjen e ulët qytetare një nga faktorët kryesorë që ndikojnë negativisht në pastërtinë e qytetit dhe më konkretisht në papastërtinë e disa PGM, (hedhjen pa kriter të mbetjeve urbane dhe voluminoze jashte kontenierëve) si dhe ekzistencën e pikave informale ku hidhen pa kriter mbetje. Për këtë qëllim, ndërgjegjësimi publik ndaj çështjeve të mbetjeve dhe pastërtisë së qytetit, konsiderohet si një prioritet dhe objektiv primar krahas objektivave të tjerë që lidhen me infrastrukturën apo me depozitimin e sigurtë të mbetjeve.

Bashkia duhet që përmes njoftimeve publike të ftojë qytetarët të marrin pjesë në mbledhjet e këshillit bashkiak edhe kur diskutohen çështje të menaxhimit të mbetjeve. Institucionalizimi i një mekanizmi të tillë do të rrisë besimin tek banorët se bashkia i merr parasysh mendimet, idetë dhe sugjerimet e tyre. Kjo realizohet duke ngritur zyrën e informacionit për të mundësuar marrjen e mendimit nëpërmjet: 

· Mbledhjes së ankesave të qytetarëve. 
· Sondazheve të herëpashershme si një mjet i mirë monitorimi të shërbimit dhe standarteve që ai ofron. Për secilën zonë të komunitetit apo zonë për t’u përfshirë në sondazh, mostra që duhet të realizohet është midis 150 dhe 200 të intervistuar.
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VIZIONI: “BASHKIA PRRENJAS PËR NJË MJEDIS TË PASTËR ME CILËSI TË LARTË DHE KONTRIBUT PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE,DUKE SYNUAR MINIMIZIMIN E MBETJEVE,RUAJTJEN E BURIMEVE NATYRORE DHE PËR NJË JETESË TË SHËNDETSHME!”

	Objektivi Strategjik
	Objektivi
	Aktivitete
	Rolet Përgjegjëse
	Aktorët mbështetës
	Afatet Kohore
	Buxheti

	





	
1.  Infrastruktura dhe Mjedisi






	
	1.1 Përmirësimi i shërbimit të MM duke përdorur teknologji bashkëkohore



	
	1.1.1 Investim në përmirësimin e sistemit të grumbullimit të mbetjeve në Bashkinë Prrenjas(shtimi i sipërfaqes së grumbullimit)



	
	Bashkia Prrenjas



	
Bashki te Forta 
	
	5 vjet



	
 Nuk eshte percaktuar akoma lekë/vit

	
	1.2 Ofrimi i shërbimit cilësor,në kohë dhe në të gjithë territorin
	
1.2.1 Konsultim me publikun i PVMMU(Ndërgjegjësimi)
	
Bashkia Prrenjas
	         GP i PVMMU,DSHP,
MiA,OSHC
	
Cdo vit/5 vjet
	
Pa kosto

	
	
	1.2.2 Miratimi i      PVMMU
	Këshilli Bashkiak
	Kryetari Bashkisë,GP i PVMMU,MiA
	Maj 2024
	Pa kosto

	
	
	1.2.3 Krijimi i një ekipi zbatimi dhe monitorimi të PVMMU
	Kryetari i Bashkisë,Përgjegjësi i shërbimit publik
	GP i PVMMU,MiA
	Afat shkurtër
	Pa kosto

	
	
	1.2.4 Hartimi i një skeme funksionale të shërbimit të grumbullimit dhe largimit të mbetjeve urbane në inceneratorin e Elbasanit 
	
MiA,Përgjegjësi i Shërbimit Publik,Grupi i punës
	
Kryetari i Bashkisë,MiA
	
Afat shkurtër
	
Pa kosto



	



	
	1.3 Reduktimi i ndotjes dhe kthimi i burimeve natyrore në shërbim të komunitetit



	
	1.3.1 Mbyllja dhe rehabilitimi i vend-depozitimit aktual



	

Ekipi i zbatimit
	
	


Kryetari i Bashkisë, Këshilli Bashkiak
	
	


2025
	
	


Planifikim në buxhet(Ministria e Turizmit dhe Mjedisit)

	
	
	1.3.3 Transportimi i mbetjeve në incinerator.
	Bashkia Prrenjas
	Drejtoria e shërbimeve
	5 vjet 
	Buxheti Bashkisë

	
	1.4 Përputhshmëria me objektivat kombëtare duke nxitur minimizimin e mbetjeve në burim
	1.4.1 Projekte pilot për ndarjen e mbetjeve në burim dhe nxitjen e riciklimit
	

Ekipi i zbatimit
	
Kryetari i Bashkisë,Biznese Private,Donatorë.
	
2025
	
Buxheti Bashkisë

	
	
	1.4.2 Nisma kompostimi të shoqëruara me trainime teknologjike
	Ekipi i zbatimit
	Kryetari i Bashkisë,Biznese Private,Donatorë.
	2025
	Planifikim në buxhet

	II. Forcimi institucional
	2.1 Forcimi i kapaciteteve të stafit për menaxhimin dhe monitorimin e mbetjeve
	2.1.1 Trajnime të vazhdueshme për menaxhimin e mbetjeve (kuadri ligjor)
	

Kryetari i Bashkisë
	

Donatorë
	

Cdo vit/5vjet
	

Pa kosto



	



	
	



	
	2.1.2 Hartimi i përshkrimit të punës së stafit që merret me menaxhimin e mbetjeve



	

Zyra e burimeve njerëzore,MiA
	
	


EZM
	
	


Afat shkurtër

	
	


Pa kosto

	
	2.2 Forcimi i koordinimit rajonal për një menaxhim të integruar të mbetjeve
	2.2.1 Takime periodike mes njësive administrative dhe institucioneve të tjera për koordinim më të mire të menaxhimit të mbetjeve
	
Ekipi i zbatimit
	
Kryetari Bashkisë
	
Cdo vit/5vjet
	
Pa kosto

	
	
	2.2.2 Vizita studimore në Bashki të tjera për shkëmbim eksperiencash
	
Ekipi i zbatimit
	
Kryetari Bashkisë
	
Cdo vit/5vjet
	
Pa kosto

	
	
	2.2.3 Bashkëpunim (Bashki-Institucione Shtetërore-Kombëtare-Ndërkombëtare-OJF-Grupe Interesi
	
Ekipi i zbatimit
	
Kryetari Bashkisë
	
Cdo vit/5vjet
	
Pa kosto

	
	2.3 Forcimi i zbatimit të kuadrit ligjor në fushën e menaxhimit të mbetjeve
	2.3.1 Hartimi i rregullores për menaxhimin e mbetjeve
	GP I PVMMU
	MiA
	
	


Afat shkurtër (Maj 2024)
	
	


          Pa kosto



	



	
	



	
	2.3.2 Hartimi i rregullores
së Kosto-Tarifës



	

Drejtoria e te Ardhurave 
	

GP I PVMMU
	
	


Afat shkurtër
(Maj 2024)
	
	


         Pa kosto

	
	
	2.3.3 Hartimi dhe zbatimi i një plani monitorimi për menaxhimin e mbetjeve
	
GP I PVMMU
	
Bashki te Forta ,MiA
	
	


Afat shkurtër
	
	


           Pa kosto

	III. Ekonomia dhe financa
	3.1 Forcimi i kuadrit financiar të menaxhimit të mbetjeve (Arritja e mbledhjes së taksës së pastrimit gjatë periudhës 5 vjeçare në masën 80 % për të rritur të ardhurat)
	3.1.1 Zbatimi i një sistemi për menaxhimin e klientit dhe të tarifës.Përditësimi i  mëtejshëm i të dhënave dhe verifikim të tyre ,veçanërisht për familjet. Është e nevojshme që me zgjerimin e sistemit të përditësohen rregullisht të dhënat.
	

Bashkia Prrenjas
	
Drejtoria e të Ardhurave Drejtoria e Shërbimeve Publike
	
	


2024-2029
	
	


Pa kosto

	
	3.2 Krijimi i një sistemi financiar të qëndrueshëm
	3.2.1 Krijimi i një sistemi të ri të mbledhjes së  tarifës
	
Ekipi i zbatimit , Drejtoria e Financës
	Kryetari i Bashkisë,
Këshilli Bashkiak
,DTSHIP, Ndërmarrja e Ujësjellësit
	

2024-2029
	

Pa kosto

	IV. Ndërgjegjësimi i komunitetit
	
4.1 Sensibilizimi i komunitetit dhe biznesit për tu bërë pjesë e iniciativave të bashkisë.
	4.1.1 Hartimi i një programi për informimin e qytetarëve (materiale ndërgjegjësuese specifike sipas grupeve të synuara,oraret e grumbullimit të mbetjeve,tarifa e pastrimit,aktivitete,etj).
	

Ekipi i zbatimit
	

MiA dhe Bashki te Forta ,Donatorë,OSHC

	

2025
	

500,000

	
	
	
4.1.2 Nisma të Bashkisë për ndarje të mbetjeve në burim.(shkollat,bizneset, komuniteti).
	
Ekipi i zbatimit
	
DSHP,
Kryetari i Bashkisë,DAR
	
2025
	
Planifikim  në buxhet

	
	
	
4.1.3 Zhvillimi i orëve të edukimit mjedisor në shkolla.
	Ekipi i zbatimit
	
DAR,Bashkia Prrenjas
	
Cdo vit/5vjet
	
Pa kosto

	
	
	
4.1.4 Organizimi i ditëve të pastrimit me pjesmarrjen e komunitetit.
	Ekipi i zbatimit
	
DSHP,
DAPKM
	
Cdo vit/5vjet
	
Pa kosto

	
	
4.2 Rritja e transparences dhe e përgjegjshmërisë ndaj komuniteit.
	
4.2.1 Ftesë për komunitetin në takimet e këshillit Bashkiak
	Ekipi i zbatimit
	
DSHP
	
Afat shkurtër
	
Pa kosto

	
	
	
4.2.2Shmangia e hedhjes së mbetjeve në natyrë. Pastrimi,rehabilitimi dhe sinjalistika e nevojshme sidomos  në zonat turistike .
	
Bashkia Prrenjas
	
Bashkia sëbashku me administratorët e njësive, kryepleqtë e fshatrave dhe qytetarët,
Punonjësit e ADZM.
	


Cdo vit/5vjet
	


Planifikim në buxhet

	
	
	
4.2.3 Hartimi i një raporti periodik për menaxhimin e mbetjeve.
	Ekipi i zbatimit
	
DSHP,
Drejtoria e Financave
	
Cdo vit/5vjet
	
Pa kosto

	
	
	
4.2.4 Bërja publike në
bill board,media sociale të raporteve,kontratave,
rregulloreve,etj.
	Ekipi i zbatimit
	
Bashkia Prrenjas,
IT
	
Afat mesëm
	
Planifikim në buxhet





[bookmark: _Toc27382091][bookmark: _Toc28249856]IX. MONITORIMI DHE VLERËSIMI I PLANIT TË MENAXHIMIT TË MBETJEVE.

Është e rëndësishme të monitorohet progresi i PVMMU, efektiviteti i masave që janë marrë dhe të identifikohen nevojat e reja. 

Në punën për zbatimin e PVMMU, Kryetari i Bashkisë dhe stafi i tij duhet të mbështeten nga komuniteti dhe aktorët e tjerë institucional.

Aktorët kryesor janë:
	Aktori
	Bashkia (DSHP)
	Adminsitratorët
	Firma kontraktuese
	Qytetarët

	Detyra
	Bën grumbullimin, përpunimin e informacionit, harton raporte dhe jep direktiva. Raporton tek kryetari i Bashkisë. 
	Lidhja kryesore me qytetaret. Njohje më e mirë e zonave të tyre. Raportojnë tek DSHP. 
	Mban raporte të detajuara dhe raporton tek DSHP. 

	Raportojnë/ankohen në NJA; Zyra me një ndalesë, Telefon/faqe internet e Bashkisë; 



Tabela 49: Aktorët kryesor dhe përgjegjësitë e tyre

Koordinator i pëgjithshëm për zbatimin e monitorimit duhet të jetë Drejtoria e shërbimeve publike. Ekipi do të fillojë të punojë menjeherë. Njerëzit e ngarkuar me këtë detyrë duhet të (i) kenë njohuritë e duhura në fushë për të realizuar monitorimin si dhe (ii) në numër të mjaftueshëm për të siguruar që janë matur të gjithë treguesit e monitorimit në të gjithë territorin, që janë përpunuar të dhënat dhe që në fund janë arritur konkluzionet. Ekipi i zbatimit duhet të siguroj informacion të saktë në lidhje me ecurinë e zbatimit të planit me të gjithë elementet e tij nëpërmjet: 
· Organizimit të vizitave në terren gjatë orareve të punës sipas grafikut javor përgjatë gjithë vitit.
· Organizimit të takimeve të hapura me grupe qytetarësh.
· Monitorimit të dokumentacionit.

Detyra e parë e këtij ekipi do të jetë hartimi i planit të detajuar të monitorimit, i cili duhet të konsistojë në indikatorët e performancës që vijojnë:
· Indikatorët e performancës mjedisore 
· Indikatorët financiarë 
· Indikatorët administrative








Shkalla e hierarkisë

Tabela 50 Skema e raportimit mbi monitorimin e shërbimit

Grupi i punës në bazë të informacionit të mbledhur do të raportojë tek Kryetari i Bashkisë mbi ecurinë e planit çdo vit.

Në të njëjtën kohë, të gjitha palët e interest në menaxhimin e mbetjeve, do t’u ofrohen informacione të rregullta mbi zbatimin e planit dhe fletë informative mbi gjendjen e mjedisit, duke përfshirë edhe një raport vjetor.
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Detyrat e ekipit monitorues

Bashkia (Drejtoria e Shërbimeve Publike) 
• Përcakton prioritetet, termat e tenderit, planin e menaxhimit të mbetjeve 
• Përcakton strategjinë e komunikimit mbi grumbullimin e mbetjeve, fshirjen dhe larjen e rrugëve 
• Përcakton buxhetet, miraton faturat, përfshirë gjobat 
• Blen materiale të reja (kazanë) dhe hap tenderat e rinj, nëse është e nevojshme 
• Përcjell shqetësimet e këshillit/kryetarit/qytetarëve në lidhje me shërbimin e ofruar 
• Negocion me ndërmarrjen/kompaninë në rast mosmarrëveshjesh 
• Raporton periodikisht (një herë në muaj) tek kryetari i bashkisë 

Administratori
· Kontrollon çdo ditë (vetë ose nëpërmjet specialistëve) shërbimin e ofruar ndaj qytetarëve dhe raporton tek supervizori (cdo javë); 
· Verifikon cilësinë dhe sasinë e shërbimit; 
· Verifikon dhe përshtat nevojat për kazanë: 
· Kur kazanët nuk mjaftojnë (kazanë të mbushur plot dhe mbetje në rrugë): propozon shtimin; 
· Propozon të zhvendosë / të heqë ose të shtojë pika grumbullimi 
· Identifikon nevojat e veçanta: p.sh. mbetje inerte për t’u mbledhur, 
· Jep informacion: 
· ndërmarrjes menjëherë për çdo mangësi në cilësi / sasi: 
· Kazanë të papastruar apo të dëmtuar rrugën, ditën dhe orën e vëzhgimit 

Dy rolet e reja të propozuara si detyra për stafin e Drejtorisë së shërbimeve publike: 

Supervizori
Roli: Të kontrollojë respektimin e kontratës, verifikimin dhe çertifikimin e faturave dhe propozimin e pagesave të operatorit si dhe gjobat dhe penalitetet kur cilësia dhe sasia e punës nuk janë në termat e përcaktuara në kontratë. Ndërkohë po ky person duhet të organizojë aktivitetet e vlerësimit të shërbimit nga ana e qytetarëve dhe bizneseve, duke bërë të mundur monitorimin në plan të gjerë të këtij aktiviteti sensitiv.

Punon: në zyrën e bashkisë nën përgjegjësinë e Drejtorisë së shërbimeve publike. Përcakton prioritet dhe bën porosi për nevojat e veçanta që duhet të kryhen nga operatori (inerte, evente, zhvendosje të kontenierëve, etj.) në kuadër të buxhetit.

Harton: statistikat dhe kontrollet e sasive. Verifikon dhe raporton të dhënat (mirëmbajtja e kontenierëve, oraret e grumbullimit, rrugët, km, punonjësit, etj.). 

Raporton në mënyre të përjavshme dhe të përmuajshme për bashkinë, duke u bazuar tek të dhënat nga njësitë administrative, dhe statistikat. Raportet do të përmbajnë por nuk do të kufizohen në informacionin si më poshtë:
· Sasitë e shërbimeve: kontrollin dhe miratimin e faturave
· Mungesa e cilësisë: mos mbledhja e kontenierëve, vendet e grumbullimit te pa pastruara, kazanët e dëmtuar, mbetjet e depozituara jashtë vend-depozitimit
· Propozime bashkisë për gjobat, kur është e nevojshme, duke u bazuar ne statistikat e mbledhura.
· Vendos reduktimin ose zhvendosjen e kontenierave dhe propozon rritje të numrit, nësë është e nevojshme.
· Zhvillon sondazhe dhe anketime me qytetarët dhe bizneset në lidhje me vlerësimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve dhe mbi këtë bazë propozon ndryshimet në strukturat përkatese.

Specialisti i menaxhimit të mbetjeve:
Roli: Të personalizojë dhe krijojë sistemin e të dhënave të abonentëve që marrin shërbimin e pastrimit. Të llogarisë koston dhe të përcaktojë tarifën sipas modelit që do të bëhet i detyruar nga qeveria.

Punon: në zyrën e bashkisë nën përgjegjësinë e Drejtorisë së shërbimeve publike. Hedh në sistem të dhënat dhe përcakton prioritet.

Përgatit: faturën e shërbimit; bën shpërndarjen e saj në baza vjetore (ose trimestrale) dhe realizon mbledhjen e saj

Raporton: në mënyrë të përmuajshme dhe një vjeçare për bashkinë informacion në lidhje me tarifën e mbledhur;

Harton: propozime për shpenzime të veçanta, dhe ndihmon në përgatitjen e buxhetit vjetor për Bashkinë;

Propozon për politika subvencionimi, kontrata paralele për 3R, analiza dhe sugjerime për të arritur objektivat e menaxhimit të mbetjeve në lidhje me kosto/tarifën, Shpenzime të veçanta jashtë buxhetit vjetor. 

Statistika të ofruara nga kompania 
Kontraktuesi duhet të mbajë statistika ditore në pikat kryesore dhe t’i raportojë ato çdo muaj, në formë elektronike apo në letër, tek mbikqyresi. 
· Sasinë ditore të mbetjeve të grumbulluara dhe të depozituara në venddepozitim 
· Numrin e kazanëve të pastruar 
· Orët e sakta të grumbullimit: kohën e saktë të nisjes së kamionëve, kohën e zbrasjes në venddepozitim dhe kohën e kthimit në garazh 
· Kilometrat ditore të çdo kamioni 
· Numrin ditor dhe itinerarin e lëvizjes së kamionëve 
· Listën ditore të pastrimit dhe të larjes së rrugëve 
· Oraret ditore të larjes dhe të fshirjes manuale/ mekanike 
· Listën e punonjësve dhe oraret ditore të punës 
· Inventarin mujor të kazanëve, nga rruga në rrugë dhe gjendjen fizike të tyre 
· Zhvendosjen, mbajtjen ose humbjen e kazanëve: kazanët e larë: listën e kazanëve me probleme (rrugën, numrin e kazanit), riparimet specifike, datën etj. 
· Sasinë e mbetjeve të riciklueshme të grumbulluar/përpunuar nga qendra (t) e grumbullimit 
· Marrjen e komenteve/reagim ndaj kërkesave të kryetarëve të lagjeve/rajoneve ose supervizorit rreth mungesës së cilësisë apo të sasisë së grumbulluar 

Kontrollori në venddepozitim 
· Raporton mbi aktivitetet në venddepozitim, kontrollon dhe mbledh informacione mbi sasinë e shërbimit 
· Raporton për çdo kamion: ID-në e kamionit, orën, llojin e mbetjeve (nëse është e veçantë) 
· Raporton orët e punës së makinerive (buldozerit) 
· Raporton për ndonjë ngjarje të veçantë në venddepozitim: zjarr, aksident, etj. dhe kontrollon cilësinë e mbetjeve 
· Informon supervizorin në rast mbetjesh ose kamionësh jo në përshtatje me atë çka është përcaktuar 
· Siguron raporte javore për supervizorin 




SHTOJCA 
[bookmark: _Toc28249859]Inventari i rrjetit rrugor, Bashkia Prrenjas 
	Nr.
	Emërimi i rrugës
	Lloji i shtresës
	Gjatësia (Km)
	Gjerësia (m)

	 
	Bashkia Prrenjas

	1
	Rruga Blerimi
	I asfaltuar
	0.38
	6

	2
	Rruga Qybra Sokoli
	I asfaltuar
	0.48
	5

	3
	Rruga 10 Nentori
	I asfaltuar
	0.16
	6

	4
	Rruga Rinia
	I asfaltuar
	0.31
	6

	5
	Rruga Domozdova
	I asfaltuar
	0.21
	10

	6
	Rruga Minatori
	I asfaltuar
	0.36
	6

	7
	Rruga 1 Maji
	I asfaltuar
	0.15
	6

	8
	Rruga Muhamet Kadia
	I asfaltuar
	0.5
	6

	9
	Rruga Demokracia
	I asfaltuar
	0.26
	6

	10
	Rruga Bogdani
	-
	0.29
	4

	11
	Rruga Skenderbej
	-
	0.27
	4

	12
	Rruga Bitumi
	-
	0.71
	4

	13
	Rruga Ali hana
	-
	0.56
	4

	14
	Rruga 5 Maji
	I asfaltuar
	0.27
	4

	15
	Rruga 1 Qershori
	I asfaltuar
	0.24
	4

	16
	Rruga Gjorgj Golemi
	I asfaltuar
	0.32
	6

	17
	Rruga Dalip Tocka
	-
	0.46
	4

	18
	Rruga Karriqi – Çentrali
	-
	0.96
	4

	19
	Rruga Halit Berzeshta
	I asfaltuar
	0.41
	6

	20
	Rruga Branica
	-
	0.65
	4

	21
	Rruga Kukli
	-
	0.58
	4

	22
	Rruga e Gabines
	-
	0.28
	4

	23
	Rruga Kllogjeri
	-
	0.41
	4

	24
	Rruga e Pusanikeve
	I asfaltuar
	1.88
	4

	25
	Rruga  Prrenjes – Rashtan
	I asfaltuar
	4.81
	4

	26
	Rruga Plize
	-
	1.9
	4

	27
	Shuma
	
	17.81
	 








	Nr.
	Emërimi i rrugës
	Lloji i shtresës
	Gjatësia (Km)
	Gjerësia    (m)

	 
	Njësia Administrative Qukes

	1
	Rruga Gjymenga
	-
	1.44
	4

	2
	Rruga Pishkash Veri
	-
	1.93
	4

	3
	Rruga Komici
	-
	1.43
	4

	4
	Rruga Xhel Ozuni
	-
	0.5
	4

	5
	Rruga  Belbes
	-
	1.35
	4

	6
	Rruga Kompula
	-
	1.91
	4

	7
	Rruga e Kales - Lapidari Skroske
	I asfaltuar
	2.22
	4

	8
	Rruga Qukes Shkumbin
	I asfaltuar
	1.81
	4

	9
	Rruga e Kales
	-
	1.85
	4

	10
	Rruga e Alliut
	-
	0.65
	4

	11
	Rruga Xixillasit
	-
	0.6
	4

	12
	Rruga e Xhamise 
	-
	2.1
	4

	13
	Rruga Stacionit i Trenit
	-
	1.21
	4

	14
	Rruga Cela
	-
	1.65
	4

	15
	Rruga Skura
	-
	1.47
	4

	16
	Rruga e Kopacit
	-
	1.5
	4

	17
	Rruga Ozuni
	-
	0.65
	4

	18
	Rruga e Nezhes
	-
	2.87
	4

	19
	Rruga e  Berzeshtes
	I asfaltuar
	3.59
	4

	20
	Rruga e Gurres
	-
	1.38
	4

	21
	Rruga Rrapi Berzeshtes
	I asfaltuar
	1.71
	4

	22
	Rruga e Alles
	-
	2
	4

	23
	Rruga e Osmerise
	-
	1.51
	4

	24
	Rruga e Pocit
	-
	1.93
	4

	25
	Rruga e  Fanjes
	-
	2.95
	4

	26
	Rruga e Kullollit
	-
	1.54
	4

	27
	Rruga Gocit
	-
	1.7
	4

	28
	Rruga Dheri Bardhe
	-
	0.58
	4

	29
	Rruga e Memes
	-
	1.22
	4

	30
	Rruga Kryemadhi
	-
	1.63
	4

	31
	Rruga e Benos
	-
	2.34
	4

	32
	Rruga e Sules
	-
	1.45
	4

	33
	Rruga Kuriqi
	-
	3.14
	4

	34
	Rruga Radici
	-
	1.27
	4

	35
	Rruga  Qukut
	-
	1.44
	4

	 
	Shuma
	 5.4
	58.52
	 




	Nr.
	Emërimi i rrugës
	Lloji i shtresës
	Gjatësia (Km)
	Gjerësia    (m)

	 
	Njësia Administrative Rrajce

	1
	Rruga e Dardhes
	-
	3.3
	4

	2
	Rruga e Kovanikut
	-
	2.4
	4

	3
	Rruga Shkalla e Skenderbeut
	-
	2.7
	4

	4
	Rruga e Damianit
	-
	1.88
	4

	5
	Rruga Almeta
	-
	0.8
	4

	6
	Rruga e Gurit te Bletes
	-
	4.1
	4

	7
	Rruga  Lagjja e Tarushit
	-
	1.46
	4

	8
	Rruga Vorsh
	-
	0.32
	4

	9
	Rruga Vorsh 1
	-
	0.27
	4

	10
	Rruga Kuvendi
	-
	0.54
	4

	11
	Rruga Vellcani
	-
	1.41
	4

	12
	Rruga Bregu i Males - Gjashte Lisat
	-
	2.91
	4

	13
	Rruga e Re 
	-
	1.32
	4

	14
	Rruga Bregu i Males
	I asfaltuar
	0.44
	4

	15
	Rruga Bregu i males - Lagjja e Hanollarve
	-
	0.77
	4

	16
	Rruga e Madhe
	-
	1.6
	4

	17
	Rruga Unaza e Rrajces - Lagjja e Tarushit
	-
	0.34
	4

	18
	Rruga e Rires
	-
	0.28
	4

	19
	Rruga Moni i Bardhe - Lagjja e Hallidrit
	-
	0.9
	4

	20
	Rruga e Rrajces
	 I asfaltuar
	2.79
	4

	21
	Rruga Unaza e Rrajces
	 I asfaltuar
	1.98
	4

	22
	Rruga Hena
	 -
	0.59
	4

	23
	Rruga Bregu i Isufit
	 -
	0.85
	4

	24
	Rruga Rrezipe
	 -
	0.57
	4

	25
	Rruga e Çakos
	 -
	0.42
	4

	26
	Rruga Kuradese
	 	-
	0.82
	4

	27
	Rruga Halili
	 	-
	0.24
	4

	28
	Unaza e Balles
	             -
	0.57
	4

	29
	Rruga e Gjate
	             -
	1.97
	4

	30
	Lagje Balles
	             -
	0.46
	4

	31
	Rruga Unaza e Urakes
	             -
	0.91
	4

	32
	Rruga Urake
	I asfaltuar
	0.13
	4

	33
	Rruga e Vreshtit
	            -
	0.86
	4

	34
	Rruga 24 Maji
	             -
	0.97
	4

	35
	Rruga e Dushkut
	             -
	0.26
	4

	
	
	
	
	

	36
	Rruga e Mullirit
	             -
	0.4
	4

	37
	Rruga Unaza e Kotodeshit
	             -
	0.85
	4

	38
	Rruga e Lugut
	             -
	0.46
	4

	39
	Rruga Dheri i Bardhe
	             -
	1.12
	4

	40
	Rruga Beliku
	 
	1.84
	4

	41
	Rruga e Rrodokalit
	             -
	1.98
	4

	42
	Rruga Unaza Katjel
	             -
	0.8
	4

	43
	Bregu i Lemuar
	             -
	0.4
	4

	44
	Rruga Bregu i Vladit
	             -
	0.66
	4

	  45
	Rruga Poçivalle – Golik
	       I asfaltuar
	8.52
	4

	46
	Rruga e Qafe Thanes
	             -
	2.17
	4

	 
	Shuma
	
	61.33
	 



	Nr.
	Emërimi i rrugës
	Lloji i shtresës
	Gjatësia (Km)
	Gjerësia (m)

	 
	Njësia Administrative Stravaj

	1
	Rruga Kiminik
	-
	2
	4

	2
	Rruga Godovushe
	-
	4.27
	4

	3
	Rruga e Curres
	-
	1.5
	4

	4
	Rruga e Vretos
	-
	1.17
	4

	5
	Rruga Lagjja e Facja
	-
	0.64
	4

	6
	Rruga e Njesise Stravaj
	-
	0.26
	4

	7
	Rruga Stravaj fshat
	-
	1.37
	4

	8
	Rruga Qershize
	-
	0.79
	4

	9
	Rruga  Bratil
	-
	4.96
	4

	10
	Rruga  Sharre
	-
	1
	4

	11
	Rruga Rruga Lagjja e Bardhos
	-
	0.25
	4

	12
	Rruga e Krastes
	I asfaltuar
	1
	4

	13
	Rruga e Mezit
	I asfaltuar
	0.43
	4

	14
	Rruga Bregu Aratine 
	I asfaltuar
	0.52
	4

	15
	Rruga Liras
	-
	5.89
	4

	16
	Rruga Vishok
	-
	1.52
	4

	17
	Shuma
	
	27.57
	 







Mobilizimi dhe Planifikimi


Vizioni, qëllimi, objektivat


Parashikimi i nevojave financiare dhe investimet 


Vlerësimi i situatës 


Skenarët dhe planifikimi afatshkurtër dhe afatmesëm



Sherbimet publike


raporton çdo muaj


tek Zv. Kryetari ose Kryetari


Supervizori


raporton çdo jave	


Administratori


raporton çdo muaj


Supervizori


Kompania


Supervizori


raporton çdo jave


Sherbimet publike


kryeplaku


raporton çdo dite


Administratori


ton/dit	bashkia	plani rajonal	master plani	8.6	7.5	7	



Struktura tarifave sipas grupimeve tatimore 2024
[CATEGORY NAME]
29%
[CATEGORY NAME]
69%

familje	institucione	biznese	0.16292021740589144	2.0130175132523652E-2	0.81694960746158496	Plani 2016-2018	Fakti 2016-2018	Plani 2016-2018	Fakti 2016-2018	Të ardhura nga taksa 	&	 tarifa vendore gjithsejt	Të ardhura nga tarifa e pastrimit 	52500000	51420500	9999000	5610128	Plani 2016-2018	Fakti 2016-2018	Plani 2016-2018	Fakti 2016-2018	Të ardhura nga taksa 	&	 tarifa vendore gjithsejt	Të ardhura nga tarifa e pastrimit 	54000000	51033296	9294000	5006097	Plani 2016-2018	Fakti 2016-2018	Plani 2016-2018	Fakti 2016-2018	Të ardhura nga taksa 	&	 tarifa vendore gjithsejt	Të ardhura nga tarifa e pastrimit 	55000000	47936104	7500000	6071307	Struktura e kostos sherbimit pastrimit 2025 


Mirëmbajtje 	 Grumbullim 	Transport	Personeli	Amortizimi	Investime	Fshirje	Larje,Dizifektim dhe Deritazim i kontenierve	Larje	1.9641181796814594E-2	0.12746341338860798	0.26691056649751244	0.28050848400847711	1.718603407221277E-2	0	5.2415767155099208E-3	2.6044207062576149E-2	5.0085013581877211E-2	Numri i konteniereve sipas viteve
Kontenier	

150	150	150	150	177	Struktura e kostos sherbimit pastrimit 2025 


Mirëmbajtje 	 Grumbullim 	Transport	Personeli	Amortizimi	Investime	Fshirje	Larje,Dizifektim dhe Deritazim i kontenierve	Larje	2.4802017892175707E-2	8.3572879489475269E-2	0.15166929981423288	0.35421373882979118	2.1701765655653744E-2	0	6.6188318414919572E-3	3.2887475725024991E-2	6.3245145625048058E-2	0.26128884512710621	
Mirëmbajtje 	 Grumbullim 	Transport	Personeli	Amortizimi	Investime	Fshirje	Larje,Dizifektim dhe Deritazim i kontenierve	Larje	2.4802017892175707E-2	8.3572879489475269E-2	0.15166929981423288	0.35421373882979118	2.1701765655653744E-2	0	6.6188318414919572E-3	3.2887475725024991E-2	6.3245145625048058E-2	
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